[Language]

//Main Menu
MainForm->lb_MainMenu->Caption="    剧 本 档 案"
MainForm->mi_NewScript->Caption=新建剧本
MainForm->mi_OpenScript->Caption=开旧剧本
MainForm->mi_ScriptList->Caption=快速开启剧本
MainForm->mi_SaveScript->Caption=保存剧本
MainForm->mi_SaveAsScript->Caption=另存剧本
MainForm->mi_DeleteScript->Caption=删除剧本
MainForm->mi_NamedScript->Caption=重新命名
MainForm->mi_ImportScript->Caption=汇入剧本
MainForm->mi_ExportScript->Caption=汇出此剧本
MainForm->mi_ReadScriptFromMouse->Caption=读出剧本
MainForm->mi_WriteScriptToMouse->Caption=下载剧本
MainForm->mi_CloseScript->Caption=结束

MainForm->mi_Event1->Caption=无动作
MainForm->mi_Event2->Caption=鼠标左键
MainForm->mi_Event3->Caption=鼠标右键
MainForm->mi_Event4->Caption=鼠标中键
MainForm->mi_Event5->Caption=鼠标第四键
MainForm->mi_Event6->Caption=鼠标第五键
MainForm->mi_Event7->Caption=滚轮上滚
MainForm->mi_Event8->Caption=滚轮下滚
MainForm->mi_Event80->Caption=滚轮左摆
MainForm->mi_Event81->Caption=滚轮右摆
MainForm->mi_Event82->Caption=回报率

MainForm->mi_Event55->Caption=上一个
MainForm->mi_Event56->Caption=下一个
MainForm->mi_Event57->Caption=停止
MainForm->mi_Event58->Caption=播放/暂停
MainForm->mi_Event59->Caption=静音
MainForm->mi_Event60->Caption=音量增大
MainForm->mi_Event61->Caption=音量减小

MainForm->mi_Event72->Caption=后退
MainForm->mi_Event71->Caption=前进
MainForm->mi_Event75->Caption=停止
MainForm->mi_Event74->Caption=刷新
MainForm->mi_Event66->Caption=搜寻
MainForm->mi_Event67->Caption=收藏夹
MainForm->mi_Event63->Caption=主页浏览器
MainForm->mi_Event64->Caption=电子邮件

MainForm->mi_Event62->Caption=打开 计算器
MainForm->mi_Event65->Caption=打开 我的电脑
MainForm->mi_Event77->Caption=计算机待机
MainForm->mi_Event70->Caption=计算机关机

MainForm->mi_TextKeyboard->Caption=键盘..
MainForm->mi_TextMouse->Caption=鼠标
MainForm->mi_Office->Caption=办公常用
MainForm->mi_TextMedia->Caption=多媒体
MainForm->mi_TextInternal->Caption=网络
MainForm->mi_TextSystem->Caption=系统
MainForm->mi_Text->Caption=粘贴文字
MainForm->mi_Software->Caption=执行软件
MainForm->mi_MouseGesture->Caption=一键16雕
MainForm->mi_Macro->Caption=执行编程档案
MainForm->mi_MacroManager->Caption=进入编程程序..
MainForm->mi_Event9->Caption=DPI Setting

MainForm->mi_ShortCutGroup->Caption=组合键
MainForm->mi_EditerClass->Caption=文书处理
MainForm->mi_FileClass->Caption=档案处理
MainForm->mi_Cut->Caption=剪下(Ctrl+X)
MainForm->mi_Copy->Caption=复制(Ctrl+C)
MainForm->mi_Paste->Caption=粘贴(Ctrl+V)
MainForm->mi_Delete->Caption=删除(Del)
MainForm->mi_Search->Caption=查找(Ctrl+F)
MainForm->mi_SelectAll->Caption=全选(Ctrl+A)
MainForm->mi_Repeat->Caption=恢复(Ctrl+Y)
MainForm->mi_Recover->Caption=撤销(Ctrl+Z)
MainForm->mi_NewFile->Caption=新建(Ctrl+N)
MainForm->mi_OpenOldFile->Caption=打开(Ctrl+O)
MainForm->mi_SaveFile->Caption=保存(Ctrl+S)
MainForm->mi_PrintFile->Caption=打印(Ctrl+P)

MainForm->mi_LaunchOnLogin->Caption=开机自动执行
MainForm->mi_ControlPanel->Caption=启动-鼠标 属性
MainForm->mi_StandardWheel->Caption=微软标准滚轮
MainForm->mi_TiltWheelSetting->Caption=摇摆轮设定
MainForm->mi_BounceSetting->Caption=按键响应设定
MainForm->mi_OSDSetting->Caption=动作提示设定
MainForm->mi_W4DSetting->Caption=进化轮设定
MainForm->mi_ChannelSetting->Caption=多人防跳频设定
MainForm->mi_ReportRateSetting->Caption=鼠标频率响应设定
MainForm->mi_TrayLaunch->Caption=开启奥斯卡
MainForm->mi_Close->Caption=离开
MainForm->mi_Standard45->Caption=使用标准4,5键
MainForm->mi_StandardRightKey->Caption=使用标准右键
MainForm->mi_IntelliWheel->Caption=智慧轮

MainForm->mi_ZoomIn->Caption=放大
MainForm->mi_ZoomOut->Caption=缩小
MainForm->mi_2X->Caption=左键双击
MainForm->mi_3X->Caption=左键3击

MainForm->mi_Profile1->Caption=模式 1
MainForm->mi_Profile2->Caption=模式 2
MainForm->mi_Profile3->Caption=模式 3
MainForm->mi_Profile4->Caption=模式 4
MainForm->mi_Profile5->Caption=模式 5
MainForm->TrayIcon1->Hint=奥斯卡

Version=版本 :

//=============================================================================
EditerForm->lb_Statement->Caption=功能说明
//Editor Menu
EditerForm->lb_MacroMenu->Caption=" 编 程 操 作"
EditerForm->mi_NewMacro->Caption=新建编程
EditerForm->mi_OpenMacro->Caption=开旧编程
EditerForm->mi_SaveMacro->Caption=保存编程
EditerForm->mi_SaveAsMacro->Caption=另存编程
EditerForm->mi_DeleteMacro->Caption=删除编程
EditerForm->mi_RenamedMacro->Caption=重新命名
EditerForm->mi_CloseMacro->Caption=结束编程

//Program area
EditerForm->pc_Program->Pages[0]->Caption=循环
EditerForm->pc_Program->Pages[1]->Caption=按键
EditerForm->pc_Program->Pages[2]->Caption=如果
EditerForm->pc_Program->Pages[3]->Caption=等于
EditerForm->gb_SectionRepeat->Caption=区间 重复执行
EditerForm->lbSR_SectionReteatText->Caption=起始行     ~  终止行,   重复次数
EditerForm->btSR_Insert->Caption=插入->
EditerForm->gb_Goto->Caption=跳跃指令
EditerForm->lbGoto_GotoText->Caption=前往第
EditerForm->lbGoto_LineText->Caption=行
EditerForm->btGoto_Insert->Caption=插入->
EditerForm->lbKey_IfText->Caption=如果
EditerForm->lbKey_StateIsText->Caption=的状态是
EditerForm->lbKey_ThenGotoText->Caption=就跳到第
EditerForm->lbKey_LineText->Caption=行
EditerForm->btKey_Insert->Caption=插入->
EditerForm->lbIf1_IfText->Caption=如果
EditerForm->lbIf1_ThenGoto->Caption=就跳到第
EditerForm->lbIf1_LineText->Caption=行
EditerForm->btIf1_Insert->Caption=插入->
EditerForm->lbIf2_IfText->Caption=如果
EditerForm->lbIf2_ThenGoto->Caption=就跳到第
EditerForm->lbIf2_LineText->Caption=行
EditerForm->btIf2_Insert->Caption=插入->
EditerForm->btEqu1_Insert->Caption=插入->
EditerForm->btEqu2_Insert->Caption=插入->
EditerForm->btEqu3_Insert->Caption=插入->

EditerForm->cbKey_Key->Items->Strings[0]=按键 1
EditerForm->cbKey_Key->Items->Strings[1]=按键 2
EditerForm->cbKey_Key->Items->Strings[2]=按键 3
EditerForm->cbKey_Key->Items->Strings[3]=按键 4
EditerForm->cbKey_Key->Items->Strings[4]=按键 5
EditerForm->cbKey_Key->Items->Strings[5]=按键 6
EditerForm->cbKey_Key->Items->Strings[6]=按键 7
EditerForm->cbKey_Key->Items->Strings[7]=按键 8
EditerForm->cbKey_Key->Items->Strings[8]=按键 9
EditerForm->cbKey_Key->Items->Strings[9]=按键 10
EditerForm->cbKey_Key->Items->Strings[10]=按键 11
EditerForm->cbKey_Key->Items->Strings[11]=按键 12
EditerForm->cbKey_Key->Items->Strings[12]=按键 13
EditerForm->cbKey_Key->Items->Strings[13]=按键 14
EditerForm->cbKey_Key->Items->Strings[14]=按键 15
EditerForm->cbKey_Key->Items->Strings[15]=按键 16
EditerForm->cbKey_State->Items->Strings[0]=按下
EditerForm->cbKey_State->Items->Strings[1]=未按下
EditerForm->cbif1_sign->Items->Strings[0]=等同
EditerForm->cbif1_sign->Items->Strings[1]=不等同
EditerForm->cbif2_sign->Items->Strings[0]=等同
EditerForm->cbif2_sign->Items->Strings[1]=不等同
EditerForm->Var->Items->Strings[0]=变数A
EditerForm->Var->Items->Strings[1]=变数B
EditerForm->Var->Items->Strings[2]=变数C
EditerForm->Var->Items->Strings[3]=变数D

//Time area
EditerForm->gb_TimeControl->Caption=时间控制
EditerForm->cb_KeyDownAutoDelay->Caption=按键按下后自动加入延迟时间
EditerForm->cb_KeyUpAutoDelay->Caption=按键放开后自动加入延迟时间
EditerForm->lb_TimeUnit->Caption=时间单位
EditerForm->cb_TimeType->Items->Strings[0]=秒
EditerForm->cb_TimeType->Items->Strings[1]=毫秒
EditerForm->cb_TimeType->Items->Strings[2]=分
EditerForm->lb_Time->Caption=时间
EditerForm->bt_TimeInsert->Caption=插入->

//Mouse area
EditerForm->gb_MouseControl->Caption=鼠标动作
EditerForm->lb_AbsPos->Caption=鼠标绝对移动坐标(X,Y)
EditerForm->lb_AbsPos->Hint=可以按住右边的雷达图标, 并移动到屏幕上任何位置, 来取得屏幕的坐标
EditerForm->lb_RelativePos->Caption=鼠标相对移动坐标(X,Y)
EditerForm->Button109->Caption=前滚
EditerForm->Button108->Caption=后滚
EditerForm->bt_K257->Caption=左键
EditerForm->bt_K259->Caption=右键
EditerForm->bt_K258->Caption=中键
EditerForm->bt_K260->Caption=四
EditerForm->bt_K261->Caption=五

//Tool bar
EditerForm->sb_Record->Caption=录下键鼠动作
EditerForm->mi_NoRepeat->Caption=不重复执行编程
EditerForm->mi_Repeat->Caption=重复执行编程
EditerForm->mi_RepeatType1->Caption=按下:执行编程, 弹起时:终止执行编程
EditerForm->mi_RepeatType2->Caption=按下:执行编程, 再按下时:终止执行编程
EditerForm->tb_Save->Hint=保存
EditerForm->tb_Undo->Hint=撤销
EditerForm->tb_Redo->Hint=恢复
EditerForm->tb_Cut->Hint=剪下
EditerForm->tb_Copy->Hint=复制
EditerForm->tb_Paste->Hint=粘贴
EditerForm->tb_MoveDown->Hint=向下移动
EditerForm->tb_MoveUp->Hint=向上移动
EditerForm->tb_Delete->Hint=删除
EditerForm->tb_Record->Hint=录制

//Editor Popup menu
EditerForm->pmnV_Cut->Caption=剪下
EditerForm->pmnV_Copy->Caption=复制
EditerForm->pmnV_Paste->Caption=粘贴
EditerForm->pmnV_ClearAllDelay->Caption=清除所有 "延时"
EditerForm->pmnV_ClearAll->Caption=全部清除

//=============================================================================

RecordForm->bt_Start->Caption=按下 F11 开始录制
RecordForm->bt_Stop->Caption=按下 F12 停止录制
RecordForm->cb_AxisAbsolute->Caption=绝对坐标
RecordForm->Caption=录制面板

StatementForm->lb_Title->Caption=储存前! 必须先为您的编程加入说明
StatementForm->lb_Software->Caption=编程适用何种软件
StatementForm->lb_Statement->Caption=编程功能说明
StatementForm->lb_Comment->Caption=编程动作描述

//=============================================================================

ReportRateForm->lb_Title->Caption=鼠标频率响应(Mouse Report Rate) :
ReportRateForm->lb_Hint->Caption=(较高的频率响应适用于效能较高的计算机，如出现鼠标光标偶尔停顿或鼠标动作有延迟时,请试着调低鼠标的报告率。)
ReportRateForm->lb_ReportRateMain->Caption=『鼠标频率响应』表示在一秒钟之内鼠标传送资料给计算机的次数。例如：『响应频率500Hz』表示在一秒钟之内鼠标向计算机传送了500次的资料；次数愈高则表示鼠标光标的移动更为细腻滑顺，点击也更为精准（一般普通USB鼠标响应频率率为125Hz，PS/2鼠标响应频率为100Hz）。双飞燕K3响应频率250Hz、K4/K5系列鼠标、高性能无线鼠G7/G9系列为高响应频率500Hz。K6/K7系列、顶级游戏鼠X7系列为超高频率响应1000Hz，提供您前所未有的顺畅精准新体验！
ReportRateForm->lb_Display->Caption=实时列表
ReportRateForm->lb_Average->Caption=平均频率响应
ReportRateForm->lb_Choice->Caption=选择报告率
ReportRateForm->lb_125hz->Caption=125Hz (8ms/普通办公)
ReportRateForm->lb_250hz->Caption=250Hz (4ms/绘图设计)
ReportRateForm->lb_500hz->Caption=500Hz (2ms/游戏精准)
ReportRateForm->lb_1000hz->Caption=1000Hz (1ms/游戏更精准)


OptionForm->lb_Enable->Caption=启用按键提示
OptionForm->lb_DisplayTime->Caption=显示时间(秒)
OptionForm->lb_Position->Caption=显示位置(X,Y)
OptionForm->lb_Cursor->Caption=定位器
OptionForm->im_CursorPoint->Hint=可以按住此雷达图标, 并移动到屏幕上任何位置, 来取得屏幕的坐标
OptionForm->lb_HasBackground->Caption=有背景
OptionForm->lb_BackgroundColor->Caption=背景颜色
OptionForm->lb_FontSize->Caption=字体大小
OptionForm->lb_FontColor->Caption=字体颜色
OptionForm->cb_FontSize0->Caption=小
OptionForm->cb_FontSize1->Caption=适中
OptionForm->cb_FontSize2->Caption=大

OptionTiltWheelForm->lb_TiltSet->Caption=水平卷动设定 :
OptionTiltWheelForm->lb_Line->Caption=一次卷动行数
OptionTiltWheelForm->lb_Page->Caption=一次卷动一页

BounceForm->lb_Title->Caption=设定"鼠标左,右键及火力键"响应速度:
BounceForm->lb_Tip->Caption=说明:    设定数值愈小则按键之电子响应传输至计算器速度愈快, 新鼠标"左,右"两键及"火力键"仍新, 可以承受较高响应速度, 游戏中可享先发之乐, 鼠标长时使用后出现"单击"变"双击"时表示"按键已老化", 此时应把响应速度调低(设定数值越大), 可改善此双击误动作现象, 但也失去在游戏中的先发之乐了!!!
BounceForm->lb_Default->Caption=恢复默认值
BounceForm->lb_Setting->Caption=设定值(毫秒)

MouseGestureForm->lb_Title->Caption=一键16雕设定:
MouseGestureForm->lb_PlayMode->Caption=实时反应
MouseGestureForm->lb_Distance->Caption=反应灵敏度
MouseGestureForm->lb_Context->Caption=一键16雕使用方法: 按住此设定键, 依箭头方向移动鼠标, 然后松开按键.如勾选下列[实时反应]可以执行8项须要实时反应之常用功能, 亦可自设灵敏度.
MouseGestureForm->lb_Context2->Caption=一键16雕使用方法: 按住此设定键, 依箭头方向移动鼠标, 然后松开按键.如勾选下列[实时反应]可以执行8项须要实时反应之常用功能, 亦可自设灵敏度.
MouseGestureForm->lb_Units->Caption=(1=低)


ChannelSettingForm->lb_Title->Caption=多人密集使用防跳频无线频道设定 :
ChannelSettingForm->lb_ChannelText->Caption=无线频道的设定, 可以让您依您的使用环境, 选择一个最适当的设定, 以获得绝佳传输质量.

ChannelSettingForm->lb_LockChannel->Caption=锁定频道
ChannelSettingForm->lb_UsingChannel->Caption=使用频道
ChannelSettingForm->lb_ChannelText_Fix->Caption=当多个无线鼠标(或无线键鼠组)存在于同一环境下使用时, 可以选择锁定频道, 并分配每只鼠标一个不同的频道, 彼此之间永远不会因自动跳频而互干扰, 进而达到零延迟的操控性.

ChannelSettingForm->lb_AutoHopping->Caption=自动跳频
ChannelSettingForm->lb_ChannelText_Auto->Caption=当单人使用时, 或您不了解什么是RF频道时, 则可选择自动跳频.

ChannelSettingForm->lb_CurrentChannelText->Caption=目前工作频道

ProfileDPIForm->lb_Title->Caption=鼠标分辨率(DPI)使用说明:
ProfileDPIForm->lb_SaveText->Caption=依据使用的显示器分辨率来选用并储存至鼠标内存中
ProfileDPIForm->lb_DPI0Text->Caption=显示器分辨率1280*1024 建议选用800  DPI
ProfileDPIForm->lb_DPI1Text->Caption=显示器分辨率1440*900  建议选用1000 DPI
ProfileDPIForm->lb_DPI2Text->Caption=显示器分辨率1680*1050 建议选用1200 DPI
ProfileDPIForm->lb_DPI3Text->Caption=显示器分辨率1920x1200 建议选用1600 DPI
ProfileDPIForm->lb_Context->Caption=鼠标的分辨率︰例如800DPI意指鼠标在桌面移动1英寸时光标在显示屏中移动800点的距离, 分辨率愈大则光标移动距离愈大。
ProfileDPIForm->lb_DPISet->Caption=DPI 设定:
ProfileDPIForm->lb_AxisX->Caption=DPI X轴:
ProfileDPIForm->lb_AxisY->Caption=DPI Y轴:


//=============================================================================
EditerCut=剪下     Ctrl+X
EditerCopy=复制     Ctrl+C
EditerPaste=粘贴     Ctrl+P

ProgressForm->lb_Message->Caption=下载完成
MouseInputForm->lb_ScriptName->Caption=动作描述

DPIForm->lb_Section->Caption=段数
DPIForm->lb_AxisX->Caption=Axis-X
DPIForm->lb_AxisY->Caption=Axis-Y
DPIForm->lb_LED->Caption=段数指示灯

LEDForm->lb_LEDOption->Caption=请选取 LED 显示方式

KeyboardForm->lb_Window->Caption=左Window
KeyboardForm->lb_Ctrl->Caption=左CTRL
KeyboardForm->lb_Alt->Caption=左ALT
KeyboardForm->lb_Shift->Caption=左SHIFT

TextForm->lb_Text->Caption=请键入要输出的文字
TextForm->mi_LoadFromFile->Caption=从档案载入..
TextForm->mi_LoadFromRecord->Caption=最近的纪录
//=============================================================================
GoWhile=第 %x 行至此行, 重复执行 %y 次
IfYes=如果 变量%x 等同 %y 就跳到第 %z 行
IfNo=如果 变量%x 不等同 %y 就跳到第 %z 行
IfYes2=如果 变量%x 等同 变量%y 就跳到第 %z 行
IfNo2=如果 变量%x 不等同 变量%y 就跳到第 %z 行
Equ=变数%x = %y
Equ2=变量%x = 变量%y
Equ3_0=变量%x = 变量%y + %z
Equ3_1=变量%x = 变量%y - %z
Equ3_2=变量%x = 变量%y & %z
Equ3_3=变量%x = 变量%y | %z
Equ3_4=变量%x = 变量%y ^ %z
Goto=前往第 %x 行
IfKeyDown=如果 按键 %x 的状态是 "按住" 就跳到第 %y 行
IfKeyUp=如果 按键 %x 的状态是 "未按住" 就跳到第 %y 行


Key=键
Times=次
KeyDown=按下
KeyUp=弹起
MouseMoveTo=鼠标移到
MouseRelativeMove=鼠标相对移动
Delay=延时
millisecond=毫秒
second=秒
minute=分
MouseWhellUp=滚轮上滚
MouseWhellDown=滚轮下滚
MouseLeftKeyDown=左键按下
MouseLeftKeyUp=左键弹起
MouseLeftKeyClick=左键单击
MouseLeftKeyDblClick=左键双击
MouseMiddleKeyDown=中键按下
MouseMiddleKeyUp=中键弹起
MouseMiddleKeyClick=中键单击
MouseRightKeyDown=右键按下
MouseRightKeyUp=右键弹起
MouseRightKeyClick=右键单击
MouseFourthKeyDown=鼠标第四键按下
MouseFourthKeyUp=鼠标第四键弹起
MouseFourthKeyClick=鼠标第四键单击
MouseFifthKeyDown=鼠标第五键按下
MouseFifthKeyUp=鼠标第五键弹起
MouseFifthKeyClick=鼠标第五键单击
//=============================================================================
ModifyScriptName=修改剧本名称
PleaseInputScriptName=请输入剧本名称
ScriptExistAlready="%x"剧本名称已经存在, 请另外命名剧本名称
ModifyMacroName=修改编程名称
PleaseInputMacroName=请输入编程名称
MacroExistAlready="%x"编程名称已经存在, 请另外命名编程名称
SaveOK=储存完成
DeleteScriptSure=确定要删除剧本吗?
EditModify=剧本已修改, 要储存吗?
MacroModify=编程已修改, 要储存吗?
CorrespondenceScript=鼠标内存的剧本符合 %x
NotCorrespondenceScript=鼠标内存的剧本,不符合剧本数据库中任何一个
DPIRangeError=DPI 范围不可低于 100 或 超过 %x
GoWhileRangeError=插入的区间目前不存在
DownloadOK=下载完成
DownloadFail=下载失败
ScriptIsTooLarge=剧本过大, 鼠标内存不足
MouseNotExist=鼠标不存在, 请插入鼠标
SelectSoft=请选取您想要执行的档案或快捷方式
CommentHint=点击! 加入动作描述
NoSave=*未储存
InputDigitError=请输入数字!!!
MouseDetectError=并未侦测到鼠标, 请先插入鼠标!
//=============================================================================
DefaultScript=我的个人化鼠标
NullScript=空白的剧本
NullMacro=空白的编程

//=============================================================================

Script2=//   下面是您新增的编程!
Script3=//   下面是您录制的编程!
Script4=//修改编程的方法有三种
Script5=//1. 藉由左方或下方的编辑面板来操作
Script6=//2. 直接在此作键盘输入
Script7=//3. 使用上方的录制功能, 录制剧本

IntelliWheelForm->mi_TiltWheel->Caption=左右横滚
IntelliWheelForm->mi_Zoom->Caption=放大缩小
IntelliWheelForm->mi_Volume->Caption=音量调整
IntelliWheelForm->mi_FastScroll->Caption=快速滚动
IntelliWheelForm->mi_ScrollPage->Caption=卷动一个屏幕


[K6A]
MainForm->TrayIcon1->Hint=MacroSmartWare
MainForm->mi_MouseGesture->Caption=SmartClick16
MainForm->mi_TrayLaunch->Caption=开启 MacroSmartWare
KeyboardForm->lb_Close->Caption=关闭

[K4]
MainForm->TrayIcon1->Hint=一键16雕
MainForm->mi_TrayLaunch->Caption=开启一键16雕
Gestures16in1Form->lb_Context->Caption=一键16雕使用方法: 按住2X键, 依箭头方向移动鼠标, 然后松开按键.如勾选下列[实时反应]可以执行8项须要实时反应之常用功能, 亦可自设灵敏度.


[K3]
MainForm->TrayIcon1->Hint=右键8雕
MainForm->mi_MouseGesture->Caption=右键8雕
MainForm->mi_TrayLaunch->Caption=开启右键8雕
MouseGestureForm->lb_Title->Caption=右键8雕设定:
MouseGestureForm->lb_PlayMode->Caption=实时反应
MouseGestureForm->lb_Distance->Caption=反应灵敏度
MouseGestureForm->lb_Units->Caption=(1=低)
MouseGestureForm->lb_Context->Caption=右键8雕使用方法: 按住鼠标右键, 依箭头方向移动鼠标, 然后松开按键.如勾选下列[实时反应]可以执行4项须要实时反应之常用功能, 亦可自设灵敏度.
ReportRateForm->lb_ReportRateMain->Caption=『鼠标频率响应』表示在一秒钟之内鼠标传送资料给计算机的次数。例如：『响应频率500Hz』表示在一秒钟之内鼠标向计算机传送了500次的资料；次数愈高则表示鼠标光标的移动更为细腻滑顺，点击也更为精准（一般普通USB鼠标响应频率率为125Hz，PS/2鼠标响应频率为100Hz）。
ReportRateForm->lb_ReportRateMain2->Caption=双飞燕K3响应频率250Hz、K4/K5系列鼠标、高性能无线鼠G7/G9系列为高响应频率500Hz。K6/K7系列、顶级游戏鼠X7系列为超高频率响应1000Hz，提供您前所未有的顺畅精准新体验！
MainForm->mi_ShortKey->Caption=快速切换键
MainForm->mi_ShortKey_None->Caption=无
MainForm->mi_ShortKey_Custom->Caption=自订..



[R3]
MainForm->TrayIcon1->Hint=右键4雕
MainForm->mi_MouseGesture->Caption=右键4雕
MainForm->mi_TrayLaunch->Caption=开启右键4雕
MouseGestureForm->lb_Title->Caption=右键4雕设定:
MouseGestureForm->lb_PlayMode->Caption=实时反应
MouseGestureForm->lb_Distance->Caption=反应灵敏度
MouseGestureForm->lb_Units->Caption=(1=低)
MouseGestureForm->lb_Context->Caption=右键4雕使用方法: 按住鼠标右键, 依箭头方向移动鼠标, 然后松开按键.如勾选下列[实时反应]可以执行2项须要实时反应之常用功能, 亦可自设灵敏度.
ReportRateForm->lb_ReportRateMain->Caption=『鼠标频率响应』表示在一秒钟之内鼠标传送资料给计算机的次数。例如：『响应频率500Hz』表示在一秒钟之内鼠标向计算机传送了500次的资料；次数愈高则表示鼠标光标的移动更为细腻滑顺，点击也更为精准（一般普通USB鼠标响应频率率为125Hz，PS/2鼠标响应频率为100Hz）。
ReportRateForm->lb_ReportRateMain2->Caption=双飞燕K3响应频率250Hz、K4/K5系列鼠标、高性能无线鼠G7/G9系列为高响应频率500Hz。K6/K7系列、顶级游戏鼠X7系列为超高频率响应1000Hz，提供您前所未有的顺畅精准新体验！
MainForm->mi_ShortKey->Caption=快速切换键
MainForm->mi_ShortKey_None->Caption=无
MainForm->mi_ShortKey_Custom->Caption=自订..

[K3G]
MainForm->mi_OpenPairID->Caption=开启对码程序
MainForm->mi_VMouseHint->Caption=数字鼠标说明
MainForm->mi_SingleDPISet->Caption=鼠标分辨率(DPI)
BatteryForm->lb_BatteryTitle->Caption=剩余电池电量 :
BatteryForm->lb_MouseBatteryTitle->Caption=鼠标电池电量 :
BatteryForm->lb_KeybdBatteryTitle->Caption=键盘电池电量 :
BatteryForm->lb_LowBatterySet=低电量警示设定..
BatteryForm->lb_Enable=低电量通知

PAIR_Title=双飞燕天遥G5/G7/G9系列键鼠配对码程序
PAIR_Step1=将接收器插入USB 埠，并确认接收器安装完毕.
PAIR_Step2=开启双飞燕G7/G9对码程序，按下”对码”按钮.
PAIR_Step3=15秒内将键鼠电池卸下后并重新装上，
PAIR_Step31=程序将显示出6位数之配对码, 并显示鼠标/键盘配对完成字样.
PAIR_NoReceiverFound=请先插入接收器
PAIR_DisplayMouseID=显示鼠标配对码
PAIR_DisplayKeybdID=显示键盘配对码
PAIR_MouseOK=鼠标配对完成
PAIR_KeybdOK=键盘配对完成
PAIR_Fail=配对失败
PAIR_Second=秒


PopMsg->Caption=G5/G7/G9
PopMsg->lb_Title=鼠标电量不足,请更换电池
PopMsg->lb_Title2=鼠标电量充足
PopMsg->lb_LowBatteryInform=低电量警告 :
PopMsg->lb_LowBatteryInterval=警告提示间隔 (分):
PopMsg->lb_Min=分

SingleDPISetForm->lb_Title->Caption=鼠标分辨率(DPI)使用说明:
SingleDPISetForm->lb_SaveText->Caption=依据使用的显示屏分辨率来选用并保存至鼠标记忆体中
SingleDPISetForm->lb_DPI0Text->Caption=显示屏分辨率1280*1024 建议选用800  DPI
SingleDPISetForm->lb_DPI1Text->Caption=显示屏分辨率1440*900  建议选用1000 DPI
SingleDPISetForm->lb_DPI2Text->Caption=显示屏分辨率1680*1050 建议选用1200 DPI
SingleDPISetForm->lb_DPI3Text->Caption=显示屏分辨率1920x1200 建议选用1600 DPI
SingleDPISetForm->lb_Context->Caption=鼠标的分辨率：例如800DPI意指鼠标在桌面移动1英吋时游标在显示屏中移动800点的距离, 分辨率愈大则光标移动距离愈大。

ReportRateForm->lb_Hint->Caption=（选择高的响应频率所耗费的电能量较大,如非用于游戏时可选择低的响应频率, 鼠标较为省电.）

[K3GA]
MainForm->TrayIcon1->Hint=右键8雕
MainForm->mi_TrayLaunch->Caption=Open 右键8雕
KeyboardForm->lb_Close->Caption=关闭

ReportRateForm->lb_ReportRateMain->Caption=『鼠标频率响应』表示在一秒钟之内鼠标传送资料给计算机的次数。例如：『响应频率500Hz』表示在一秒钟之内鼠标向计算机传送了500次的资料；次数愈高则表示鼠标光标的移动更为细腻滑顺，点击也更为精准（
般普通USB鼠标响应频率率为125Hz，PS/2鼠标响应频率为100Hz）。


[K4A]
MainForm->TrayIcon1->Hint=SmartClick16
MainForm->mi_TrayLaunch->Caption=开启 SmartClick16
KeyboardForm->lb_Close->Caption=关闭
