[MainApp.ScriptPopupMenu]
MainForm->lb_MainMenu->Caption=Файл
MainForm->mi_NewScript->Caption=Новый
MainForm->mi_OpenScript->Caption=Открыть
MainForm->mi_ScriptList->Caption=Список
MainForm->mi_SaveScript->Caption=Сохранить
MainForm->mi_SaveAsScript->Caption=Сохранить как…
MainForm->mi_NamedScript->Caption=Переименовать
MainForm->mi_DeleteScript->Caption=Удалить
MainForm->mi_ImportScript->Caption=Импортировать
MainForm->mi_ExportScript->Caption=Экспортировать
MainForm->mi_ReadScriptFromMouse->Caption=Просмотреть память
MainForm->mi_WriteScriptToMouse->Caption=Загрузить
MainForm->mi_CloseScript->Caption=Выход
	
	
[MainApp.TrayIconPopupMenu]	
MainForm->mi_LaunchOnLogin->Caption=Автозапуск при загрузке компьютера
MainForm->mi_MouseControlPanel->Caption=Контрольная панель мыши
MainForm->mi_KeyboardControlPanel->Caption=Контрольная панель kлавиатура
MainForm->mi_StandardWheel->Caption=Стандартное колесико Microsoft
MainForm->mi_OpenPairID->Caption=Программа установки идентификационного кода
MainForm->mi_SingleDPISet->Caption=Установка режима разрешения DPI
MainForm->mi_AntiVibrate->Caption=Антивибрационные установки	   
MainForm->mi_PenSuitSet->Caption=Установки лазерного указателя
MainForm->mi_TiltWheelSetting->Caption=Установки наклонного колесика прокрутки
MainForm->mi_BounceSetting->Caption=Кнопка установки времени отклика
MainForm->mi_OSDSetting->Caption=Функция напоминания
MainForm->mi_W4DSetting->Caption=Колесо 4D прокрутки
MainForm->mi_Battery->Caption=Индикатор заряда батарейки
MainForm->mi_PowerManagement->Caption=Управление энергопотреблением мыши
MainForm->mi_ChannelSetting->Caption=Установка RF канала
MainForm->mi_ReportRateSetting->Caption=Установка скорости опроса
MainForm->mi_MouseNamedManager->Caption=Управление соединением через10-ти портовый приемник
MainForm->mi_PenSetting->Caption=Указатель строки
MainForm->mi_MouseRFDistance->Caption=Технология беспроводного соединения
MainForm->mi_RSSI->Caption=Отслеживание беспроводного сигнала
MainForm->mi_MultiPairManager->Caption=Технология 10-ти портового соединения
MainForm->mi_Standard45->Caption=Стандартная клавиша 4,5
MainForm->mi_StandardRightKey->Caption=Стандартная правая кнопка
MainForm->mi_ShortKey->Caption=Тумблер
MainForm->mi_TrayLaunch->Caption=Открыть %P
MainForm->mi_Close->Caption=Выход
MainForm->mi_ShortKey_None->Caption=Не выбрано действие
MainForm->mi_ShortKey_Custom->Caption=Усовершенствовать
	
	
[MainApp.TrayIconPopupMenu.G10]	
MainForm->mi_PowerManagement->Caption=Управление энергопотреблением мыши


[MainApp.TrayIconPopupMenu.XG]
MainForm->mi_MultiPairManager->Caption=Программа установки идентификационного кода
MainForm->mi_PowerManagement->Caption=Gaming/Office Power Management


[MainApp.TrayIconPopupMenu.G9]


[MainApp.TrayIconPopupMenu.G9_SnippingTool]
%Mapping%=MainApp.TrayIconPopupMenu.G9


[MainApp.TrayIconPopupMenu.G11_ScreenCapture]
%Mapping%=MainApp.TrayIconPopupMenu.G9
	
	
[MainApp.TriggerSetPopupMenu]	
MainForm->mi_Event1->Caption=Нет установок
MainForm->mi_Event2->Caption=Левая кнопка
MainForm->mi_Event3->Caption=Правая кнопка
MainForm->mi_Event4->Caption=Средняя кнопка
MainForm->mi_Event5->Caption=4-я кнопка
MainForm->mi_Event6->Caption=5-я кнопка
MainForm->mi_Event7->Caption=Прокрутить вверх
MainForm->mi_Event8->Caption=Прокрутить вниз
MainForm->mi_Event80->Caption=Прокрутить налево
MainForm->mi_Event81->Caption=Прокрутить направо
MainForm->mi_Event82->Caption=Скорость опроса
MainForm->mi_Event55->Caption=Предыдущий трек
MainForm->mi_Event56->Caption=Следующий трек
MainForm->mi_Event57->Caption=Стоп
MainForm->mi_Event58->Caption=Играть\Пауза
MainForm->mi_Event59->Caption=Без звука
MainForm->mi_Event60->Caption=Громкость +
MainForm->mi_Event61->Caption=Громкость -
MainForm->mi_Event83->Caption=Лазерный указатель (в зависимости от модели)
MainForm->mi_Event72->Caption=Назад
MainForm->mi_Event71->Caption=Вперед
MainForm->mi_Event75->Caption=Стоп
MainForm->mi_Event74->Caption=Обновить
MainForm->mi_Event66->Caption=Поиск
MainForm->mi_Event67->Caption=Избранное
MainForm->mi_Event63->Caption=Браузер
MainForm->mi_Event64->Caption=E-mail
MainForm->mi_Event62->Caption=Калькулятор
MainForm->mi_Event65->Caption=Мой компьютер
MainForm->mi_Event77->Caption=Ждущий режим
MainForm->mi_Event70->Caption=Выключить
MainForm->mi_TextKeyboard->Caption=Клавиатура…
MainForm->mi_TextMouse->Caption=Мышь
MainForm->mi_Office->Caption=Офис
MainForm->mi_TextMedia->Caption=Мультимедиа
MainForm->mi_TextInternal->Caption=Интернет
MainForm->mi_TextSystem->Caption=Система
MainForm->mi_MouseGesture->Caption=Функция 16-в-1
MainForm->mi_Macro->Caption=Выбрать макро файл
MainForm->mi_MacroManager->Caption=Макро менеджер
MainForm->mi_Event9->Caption=Установка режима DPI
MainForm->mi_ZoomIn->Caption=Приблизить
MainForm->mi_ZoomOut->Caption=Отдалить
MainForm->mi_Text->Caption=Вставить текст
MainForm->mi_Software->Caption=Выполнить программу
MainForm->mi_2X->Caption=Двойной клик
MainForm->mi_3X->Caption=Тройной клик
MainForm->mi_ShortCutGroup->Caption=Комбинация клавиш
MainForm->mi_EditerClass->Caption=Текстовые команды
MainForm->mi_FileClass->Caption=Файловые команды
MainForm->mi_Cut->Caption=Вырезать(Ctrl+X)
MainForm->mi_Copy->Caption=Копировать(Ctrl+C)
MainForm->mi_Paste->Caption=Вставить(Ctrl+V)
MainForm->mi_Delete->Caption=Удалить(Del)
MainForm->mi_Search->Caption=Поиск(Ctrl+F)
MainForm->mi_SelectAll->Caption=Выделить все(Ctrl+A)
MainForm->mi_Repeat->Caption=Вернуть(Ctrl+Y)
MainForm->mi_Recover->Caption=Отменить(Ctrl+Z)
MainForm->mi_NewFile->Caption=Новый файл(Ctrl+N)
MainForm->mi_OpenOldFile->Caption=Открыть файл(Ctrl+O)
MainForm->mi_SaveFile->Caption=Сохранить файл(Ctrl+S)
MainForm->mi_PrintFile->Caption=Печать(Ctrl+P)
MainForm->mi_Pen->Caption=Указатель строки


[MainApp.TriggerSetPopupMenu.G9]
MainForm->mi_MouseGesture->Caption=Функция 16-в-1


[MainApp.TriggerSetPopupMenu.G9_SnippingTool]
%Mapping%=MainApp.TriggerSetPopupMenu.G9


[MainApp.TriggerSetPopupMenu.G11_ScreenCapture]
%Mapping%=MainApp.TriggerSetPopupMenu.G9


[MainApp.TriggerSetPopupMenu.ScreenCapture]
%Mapping%=MainApp.TriggerSetPopupMenu.G9


[MainApp.TriggerSetPopupMenu.K3G]
MainForm->mi_MouseGesture->Caption=Функция 8-в-1


[MainApp.TriggerSetPopupMenu.K3G5]
%Mapping%=MainApp.TriggerSetPopupMenu.K3G


[MainApp.TriggerSetPopupMenu.K4G4]
%Mapping%=MainApp.TriggerSetPopupMenu.K3G	


[MainApp.TriggerSetPopupMenu.Standard8inRight]
MainForm->mi_MouseGesture->Caption=Функция 8-в-Право


[MainApp.Gestures8.PopupMenu]
mi_StandardRightKey->Caption=Стандартная правая кнопка
mi_8InRight->Caption=Функция 8-в-1


[MainApp.Gestures16.PopupMenu]
mi_StandardRightKey->Caption=Стандартная правая кнопка
mi_16InRight->Caption=Функция 16-в-1


[MainApp.ProfilePopupMenu]	
MainForm->mi_Profile1->Caption=Профиль 1
MainForm->mi_Profile2->Caption=Профиль 2
MainForm->mi_Profile3->Caption=Профиль 3
MainForm->mi_Profile4->Caption=Профиль 4
MainForm->mi_Profile5->Caption=Профиль 5


[MainApp.ProfilePopupMenu.G9]
MainForm->mi_Profile1->Caption=
MainForm->mi_Profile2->Caption=
MainForm->mi_Profile3->Caption=
MainForm->mi_Profile4->Caption=
MainForm->mi_Profile5->Caption=
	  
	  
[MainApp.ProfilePopupMenu.G10]	
MainForm->mi_Profile1->Caption=Режим 1
MainForm->mi_Profile2->Caption=Режим 2
MainForm->mi_Profile3->Caption=Режим 3
MainForm->mi_Profile4->Caption=Режим 4
MainForm->mi_Profile5->Caption=Режим 5
	
	
[MainApp.Gestures16]	
MouseGestureForm->lb_Title->Caption=Функция 16-в-1
MouseGestureForm->lb_Title->Caption.G9=Функция 16-в-1   
MouseGestureForm->lb_Context->Caption=Как пользоваться функциями мыши. Нажмите и удерживайте кнопку «Функции мыши» и двигайте мышь в указанном ниже направлении, затем отпустите кнопку.
MouseGestureForm->lb_Context->Caption.G9=Как пользоваться функциями мыши. Нажмите и удерживайте кнопку «Функции мыши» и двигайте мышь в указанном ниже направлении, затем отпустите кнопку.
MouseGestureForm->lb_PlayMode->Caption=Непрерывное движение
MouseGestureForm->lb_Distance->Caption=Чувствительность
MouseGestureForm->lb_Units->Caption=(1=Low)	
MouseGestureForm->lb_Default->Caption=Настройки по умолчанию
MouseGestureForm->lb_Context->Caption.2X=Использование функции 16-в-1. Нажмите кнопку «2Х», двигайте мышь в указанном стрелкой направлении, затем отпустите кнопку. Если у вас выбран режим «отклик в реальном времени», то начнется выполнение программы 8-в-1. Вы можете самостоятельно настроить чувствительность мыши. 
	
	
[MainApp.Gestures8]	
MouseGestureForm->lb_Title->Caption=Функция 8-в-1
MouseGestureForm->lb_PlayMode->Caption=Непрерывное движение
MouseGestureForm->lb_Distance->Caption=Чувствительность
MouseGestureForm->lb_Context->Caption=Как пользоваться функциями мыши. Нажмите и удерживайте кнопку «Функции мыши» и двигайте мышь в указанном ниже направлении, затем отпустите кнопку.
MouseGestureForm->lb_Units->Caption=(1=Low)	
MouseGestureForm->lb_Default->Caption=Настройки по умолчанию
	
	
[MainApp.Gestures4]	
MouseGestureForm->lb_Title->Caption=Функция 4-в-1
MouseGestureForm->lb_PlayMode->Caption=Непрерывное движение
MouseGestureForm->lb_Distance->Caption=Чувствительность
MouseGestureForm->lb_Context->Caption=Как пользоваться функциями мыши. Нажмите и удерживайте кнопку «Функции мыши» и двигайте мышь в указанном ниже направлении, затем отпустите кнопку.
MouseGestureForm->lb_Units->Caption=(1=Low)	
MouseGestureForm->lb_Default->Caption=Настройки по умолчанию
	
	
[MainApp.Misc]	
Version=Версия:
NullScript=Шрифт
NullMacro=Макро
DefaultScript=Моя индивидуальная мышь
Key=клавиша
ModifyScriptName=Изменить шрифт
PleaseInputScriptName=Клавиши шрифта
ScriptExistAlready=% уже существует, пожалуйста введите заново
SaveOK=Сохранить ОК
EditModify=Шрифт был изменен, сохранить?
CorrespondenceScript=Текущий шрифт совпадает с %
NotCorrespondenceScript=Ваш текущий шрифт не совпадает ни с одним, представленным в списке
DownloadOK=Успешная загрузка
DownloadFail=Ошибка при загрузке
ScriptIsTooLarge=Размер шрифта слишком большой, недостаточно памяти
MouseNotExist=Отсутствует связь с мышью, подсоедините мышь
SelectSoft=Выберите файл или ярлык
CommentHint=Добавить описание функции
MouseDetectError=Мышь не найдена. Пожалуйста, подсоедините мышь.
ProgressForm->lb_Message->Caption=Успешная загрузка
NamedSuccess=G10 новое название добавлено!!!
DetectMultiDongle=Найдено несколько приемных устройств, требуется только одно. Пожалуйста, отключите остальные.
RestartComputerAfterInstalled=Установка завершена. Нажмите ОК для перезагрузки компьютера.

	

[MainApp.Misc.X7KB]
MouseDetectError=Клавиатура не найдена. Пожалуйста, подсоедините kлавиатура.


[MainApp.Misc.G9]
ProgressForm->lb_Message->Caption=Успешная загрузка


[MainApp.Misc.G9_SnippingTool]
%Mapping%=MainApp.Misc.G9


[MainApp.Misc.G11_ScreenCapture]
%Mapping%=MainApp.Misc.G9


[MainApp.Misc.ScreenCapture]
%Mapping%=MainApp.Misc.G9


[MainApp.Misc.G10]	
MouseDetectError=Мышь не найдена. Пожалуйста, подсоедините мышь.
ProgressForm->lb_Message->Caption=Успешная загрузка


[MainApp.Misc.G10_TutorPen]
%Mapping%=MainApp.G10


[MainApp.Misc.G10_Multi-Mode]
%Mapping%=MainApp.G10


[MainApp.Misc.XG]
MouseDetectError=Мышь не найдена. Пожалуйста, подсоедините мышь.
ProgressForm->lb_Message->Caption=Успешная загрузка
	
	
[PowerManagement]	
lb_Title->Caption=Управление энергопотреблением мыши.
lb_Content->Caption=Серия мышей A4Tech G9 "No-Any-Lag" предлагает 4-х ступенчатую систему управления энергопотреблением мыши. Пользователь может установить время до входа в ждущий режим и выбрать способ выхода из него. Кроме этого, при выключении компьютера, мышь входит в ждущий режим автоматически.
lb_Remind->Caption=Рекомендации: коврики для мыши светлых тонов помогут сэкономить больше энергии, чем коврики темных тонов. При включении полной скорости в 500Hz во время игры потребляется большее количество энергии. Активным пользователям рекомендуется приобрести перезаряжаемые аккумуляторы. Выключайте мышь, если вы долго ею не пользуетесь.
lb_Note->Caption=Примечание: режим супер экономии может привести к понижению качества исполнения, например к запаздыванию и перепрыгиванию курсора.
lb_Timer->Caption=Таймер ждущего режима
lb_Minutes->Caption=(минуты)
lb_NoteMinutes->Caption=(через какое время мышь должна входить в ждущий режим)
lb_WakeupByMoving->Caption=Выход из ждущего режима путем движения мыши
lb_NoteWakeupByMoving->Caption=(это удобный способ, но в таком случае мышь потребляет около 0,8 мА\ч в ждущем режиме)
lb_WakeupByAnykey->Caption=Выход из ждущего режима путем нажатия любой клавиши
lb_NoteWakeupByAnykey->Caption=(энергопотребление составит всего около 0,1 мА\ч)
	
	
[DescriptionForm]	
lb_TypeName->Caption=Установка приложений (например Counter Strike)
lb_Description->Caption=Детальное описание макро функции
lb_DescriptionDetail->Caption=Описание функции (например: бросить гранату)
lb_WarningMsg->Caption=Требуется ввод информации перед сохранением
	
	
[ReportRateForm.dll]	
lb_Title->Caption=MRR – уровень скорости опроса
lb_Content->Caption=MRR – (Mouse Report Rate), уровень скорости опроса - это количество информации, передаваемой от мыши к компьютеру за одну секунду. Уровень 500Гц – это означает, что информация передается от мыши к компьютеру 500 раз за секунду. (К примеру, MRR стандартной USB мыши составляет 125Гц, а у PS\2 мыши – 100Гц). Все серии мышей A4tech, новые проводные K3, K4, K5, K6, K7, игровая X7 и 2.4Гб беспроводная G7 выпускаются только в USB варианте, и их MRR варьируется от 500 до 1000Гц. Это позволяет курсору беспроводной мыши перемещаться по экрану без задержек и прерывания сигнала, работать в энергосберегающем режиме и увеличивает точность позиционирования курсора в компьютерных играх.
lb_Cue->Caption=Примечание: высокий MRR может повлиять на эффективность работы вашего компьютера. Если вы заметили запаздывание или мигание курсора – попробуйте понизить MRR в настройках.
lb_RealTimeList->Caption=Список
lb_AverageReportRate->Caption=Средний уровень
lb_Choice->Caption=Выбрать
lb_125hz->Caption=125 Гц (8мс, офис)
lb_250hz->Caption=250Гц (4мс, фото дизайн)
lb_500hz->Caption=500Гц (2мс, игры)
lb_1000hz->Caption=1000Гц (1мс, игры)
	
	
[ReportRateForm.dll.G10]	
lb_Title->Caption=MRR – уровень скорости опроса
lb_Content->Caption=MRR – (Mouse Report Rate) это количество информации, передаваемой от мыши к компьютеру за одну секунду. Уровень 500Гц – это означает, что информация передается от мыши к компьютеру 500 раз за секунду. (К примеру, MRR стандартной USB мыши составляет 125Гц, а у PS\2 мыши – 100Гц). Все серии мышей A4tech, новые проводные K3, K4, K5, K6, K7, игровая X7 и 2.4Гб беспроводная G7 выпускаются только в USB варианте, и их MRR варьируется от 500 до 1000Гц. Чем выше MRR, тем плавнее двигается курсор и точнее отклик мыши на нажатие клавиш. У мышей A4tech, серии G3 уровень MRR составляет 125Гц. У новых серий G7/G9/G10, MRR составляет целых 500Hz
//, Это позволяет курсору беспроводной мыши перемещаться по экрану без задержек и прерывания сигнала, работать в энергосберегающем режиме и увеличивает точность позиционирования курсора в компьютерных играх.. 
lb_Cue->Caption= Примечание: высокий MRR может повлиять на эффективность работы вашего компьютера. Если вы заметили запаздывание или мигание курсора – попробуйте понизить MRR в настройках.
lb_RealTimeList->Caption=Просмотр в режиме реального времени
lb_AverageReportRate->Caption=Средний MRR
lb_Choice->Caption=Выборочный
lb_125hz->Caption=125 Гц (8мс, офис)
lb_250hz->Caption=250Гц (4мс, рисование)
lb_500hz->Caption=500Гц (2мс, игры)
lb_1000hz->Caption=1000Гц (1мс, игры)
	
	
[ReportRateForm.dll.G9]
lb_Title->Caption=MRR – уровень скорости опроса
lb_Content->Caption=MRR – (Mouse Report Rate), это количество информации, передаваемой от мыши к компьютеру за одну секунду. Уровень 500Гц – это означает, что информация передается от мыши к компьютеру 500 раз за секунду. (К примеру, MRR стандартной USB мыши составляет 125Гц, а у PS\2 мыши – 100Гц). Все серии мышей A4tech, новые проводные K3, K4, K5, K6, K7, игровая X7 и 2.4Гб беспроводная G7 выпускаются только в USB варианте, и их MRR варьируется от 500 до 1000Гц.
lb_Cue->Caption= Примечание: высокий MRR может повлиять на эффективность работы вашего компьютера. Если вы заметили запаздывание или мигание курсора – попробуйте понизить MRR в настройках.
lb_RealTimeList->Caption=Просмотр в режиме реального времени
lb_AverageReportRate->Caption=Средний MRR
lb_Choice->Caption=Выборочный
lb_125hz->Caption=125 Гц (8мс, офис)
lb_250hz->Caption=250Гц (4мс, рисование)
lb_500hz->Caption=500Гц (2мс, игры)
lb_1000hz->Caption=1000Гц (1мс, игры)


[ReportRateForm.dll.X7_5Mode]	
lb_Title->Caption=MRR – уровень скорости опроса
lb_Content->Caption=MRR – (Mouse Report Rate), это количество информации, передаваемой от мыши к компьютеру за одну секунду. Уровень 500Гц – это означает, что информация передается от мыши к компьютеру 500 раз за секунду. (К примеру, MRR стандартной USB мыши составляет 125Гц, а у PS\2 мыши – 100Гц). Все серии мышей A4tech, новые проводные K3, K4, K5, K6, K7, игровая X7 и 2.4Гб беспроводная G7 выпускаются только в USB варианте, и их MRR варьируется от 500 до 1000Гц.  который предлагает беспрецедентную производительность и точность мыши.
lb_Cue->Caption=Примечание: высокий MRR может повлиять на эффективность работы вашего компьютера. Если вы заметили запаздывание или мигание курсора – попробуйте понизить MRR в настройках.
lb_RealTimeList->Caption=Список
lb_AverageReportRate->Caption=Средний уровень
lb_Choice->Caption=Выбрать
lb_125hz->Caption=125 Гц (8мс, офис)
lb_250hz->Caption=250Гц (4мс, фото дизайн)
lb_500hz->Caption=500Гц (2мс, игры)
lb_1000hz->Caption=1000Гц (1мс, игры)


[ReportRateForm.dll.G9_SnippingTool]
%Mapping%=ReportRateForm.dll.G9


[ReportRateForm.dll.G11_ScreenCapture]
lb_Title->Caption=MRR – уровень скорости опроса
lb_Content->Caption=MRR – (Mouse Report Rate), это количество информации, передаваемой от мыши к компьютеру за одну секунду. Уровень 500Гц – это означает, что информация передается от мыши к компьютеру 500 раз за секунду. (К примеру, MRR стандартной USB мыши составляет 125Гц, а у PS\2 мыши – 100Гц). Все серии мышей A4tech, новые проводные K3, K4, K5, K6, K7, игровая X7 и 2.4Гб беспроводная G7 выпускаются только в USB варианте, и их MRR варьируется от 500 до 1000Гц.
lb_Cue->Caption= Примечание: высокий MRR может повлиять на эффективность работы вашего компьютера. Если вы заметили запаздывание или мигание курсора – попробуйте понизить MRR в настройках.
lb_RealTimeList->Caption=Просмотр в режиме реального времени
lb_AverageReportRate->Caption=Средний MRR
lb_Choice->Caption=Выборочный
lb_125hz->Caption=125 Гц (8мс, офис)
lb_250hz->Caption=250Гц (4мс, рисование)
lb_500hz->Caption=500Гц (2мс, игры)
lb_1000hz->Caption=1000Гц (1мс, игры)


[OSDForm.dll]	
lb_Enable->Caption=Включить функцию \ Напоминание
lb_DisplayTime->Caption=Длительность появления окна напоминания (в секундах)
lb_Position->Caption=Позиция напоминания (X ,Y)
lb_Cursor->Caption=Радар
//im_CursorPoint->Hint=Поставьте мишень радара в любую точку на вашем мониторе для получения координат X и Y.
lb_HasBackground->Caption=С задним фоном
lb_BackgroundColor->Caption=Цвет
lb_FontSize->Caption=Размер шрифта
lb_FontColor->Caption=Цвет шрифта
InputDigitError=Пожалуйста, введите цифры!!!
OSDSecondsRangeError=Диапазон окна напоминания должен быть между %x и %y
OSDFontSizeRangeError=Диапазон размера шрифта должен быть между %x и %y
	
	
[KeyboardPanel.dll]	
//lb_window->Caption=Левая клавиша Windows
//lb_ctrl->Caption=Левая клавиша Ctrl
//lb_alt->Caption=Левая клавиша Alt
//lb_shift->Caption=Левая клавиша Shift
//lb_close->Caption=Закрыть
	
	
[DPIForm.dll]	
lb_Section->Caption=Shift
lb_AxisX->Caption=X
lb_AxisY->Caption=Y
lb_LED->Caption=Индикатор цвета
lb_DPI0->Caption=DPI0
lb_DPI1->Caption=DPI1
lb_DPI2->Caption=DPI2
lb_DPI3->Caption=DPI3
lb_DPI4->Caption=DPI4
lb_DPI5->Caption=DPI5
lb_MemoryModeSet->Caption=Установить режим памяти DPI
lb_OpenMemoryFun->Caption=Выберите одну из свободных кнопок мыши для установки функции памяти.
lb_CloseMemoryFun->Caption=Выберите одну из свободных кнопок мыши для сброса функции памяти. Функции мыши будут возвращаться к установленным по умолчанию поле каждого включения компьютера.
//LEDForm	
lb_LEDOption->Caption=Выбрать цветовой индикатор LED
//MessageConfirm	
InputDigitError=Пожалуйста, введите цифры
DPIRangeError=Уровень DPI не может быть ниже % или превышать %



[ProfileDPIForm.dll]	
lb_Title->Caption=Инструкция по настройке разрешения дисплея для мыши
lb_SaveText->Caption=Выбрать и сохранить настройки разрешения дисплея в памяти мыши
lb_DPI0Text->Caption=Рекомендованное разрешение дисплея 1280*1024 для 800 DPI
lb_DPI1Text->Caption=Рекомендованное разрешение дисплея 1440*900 для 1000 DPI
lb_DPI2Text->Caption=Рекомендованное разрешение дисплея 1680*1050 для 1200 DPI
lb_DPI3Text->Caption=Рекомендованное разрешение дисплея 1920*1200 для 1600 DPI
lb_Context->Caption=Пример разрешения дисплея для мыши: 800 DPI означает, что когда мышь двигается по поверхности стола на расстояние в 1 дюйм, курсор двигается по экрану монитора на 800 пикселей. Чем выше разрешение, тем дальше двигается курсор.
lb_DPISet->Caption=Настройки DPI
lb_AxisX->Caption=Ось X
lb_AxisY->Caption=Ось Y
//MessageConfirm	
InputDigitError=Пожалуйста, введите цифры
DPIRangeError=Уровень DPI не может быть ниже % или превышать %
	
	
[ChannelSetting]	
lb_Title->Caption=Настройка RF канала
lb_ChannelText->Caption=Вы можете выбрать один RF канал, максимально отвечающий условиям вашей рабочей среды для обеспечения надежной передачи данных.
lb_LockChannel->Caption=Замок
lb_UsingChannel->Caption=Номер канала
lb_ChannelText_Fix->Caption=В случае нахождения нескольких RF мышей в вашей рабочей среде, рекомендован режим «Замок». При его активации, каждой мыши присваивается индивидуальный канал во избежание создания помех в RF канале при автоматическом подключении.
lb_AutoHopping->Caption=Автоматическое подключение.
lb_ChannelText_Auto->Caption=Режим автоматического подключения рекомендован, если вы работаете в одиночку, или если вы не уверены, что RF канал – это текущий работающий канал. 
lb_CurrentChannelText->Caption=Текущий работающий канал
//MessageConfirm	
DongleNotExist=Не найдена защитная заглушка!!!
	
	
[InputBox.dll]	
lb_InputMessage->Caption=Ввести свое название функции.\\\\(можно ввести как напоминание)
	
	
[Fixed4DPIForm.dll]	
lb_Title->Caption=Инструкция по настройке разрешения дисплея для мыши
lb_SaveText->Caption=Выбрать и сохранить настройки разрешения дисплея в памяти мыши
lb_DPI0Text->Caption=Рекомендованное разрешение дисплея 1280*1024 для 800 DPI
lb_DPI1Text->Caption=Рекомендованное разрешение дисплея 1440*900 для 1000 DPI
lb_DPI2Text->Caption=Рекомендованное разрешение дисплея 1680*1050 для 1200 DPI
lb_DPI3Text->Caption=Рекомендованное разрешение дисплея 1920*1200 для 1600 DPI
lb_Context->Caption=Пример разрешения дисплея для мыши: 800 DPI означает, что когда мышь двигается по поверхности стола на расстояние в 1 дюйм, курсор двигается по экрану монитора на 800 пикселей. Чем выше разрешение, тем дальше двигается курсор.
lb_DPI0->Caption=800 DPI
lb_DPI1->Caption=1000 DPI
lb_DPI2->Caption=1200 DPI
lb_DPI3->Caption=1600 DPI
lb_DPI4->Caption=2000 DPI
	
	
[PairForm.dll]	
lb_Title->Caption=Программа установки идентификационного кода для беспроводных мышей серий G5/G7/G9
lb_Step1->Caption=1. Вставьте приемник в USB порт и удостоверьтесь, что установка приемника завершена успешно.
lb_Step2->Caption=2. Нажмите кнопку «Начало установки идентификационного кода»
lb_No3Text->Caption=3.
lb_Step3->Caption=Извлеките батарейки из мыши и снова вставьте их через 15 секунд. Дисплей отобразит код 000000 и иконку «Mouse/keyboard pair ID Ok»

le_MouseID->Caption=Отобразить идентификационный код мыши
le_KeybdID->Caption=Отобразить идентификационный код клавиатуры
PAIR_NoReceiverFound=Сначала подсоедините приемник
PAIR_MouseOK=Мышь синхронизирована
PAIR_KeybdOK=Клавиатура синхронизирована
PAIR_Fail=Ошибка синхронизации
PAIR_Second=Секунды
	
	
[PairForm.dll.G10]	
lb_Title->Caption=Процедура синхронизации мыши и клавиатуры серии G10
lb_Step1->Caption=1. Вставьте приемник в USB-порт вашего компьютера. Удостоверьтесь, что установка приемника прошла успешно.
lb_Step2->Caption=2. Для начала синхронизации нажмите клавишу "Синхронизация"
lb_No3Text->Caption=3.
lb_Step3->Caption=Выньте батарейки из мыши\клавиатуры и вставьте их обратно через 15 секунд
lb_Step31->Caption=На экране отобразится 6-значный идентификационный код и высветится иконка с надписью "Синхронизация мыши\клавиатуры завершена"
le_MouseID->Caption=Отобразить идентификационный код мыши
le_KeybdID->Caption=Отобразить идентификационный код клавиатуры
PAIR_NoReceiverFound=Пожалуйста вставьте приемник
PAIR_MouseOK=Синхронизация мыши завершена
PAIR_KeybdOK=Синхронизация клавиатуры завершена
PAIR_Fail=Ошибка синхронизации 
PAIR_Second=Секунды


[PairForm.dll.XG]	
lb_Title->Caption=Процедура синхронизации мыши и клавиатуры серии X7 Oscar
lb_Step1->Caption=1. Вставьте приемник в USB-порт вашего компьютера. Удостоверьтесь, что установка приемника прошла успешно.
lb_Step2->Caption=2. Для начала синхронизации нажмите клавишу "Синхронизация"
lb_No3Text->Caption=3.
lb_Step3->Caption=Выньте батарейки из мыши\клавиатуры и вставьте их обратно через 15 секунд
lb_Step31->Caption=На экране отобразится 6-значный идентификационный код и высветится иконка с надписью "Синхронизация мыши\клавиатуры завершена"
le_MouseID->Caption=Отобразить идентификационный код мыши
le_KeybdID->Caption=Отобразить идентификационный код клавиатуры
PAIR_NoReceiverFound=Пожалуйста вставьте приемник
PAIR_MouseOK=Синхронизация мыши завершена
PAIR_KeybdOK=Синхронизация клавиатуры завершена
PAIR_Fail=Ошибка синхронизации 
PAIR_Second=Секунды
	
	
[KeyDebounceForm.dll]	
lb_Title->Caption=Время отклика мыши (в миллисекундах)
lb_Tip->Caption=Время отклика мыши – это скорость, с которой компьютер реагирует на щелчок мыши. Во время игры, короткое время отклика поможет вам победить противника за миллисекунды. Если левая кнопка мыши, после долгого использования, начинает делать два клика вместо одного, просто поменяйте настройки и выберите более длительное время отклика (большее числовое значение).
lb_Default->Caption=Настройки по умолчанию
lb_Setting->Caption=Время отклика
//MessageConfirm	
InputDigitError=Пожалуйста, введите цифры!!!
MinutesRangeError=Количество от %x до %y
	
		
[PopMsgForm.dll]	
FPopMsg->Caption=Индикатор заряда батареи
lb_Title_Mouse1->Caption=Кончился заряд, замените батарею мыши
lb_Title_Mouse2->Caption=Полный заряд батареи мыши
//lb_Title_Keyboard1->Caption=Кончился заряд, замените батарею клавиатуры
//lb_Title_Keyboard2->Caption=Полный заряд батареи клавиатуры
lb_LowBatteryInform->Caption=Индикатор заряда батареи мыши
lb_LowBatteryInterval->Caption=Интервал предупреждения
lb_Min->Caption=Минуты
	
	
[TiltWheelForm]	
lb_TiltSet->Caption=Установки горизонтального колесика прокрутки
lb_Line->Caption=Количество линий за один поворот колесика
lb_Page->Caption=Один экран
//MessageConfirm	
InputDigitError=Пожалуйста, введите цифры!!!
	
	
[TextForm.dll]	
lb_Text->Caption=Введите текст
mi_EditerCut->Caption=Вырезать
mi_EditerCopy->Caption=Копировать
mi_EditerPaste->Caption=Вставить
N1->Caption=-
mi_LoadFromFile->Caption=Открыть файл
mi_LoadFromRecord->Caption=Недавние документы
	
	
[ProgressForm]	
lb_Message->Caption=Успешная загрузка
	
	
[ProfileManagementForm.dll]	
lb_Title->Caption=Режим администратора
lb_Models->Caption=Режим
lb_ModelName->Caption=Название режима
lb_Model1->Caption=Режим 1
lb_Model2->Caption=Режим 2
lb_Model3->Caption=Режим 3
lb_Model4->Caption=Режим 4
lb_Model5->Caption=Режим 5
lb_ModeSet->Caption=Выбор режима
lb_ModeSetHint->Caption=Чтобы отменить выбор режима, снимите галочку с каждой позиции, чтобы выбрать – поставьте галочку напротив желаемой позиции. Нажмите shift и левую кнопку мыши, чтобы переключиться с одного режима на другой. Соответствующий режим отобразится в правом углу экрана.

	
[ProfileManagementForm.dll.G10]	
lb_Title->Caption=G10, управление режимами
lb_Models->Caption=Выбор режима
lb_ModelName->Caption=Название режима
lb_Model1->Caption=Режим 1
lb_Model2->Caption=Режим 2
lb_Model3->Caption=Режим 3
lb_Model4->Caption=Режим 4
lb_Model5->Caption=Режим 5
lb_ModeSet->Caption=Выбор режима
lb_ModeSetHint->Caption=Чтобы отменить выбор режима, снимите галочку с каждой позиции, чтобы выбрать – поставьте галочку напротив желаемой позиции. Нажмите shift и левую кнопку мыши, чтобы переключиться с одного режима на другой. Соответствующий режим отобразится в правом углу экрана. 


[ProfileManagementForm.dll.G9]	
lb_Title->Caption=G9, управление режимами
lb_Models->Caption=Выбор режима
lb_ModelName->Caption=Название режима
lb_Model1->Caption=Режим 1
lb_Model2->Caption=Режим 2
lb_Model3->Caption=Режим 3
lb_Model4->Caption=Режим 4
lb_Model5->Caption=Режим 5
lb_ModeSet->Caption=Выбор режима
lb_ModeSetHint->Caption=Чтобы отменить выбор режима, снимите галочку с каждой позиции, чтобы выбрать – поставьте галочку напротив желаемой позиции. Нажмите shift и левую кнопку мыши, чтобы переключиться с одного режима на другой. Соответствующий режим отобразится в правом углу экрана.


[ProfileManagementForm.dll.XG]	
//lb_Title->Caption=X7 Oscar Mouse Editor
lb_Models->Caption=Выбор режима
lb_ModelName->Caption=Название режима
lb_Model1->Caption=Режим 1
lb_Model2->Caption=Режим 2
lb_Model3->Caption=Режим 3
lb_Model4->Caption=Режим 4
lb_Model5->Caption=Режим 5
lb_ModeSet->Caption=Выбор режима
lb_ModeSetHint->Caption=Чтобы отменить выбор режима, снимите галочку с каждой позиции, чтобы выбрать – поставьте галочку напротив желаемой позиции. Нажмите shift и левую кнопку мыши, чтобы переключиться с одного режима на другой. Соответствующий режим отобразится в правом углу экрана. 
	
	
[PowerManagementEx.dll]	
lb_Title->Caption=Управление энергопотреблением мыши
//lb_Content->Caption=«Умное» управление энергопотреблением мыши поддерживает 4 рабочих режима: легкий, маленький, средний и глубокий. Пользователь может устанавливать временной интервал перед входом в ждущий режим. Мышь автоматически входит в ждущий режим через 6 секунд после выключения компьютера. Лазерный указатель остается в рабочем режиме, так что рекомендуется выключить мышь, если вы не собираетесь ею пользоваться в течение долгого времени. 
lb_Content->Caption=«Умное» управление энергопотреблением мыши поддерживает 4 рабочих режима: легкий, маленький, средний и глубокий. Пользователь может самостоятельно выбрать предпочтительный режим. Примечание: Всегда отключайте мышь, если не собираетесь ею пользоваться в течение долгого времени.
lb_Remind->Caption=Рекомендации: коврики для мыши светлых тонов помогут сэкономить больше энергии, чем коврики темных тонов. При включении полной скорости в 500Hz во время игры потребляется большее количество энергии. Активным пользователям рекомендуется приобрести перезаряжаемые аккумуляторы. Выключайте мышь, если вы долго ею не пользуетесь.
lb_Note->Caption=Примечание: режим супер экономии может привести к понижению качества исполнения, например к запаздыванию и перепрыгиванию курсора.
lb_Timer->Caption=Установка интервала перед вхождением в ждущий режим
lb_Minutes->Caption=Минуты
lb_NoteMinutes->Caption=Установка времени интервала завершена, вход в спящий режим
lb_WakeupByMoving->Caption=Движение мыши для выхода из ждущего режима
lb_NoteWakeupByMoving->Caption=(это удобно для вывода мыши из ждущего режима, при этом мышь продолжает потреблять 0.8 мА\ч, находясь в ждущем режиме)
lb_WakeupByAnykey->Caption=Нажатие клавиши для выхода из ждущего режима
lb_NoteWakeupByAnykey->Caption=(Для выхода из ждущего режима требуется нажатие клавиши, но энергопотребление мыши в ждущем режиме составляет всего 0.04 мА\ч)
InputDigitError=Пожалуйста, введите цифры!!!
MinutesRangeError=Количество минут от %x до %y
	
	
[PowerManagementEx.dll.G10]	
lb_Title->Caption=Управление энергопотреблением мыши
lb_Content->Caption=«Умное» управление энергопотреблением мыши поддерживает 4 рабочих режима: легкий, маленький, средний и глубокий. Пользователь может самостоятельно выбрать предпочтительный режим. Примечание: Всегда отключайте мышь, если не собираетесь ею пользоваться в течение долгого времени.
lb_Remind->Caption=Рекомендации: коврики для мыши светлых тонов помогут сэкономить больше энергии, чем коврики темных тонов. При включении полной скорости в 500Hz во время игры потребляется большее количество энергии. Активным пользователям рекомендуется приобрести перезаряжаемые аккумуляторы. Выключайте мышь, если вы долго ею не пользуетесь.
lb_Note->Caption=Примечание: режим супер экономии может привести к понижению качества исполнения, например к запаздыванию и перепрыгиванию курсора.
lb_Timer->Caption=Установка интервала перед вхождением в ждущий режим
lb_Minutes->Caption=Минуты
lb_NoteMinutes->Caption=
lb_WakeupByMoving->Caption=Установка времени интервала завершена, вход в спящий режим
lb_NoteWakeupByMoving->Caption=Движение мыши для выхода из ждущего режима
lb_WakeupByAnykey->Caption=(это удобно для вывода мыши из ждущего режима, при этом мышь продолжает потреблять 0.8 мА\ч, находясь в ждущем режиме)
lb_NoteWakeupByAnykey->Caption=Нажатие клавиши для выхода из ждущего режима
InputDigitError=(Для выхода из ждущего режима требуется нажатие клавиши, но энергопотребление мыши в ждущем режиме составляет всего 0.04 мА\ч)
MinutesRangeError=Пожалуйста, введите цифры!!!


[PowerManagementEx.dll.G9]	
lb_Title->Caption=Управление энергопотреблением мыши
lb_Content->Caption=«Умное» управление энергопотреблением мыши поддерживает 4 рабочих режима: легкий, маленький, средний и глубокий. Пользователь может самостоятельно выбрать предпочтительный режим.
lb_Remind->Caption=Рекомендации: коврики для мыши светлых тонов помогут сэкономить больше энергии, чем коврики темных тонов. При включении полной скорости в 500Hz во время игры потребляется большее количество энергии. Активным пользователям рекомендуется приобрести перезаряжаемые аккумуляторы. Выключайте мышь, если вы долго ею не пользуетесь.
lb_Note->Caption=Примечание: режим супер экономии может привести к понижению качества исполнения, например к запаздыванию и перепрыгиванию курсора.
lb_Timer->Caption=Установка интервала перед вхождением в ждущий режим
lb_Minutes->Caption=Минуты
lb_NoteMinutes->Caption=
lb_WakeupByMoving->Caption=Установка времени интервала завершена, вход в спящий режим
lb_NoteWakeupByMoving->Caption=Движение мыши для выхода из ждущего режима
lb_WakeupByAnykey->Caption=(это удобно для вывода мыши из ждущего режима, при этом мышь продолжает потреблять 0.8 мА\ч, находясь в ждущем режиме)
lb_NoteWakeupByAnykey->Caption=Нажатие клавиши для выхода из ждущего режима
InputDigitError=(Для выхода из ждущего режима требуется нажатие клавиши, но энергопотребление мыши в ждущем режиме составляет всего 0.04 мА\ч)
MinutesRangeError=Пожалуйста, введите цифры!!!


[PowerManagementEx.dll.G9_SnippingTool]
%Mapping%=PowerManagementEx.dll.G9


[PowerManagementEx.dll.G11_ScreenCapture]
%Mapping%=PowerManagementEx.dll.G9


[PowerManagementEx.dll.GxStandard16in1]
%Mapping%=PowerManagementEx.dll.G9


[PowerManagementEx.dll.XG]	
lb_Title->Caption=Управление энергопотреблением мыши
lb_Content->Caption=«Умное» управление энергопотреблением мыши поддерживает 4 рабочих режима: легкий, маленький, средний и глубокий. Пользователь может самостоятельно выбрать предпочтительный режим. Примечание: Всегда отключайте мышь, если не собираетесь ею пользоваться в течение долгого времени.
lb_Remind->Caption=Рекомендации: коврики для мыши светлых тонов помогут сэкономить больше энергии, чем коврики темных тонов. При включении полной скорости в 500Hz во время игры потребляется большее количество энергии. Активным пользователям рекомендуется приобрести перезаряжаемые аккумуляторы. Выключайте мышь, если вы долго ею не пользуетесь.
lb_Note->Caption=Примечание: режим супер экономии может привести к понижению качества исполнения, например к запаздыванию и перепрыгиванию курсора.
lb_Timer->Caption=Установка интервала перед вхождением в ждущий режим
lb_Minutes->Caption=Минуты
lb_NoteMinutes->Caption=
lb_WakeupByMoving->Caption=Установка времени интервала завершена, вход в спящий режим
lb_NoteWakeupByMoving->Caption=Движение мыши для выхода из ждущего режима
lb_WakeupByAnykey->Caption=(это удобно для вывода мыши из ждущего режима, при этом мышь продолжает потреблять 0.8 мА\ч, находясь в ждущем режиме)
lb_NoteWakeupByAnykey->Caption=Нажатие клавиши для выхода из ждущего режима
InputDigitError=(Для выхода из ждущего режима требуется нажатие клавиши, но энергопотребление мыши в ждущем режиме составляет всего 0.04 мА\ч)
MinutesRangeError=Пожалуйста, введите цифры!!!
	
	
[LockDeviceForm]	
lb_Title->Caption=Управление устройствами
lb_DeviceName->Caption=Название устройства
//lb_DeviceName1->Caption=Мышь 1
//lb_DeviceName2->Caption=Мышь 2
//lb_DeviceName3->Caption=Мышь 3
lb_Hint->Caption=Если используется более одной мыши из одной серии, то необходимо закрепить название за каждой мышью, используя функцию «Загрузка»
InputDeviceName=Введите название устройства
	
	
[LockDeviceForm.G10]	
lb_Title->Caption=Управление устройствами G10
lb_DeviceName->Caption=Название устройства
//lb_DeviceName1->Caption=Мышь 1
//lb_DeviceName2->Caption=Мышь 2
//lb_DeviceName3->Caption=Мышь 3
lb_Hint->Caption=Если используется более одной мыши из серии G10, то необходимо закрепить название за каждой мышью, используя функцию «Загрузка»
InputDeviceName=Введите название устройства
	
	
[AntiVibrateForm.dll]	
lb_Title->Caption=Установка стабилизатора
rb_OpenAntiVibrate->Caption=Включить стабилизатор
rb_CloseAntiVibrate->Caption=Отключить стабилизатор
lb_OpenNote->Caption=Удерживает курсор в заданной позиции, даже когда мышь приподнимается над рабочей поверхностью, эта функция идеально подходит для компьютерных игр, или работы в офисе, когда точность наведения курсора особенно важна.
lb_CloseNote->Caption=Курсор трясется при подъеме мыши над рабочей поверхностью, наведение курсора не такое точное.


[AntiVibrateForm.dll.OEM]	
lb_Title->Caption=Установка стабилизатора
rb_OpenAntiVibrate->Caption=Включить стабилизатор
rb_CloseAntiVibrate->Caption=Отключить стабилизатор
lb_OpenNote->Caption=Удерживает курсор в заданной позиции, даже когда мышь приподнимается над рабочей поверхностью, эта функция идеально подходит для компьютерных игр, или работы в офисе, когда точность наведения курсора особенно важна.
lb_CloseNote->Caption=Курсор трясется при подъеме мыши над рабочей поверхностью, наведение курсора не такое точное.
	
	
[Wheel4DEx.dll]	
lb_Title->Caption=Центральное колесико прокрутки
lb_SubTitle->Caption=4D прокрутка
lb_VersionTitle->Caption=Главное издание
lb_SubTitle2->Caption=Давайте летать вместе
lb_Wheel4DSet->Caption=Настройка наклонного колесика прокрутки
lb_ChooseWheel4D->Caption=Включить наклонное колесико прокрутки
lb_ChooseStandard->Caption=Включить стандартное колесико прокрутки
lb_HideWheel4DIcon->Caption=Спрятать иконку «наклонное колесико прокрутки»
lb_HidePartialIcon->Caption=Спрятать иконку «разделение»
lb_VerticalScrollSet->Caption=Вертикальная прокрутка
lb_VerticalScrollLines->Caption=Количество линий за одну прокрутку
lb_VerticalScrollPage->Caption=Один экран за одну прокрутку
lb_HorizontalScrollSet->Caption=Горизонтальная прокрутка
lb_HorizontalScrollNote->Caption=Количество слов за одну прокрутку
lb_Wheel4DTitleOfNotes->Caption=Описание функций наклонного колесика прокрутки
lb_Wheel4DNotes->Caption=Запатентованная инновация компании A4Tech «наклонное колесико прокрутки» превращает обычное колесико мыши в 4-х мерное. Функции горизонтальной и вертикальной прокрутки еще никогда не были такими эффективными и удобными в использовании. Например, теперь вы можете разделить лист Excel на две зоны: А и В. Колесико будет автоматически переключаться с горизонтальной прокрутки на вертикальную и обратно, в зависимости от нахождения курсора в одной из зон.
lb_ARegionNotes->Caption=Курсор в зоне «А», вертикальная прокрутка
lb_BRegionNotes->Caption=Курсор в зоне «В», горизонтальная прокрутка
lb_PartialIcon->Caption=Иконка «разделение»
lb_Wheel4DFormHint->Caption=Нажмите и удерживайте иконку «разделение» для регулировки пропорции зон «А» и «В».
lb_OpenWeb->Caption= Нажмите для входа на сайт XFAR
InputDigitError=Пожалуйста, введите цифры
Wheel4DSetValueRange=Диапазон значений должен варьироваться от %x до %y
	
	
[MouseRFRangeSetting.dll]	
lb_Title->Caption=Настройки беспроводного рабочего диапазона
lb_RFRange->Caption=Беспроводной рабочий диапазон
lb_MouseRFRangeHints->Caption=Увеличенный радиус действия беспроводной связи обеспечивает больше свободы действий.  Примечание: Радиус действия зависит от внешних факторов и может меняться в большую или меньшую сторону.
Meter=M
lb_MouseRFRangeNotes->Caption=
//lb_MouseRFRangeNotes->Caption=Вы можете самостоятельно установить ваш беспроводной рабочий диапазон. Чем он больше, тем выше энергопотребление. После соединения настройки по умолчанию сокращают диапазон.	
	

[MultiPairForm.dll]	
FMultiPairMain->lb_ProgramTitle->Caption=Управление 10-портовым соединением
FMultiPairMain->lb_ForMeeting->Caption=Эффективное соединение
FMultiPairMain->lb_ForLife->Caption=Портативность
FMultiPairMain->lb_ForMeetingNotes->Caption=10-ти портовый приемник со встроенной памятью. Новая программа синхронизации беспроводных мыши и клавиатуры позволяет подсоединить до 5-ти наборов мышь+клавиатура к одному компьютеру. Программа 10-ти портового соединения обеспечивает наилучшую консолидацию устройств.
FMultiPairMain->lb_ForLifeNotes->Caption=10-ти портовый приемник позволяет подсоединить 5 наборов мышь+клавиатура. Установите его на свой ноутбук свободно пользуйтесь любым синхронизированным набором серии G10 дома или в офисе.
		
//MultiPairStep1//	
FMultiPairStep1->lb_ProgramTitle->Caption=Новая программа синхронизации беспроводных мыши и клавиатуры 
FMultiPairStep1->lb_Contents->Caption=Новая программа синхронизации беспроводных мыши и клавиатуры позволяет подсоединить до 5-ти наборов мышь+клавиатура к одному компьютеру.
FMultiPairStep1->lb_MousePair->Caption=Синхронизация мыши
FMultiPairStep1->lb_MousePair_Type->Caption=Нажмите на тумблер ON\OFF
FMultiPairStep1->rb_MousePair_Type1->Caption=Щелкните тумблером
FMultiPairStep1->rb_MousePair_Type2->Caption=Нажмите кнопку
FMultiPairStep1->lb_KeyboardPair->Caption=Синхронизация клавиатуры
	
//MultiPairStep2//	
//Mouse	
FMultiPairStep2->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=Синхронизация мыши
//MousePairType1	
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Mouse1->Caption=Синхронизация мыши
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Mouse1->Caption=1. Нажмите любую клавишу для вывода мыши из ждущего режима.
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse1->Caption=
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse1->Caption=2. Убедитесь, что тумблер находится в позиции OFF, затем переключите его в позицию ON через 30 секунд. 
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Mouse1->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse1->Caption=3. После выполнения вышестоящих пунктов мышь находится в режиме синхронизации. Пожалуйста подождите. Как только синхронизация будет завершена, перейдите на следующую страницу.
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Mouse1->Caption=(если произошла ошибка синхронизации, нажмите «назад»)
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Mouse1->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Mouse1->Caption=
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Mouse1->Caption=Удалите батарейки
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Mouse1->Caption=Вставьте батарейки
//MousePairType2	
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Mouse2->Caption=1. Нажмите любую клавишу для вывода мыши из спящего режима. 
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse2->Caption=(если мышь отключена, переключите тумблер, расположенный в нижней части мыши, в позицию ON)
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse2->Caption=Включить
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse2->Caption=2. Удалите батарейки из мыши и вставьте их снова через 30 секунд.
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Mouse2->Caption=3. После выполнения вышеперечисленных пунктов мышь находится в режиме синхронизации. Пожалуйста подождите. Как только синхронизация будет завершена, перейдите на следующую страницу
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Mouse2->Caption=Удалите батарейки
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Mouse2->Caption=Вставьте батарейки	
//Keyboard	
FMultiPairStep2->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=Синхронизация клавиатуры
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Keyboard->Caption=Синхронизация клавиатуры
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Keyboard->Caption=1. Удалите защитную крышку.
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Keyboard->Caption=2. Удалите батарейки из клавиатуры, затем снова вставьте их и поставьте защитную крышку обратно.
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Keyboard->Caption=3. После выполнения вышеперечисленных пунктов клавиатура находится в режиме синхронизации. Пожалуйста подождите. Как только синхронизация будет завершена, перейдите на следующую страницу
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Keyboard->Caption=(если произошла ошибка синхронизации, нажмите «назад»)
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Keyboard->Caption=Удалите батарейки
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Keyboard->Caption=Вставьте батарейки
	
//MultiPairStep3//	
FMultiPairStep3->lb_Hint->Caption=(если синхронизация не состоялась, нажмите «назад», чтобы начать синхронизацию заново)
FMultiPairStep3->lb_Yes->Caption=Да
FMultiPairStep3->lb_No->Caption=Нет
//Mouse	
FMultiPairStep3->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=Синхронизация мыши
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Mouse->Caption=Поиск мыши
FMultiPairStep3->lb_TitleNotes_Mouse->Caption=Убедитесь в том, что мышь подключена путем ее передвижения по рабочей поверхности
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Mouse->Caption=Курсор движется или нет
//Keyboard	
FMultiPairStep3->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=Синхронизация клавиатуры
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Keyboard->Caption=Поиск клавиатуры
FMultiPairStep3->lb_TitleNotes_Keyboard->Caption=Нажмите клавишу «Windows» чтобы удостовериться в подключении клавиатуры
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Keyboard->Caption=Убедитесь, что клавиша «Windows» активна
	
//MultiPairStep4//	
FMultiPairStep4->lb_SuccessTitle->Caption=Поздравляем
UnKnowDeviceName=Без имени
//Mouse	
FMultiPairStep4->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=Синхронизация мыши
FMultiPairStep4->lb_DeviceName_Mouse->Caption=Введите название для вашей мыши
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Mouse->Caption=Отобразить идентификационный код мыши
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Mouse->Caption=Установка идентификационного кода мыши завершена
//Keyboard	
FMultiPairStep4->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=Синхронизация клавиатуры
FMultiPairStep4->lb_DeviceName_Keyboard->Caption=Введите название для вашей клавиатуры
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Keyboard->Caption=Отобразить идентификационный код клавиатуры
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Keyboard->Caption=Установка идентификационного кода клавиатуры завершена


[MultiPairForm.dll.G9]
FMultiPairMain->lb_ProgramTitle->Caption=(Примечание: функция множественного подключения не совместима с серией G6	   
FMultiPairMain->lb_Title->Caption=Функция множественного подключения	   
FMultiPairMain->lb_ForMeeting->Caption=6-портовой красный приемник для множественного подключения	   
FMultiPairMain->lb_ForMeetingNotes->Caption=Новая программа синхронизации клавиатуры и мыши позволяет подключить A4tech G3, G7 и G9 серии мышек и клавиатур к 6-ти портовому приемнику серии G9, за один раз максимально можно подключить по 3 устройства каждого наименования. Благодаря этой программе, вам больше не придется приносить в офис оборудование из дома, или наоборот, забирать его из офиса. Вместо этого вы просто можете подключить 6-ти портовой приемник к своему ноутбуку через USB-соединение и свободно пользоваться беспроводными устройствами вне зависимости от того, где вы находитесь: дома или в офисе. Такой способ позволяет избежать постоянного включени\выключения беспроводного приемника и сброса всех пользовательских установок.	   
FMultiPairMain->lb_ForLifeNotes->Caption=6-портовой приемник для множественного подключения серии G9 также продается отдельно. Он совместим с сериями A4tech G3, G7 и G9. Примечание: некоторые модели предыдущих серий не поддерживают использование мультифункциональных кнопок.  	   

//MultiPairStep1.G9//
FMultiPairStep1->lb_Title->Caption=Программа синхронизации для мышек и клавиатур A4tech G3, G7 и G9 серий	   
FMultiPairStep1->lb_Contents->Caption=Новая программа синхронизации клавиатуры и мыши позволяет подключить A4tech G3, G7 и G9 серии мышек и клавиатур	   

//MultiPairStep2.G9//
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse1->Caption=(Если мышь находится в ждущем режиме, выведите ее в рабочий режим)	   
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse1->Caption=2. Найдите выключатель ON-OFF	   
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse1->Caption=3. Убедитесь в том, что выключатель находится в позиции OFF, затем переведите его в позицию ON в течение 30 секунд	   
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Mouse1->Caption=Если выключатель находится в позиции ON, переключите его на OFF и затем обратно на ON	   
FMultiPairStep2->lb_Hint_Mouse1->Caption=(Примечание: выключатель находится в нижней части устройства)	   
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Mouse2->Caption=1. Выведите мышь в рабочий режим для запуска программы синхронизации	   
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse2->Caption=Выведите мышь в рабочий режим. Если мышь выключена, нажмите и удерживайте выключатель в течение 3-х секунд	   
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse2->Caption=Мышь включена	   
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse2->Caption=секунды	   
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Keyboard->Caption=Выполните следующие действия в течение 30-ти секунд	   
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Keyboard->Caption=1. Откройте крышку отсека для батареек, расположенную в нижней части клавиатуры	   

//MultiPairStep3.G9//
FMultiPairStep3->lb_Hint->Caption=(если соединения не произошло, нажмите кнопку "Назад")	   
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Mouse->Caption=Мышь обнаружена	   
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Mouse->Caption=Курсор пришел в движение \ не пришел в движение	   
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Keyboard->Caption=Клавиатура обнаружена	   
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Keyboard->Caption=Клавиша Windows на клавиатуре работает \ не работает	   

//MultiPairStep4.G9//
FMultiPairStep4->lb_SuccessTitle->Caption=Поздравляем!	   
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Mouse->Caption=Отобразить синхронизированную мышь	   
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Mouse->Caption=Ваша мышь готова к работе!	   
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Keyboard->Caption=Отобразить синхронизированную клавиатуру	   
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Keyboard->Caption=Ваша клавиатура готова к работе!


[MultiPairManager.dll.G9]
lb_Title->Caption=Программа управления множественным подключением	   
lb_Notes->Caption=6-портовой красный приемник для множественного подключения совместим со следующими сериями мышек и клавиатур	   
lb_Notes_3->Caption=В отличие от обычного 2,4G беспроводного приемника, способного работать лишь с одной мышью и одной клавиатурой, 6-ти портовой красный нано-приемник A4tech может работать с A4tech G3, G7 и G9 сериями мышек и клавиатур и за один раз максимально можно подключить по 3 устройства каждого наименования, что обеспечивает максимальную гибкость и удобство в работе. Вам больше не придется приносить в офис оборудование из дома, или наоборот, забирать его из офиса. Вместо этого вы просто можете подключить 6-ти портовой приемник к своему ноутбуку через USB-соединение и свободно пользоваться беспроводными устройствами вне зависимости от того, где вы находитесь: дома или в офисе. Если в вашем рабочем пространстве есть установленные мыши и клавиатуры, которые используются не вами, а, скажем вашими коллегам или членам семьи, то вы легко сможете удалить их из списка своего приемника, во избежание так называемого беспроводного конфликта.
lb_MouseStatus->Caption=Статус	   
lb_MouseRemoveID->Caption=Удалить	   
lb_MouseID->Caption=Идентификационный код мыши	   
lb_KeyboardID->Caption=Идентификационный код клавиатуры	   
lb_ActivateDevice->Caption=Использовать	   
lb_NoDeviceString->Caption=Никто
DongleString=Приемник
lb_DisplayMouseNameType->Caption=Опции отображения:	   
lb_DisplayMouseText->Caption=Отображение названия	   
lb_DisplayColorCircle->Caption=Отображение цветовой метки	   
lb_Undisplay->Caption=Нет отображения	    
MouseRemoveYesNo=Нажмите "ОК" для удаления идентификационного кода мыши или нажмите "Отмена"	   
KeyboardRemoveYesNo=Удалить идентификационный код клавиатуры?	   
InputDeviceName=Введите название устройства	   
MouseAtLeastOneMessage=Необходимо оставить по крайней мере одну мышь	   
KeyboardDisableYesNo=Удалить настройки клавиатуры?
	
	
[MultiPairManager.dll]	
lb_ProgramTitle->Caption=Управление 10-ти портовым соединением
lb_Notes->Caption=Подсоединенные мыши и клавиатуры будут отображаться ниже.
lb_Notes_1->Caption=
lb_Notes_2->Caption=
lb_Notes_3->Caption=После соединения вы можете деактивировать мышь простым щелчком. Второй щелчок снова активирует мышь. Нажмите «удалить» чтобы сбросить настройки идентификации. 
lb_Notes_4->Caption=Указатель строки для выделения нужных вам мест в тексте 5-ю различными цветами. Кликните дважды, чтобы удалить цветовую отметку. Кликните трижды для удаления всех цветовых отметок. 
lb_Notes_5->Caption=
lb_Notes_6->Caption=
lb_Notes_7->Caption=
lb_DongleName->Caption=
lb_MousePen1->Caption=
lb_MousePen2->Caption=
lb_MousePen3->Caption=
lb_MousePen4->Caption=
lb_MousePen5->Caption=
//lb_PenColor->Caption=Цвет
//lb_MouseStatus->Caption=Статус
//lb_KeyboardStatus->Caption=Статус
//lb_MouseRemoveID->Caption=Удалить
//lb_MouseID->Caption=Идентификационный код мыши
//lb_MouseName->Caption=Название мыши
//lb_KeyboardRemoveID->Caption=Удалить
//lb_KeyboardID->Caption=Идентификационный код клавиатуры
//lb_KeyboardName->Caption=Название клавиатуры
//lb_ActivateDevice->Caption=Использовать
lb_NoDeviceString->Caption=Никто
lb_Notes2->Caption=
DongleString=Приемник
lb_DisplayMouseNameType->Caption=Опции отображения:	   
lb_DisplayMouseText->Caption=Отображение названия	   
lb_DisplayColorCircle->Caption=Отображение цветовой метки	   
lb_Undisplay->Caption=Нет отображения
MouseRemoveYesNo=Нажмите «ОК» чтобы удалить идентификационный код мыши или нажмите «Отмена»
KeyboardRemoveYesNo=Нажмите «ОК» чтобы удалить идентификационный код мыши или нажмите «Отмена»
InputDeviceName=Введите название устройства
MouseAtLeastOneMessage=Выбрать мышь
KeyboardAtLeastOneMessage=Выбрать клавиатуру


[MultiPairManager.dll.G9]
	
	
[MouseTextForm]	
MouseStatic=Следующее устройство
MouseNoNamed=Без названия


[MouseGestures.dll]	
lb_Title->Caption=Функция 16-в-1
lb_Title->Caption.G9=Функция 16-в-1   
lb_Context->Caption=Как пользоваться функциями мыши. Нажмите и удерживайте кнопку «Функции мыши» и двигайте мышь в указанном ниже направлении, затем отпустите кнопку.
lb_Context->Caption.G9=Как пользоваться функциями мыши. Нажмите и удерживайте кнопку «Функции мыши» и двигайте мышь в указанном ниже направлении, затем отпустите кнопку.
lb_PlayMode->Caption=Непрерывное движение
lb_Distance->Caption=Чувствительность
lb_Units->Caption=(1=Low)	
lb_Default->Caption=Настройки по умолчанию
lb_Context->Caption.2X=Использование функции 16-в-1. Нажмите кнопку «2Х», двигайте мышь в указанном стрелкой направлении, затем отпустите кнопку. Если у вас выбран режим «отклик в реальном времени», то начнется выполнение программы 8-в-1. Вы можете самостоятельно настроить чувствительность мыши. 
InputDigitError=Пожалуйста, введите цифры	   
DistanceRangeError=Уровень чувствительности должен находиться в диапазоне от %x до %y	   


[MouseGestures.dll.G9]
lb_Title->Caption=Функция 16-в-1
lb_Context->Caption=Как пользоваться функциями мыши. Нажмите и удерживайте кнопку «Функции мыши» и двигайте мышь в указанном ниже направлении, затем отпустите кнопку.
lb_PlayMode->Caption=Непрерывное движение
lb_Distance->Caption=Чувствительность
lb_Units->Caption=(1=Low)
lb_Default->Caption=Настройки по умолчанию
InputDigitError=Пожалуйста, введите цифры	   
DistanceRangeError=Уровень чувствительности должен находиться в диапазоне от %x до %y	  


[MouseGestures.dll.Standard8inRight]
%Mapping%=MouseGestures.dll.8InRight


[MouseGestures.dll.G9_SnippingTool] 
%Mapping%=MouseGestures.dll.G9


[MouseGestures.dll.G11_ScreenCapture] 
%Mapping%=MouseGestures.dll.G9


[MouseGestures.dll.8InRight]
lb_Title->Caption=Функция 8-в-1
lb_Context->Caption=Как пользоваться функциями мыши. Нажмите и удерживайте кнопку «Функции мыши» и двигайте мышь в указанном ниже направлении, затем отпустите кнопку.
lb_PlayMode->Caption=Непрерывное движение
lb_Distance->Caption=Чувствительность
lb_Units->Caption=(1=Low)
InputDigitError=Пожалуйста, введите цифры	   
DistanceRangeError=Уровень чувствительности должен находиться в диапазоне от %x до %y	   


[PenSetForm.dll]
lb_Title->Caption=Установки указателя строки	   
rb_BoldType3->Caption=Жирный	   
rb_BoldType2->Caption=Нормальный	   
rb_BoldType1->Caption=Тонкий	   
lb_Hint->Caption=В зависимости от требуемого, указатель строки может выделять строки тремя видами линий: жирной, обычной и тонкой. Указателем можно выделять ключевые моменты в тексте, им очень удобно пользоваться при презентациях или в процессе обучения. 	   


[ChannelSettingEx.dll]	
lb_Title->Caption=Установки беспроводных каналов для нескольких пользователей
lb_ChannelText->Caption=Установка беспроводных каналов гарантирует лучшее качество беспроводной коммуникации. Вы можете свериться с индикатором беспроводного сигнала и решить: нужен ли вам режим «замок» или же вам нужно воспользоваться USB кабелем для подключения к приемнику.	   
lb_Signal0->Caption=Отсутствует сигнал! Проверьте правильность подсоединения мыши.
lb_Signal1->Caption=Плохой сигнал. Мышь не может двигаться, воспользуйтесь USB кабелем.
lb_Signal2->Caption=Плохой сигнал. Курсор мигает и запаздывает, воспользуйтесь USB кабелем или переместите приемник для улучшения качества сигнала.
lb_Signal3->Caption=Сигнал удовлетворительный. Запаздывание и зигзагообразное движение курсора, включите режим «замок» или переместите приемник для улучшения качества сигнала.
lb_Signal4->Caption=Сигнал отличный. Курсор движется плавно и не запаздывает, беспроводной канал стабилен.	   
lb_AutoHopping->Caption=Автоматическая смена канала	   
lb_ChannelText_Auto->Caption=Может быть использовано, если пользователь у беспроводного устройства один и если отсутствует "беспроводной конфликт" устройств	   
lb_LockChannel->Caption=Канал закрыт	   
lb_UsingChannel->Caption=Канал используется	   
lb_Set->Caption=(Проверка качество беспроводного сигнала перед сменой канала)	   
lb_ChannelText_Fix->Caption=Если одновременно используется больше одного комплекта мыши+клавиатуры, то вы можете закрепить индивидуальый беспроводной канал за каждым устройством. Это поможет избежать автоматической смены канала и обеспечит наилучший результат работы с беспроводными устройствами.	   
lb_CurrentChannelText->Caption=Текущий используемый канал	   
lb_InspectRSSITitle->Caption=Уровень качества передачи сигнала	   
lb_InspectRSSI->Caption=При перемещении мыши, индикатор отобразит текущий уровень качества передачи сигнала. Чем меньше количественное значение, тем лучше сигнал, т.е. цифра меньше 120 означает, что устройство работает отлично. Значение может повышаться при работе на большом расстоянии или при возникновении помех. Если качество передачи сигнала упало, попробуйте переместить мышь ближе к приемнику.	   
//lb_SignalIntensity->Caption=Индикатор сигнала
//MessageConfirm	
DongleNotExist=Приемник не обнаружен!!
InputDigitError=Пожалуйста, введите цифры
ChannelRangeError=Диапазон каналов должен быть между %х и %у


[ChannelSettingEx.dll.OEM]	
lb_Title->Caption=Установки беспроводных каналов для нескольких пользователей
lb_ChannelText->Caption=Установка беспроводных каналов гарантирует лучшее качество беспроводной коммуникации. Вы можете свериться с индикатором беспроводного сигнала и решить: нужен ли вам режим «замок» или же вам нужно воспользоваться USB кабелем для подключения к приемнику.	   
lb_Signal0->Caption=Отсутствует сигнал! Проверьте правильность подсоединения мыши.
lb_Signal1->Caption=Плохой сигнал. Мышь не может двигаться, воспользуйтесь USB кабелем.
lb_Signal2->Caption=Плохой сигнал. Курсор мигает и запаздывает, воспользуйтесь USB кабелем или переместите приемник для улучшения качества сигнала.
lb_Signal3->Caption=Сигнал удовлетворительный. Запаздывание и зигзагообразное движение курсора, включите режим «замок» или переместите приемник для улучшения качества сигнала.
lb_Signal4->Caption=Сигнал отличный. Курсор движется плавно и не запаздывает, беспроводной канал стабилен.	   
lb_AutoHopping->Caption=Автоматическая смена канала	   
lb_ChannelText_Auto->Caption=Может быть использовано, если пользователь у беспроводного устройства один и если отсутствует "беспроводной конфликт" устройств	   
lb_LockChannel->Caption=Канал закрыт	   
lb_UsingChannel->Caption=Канал используется	   
lb_Set->Caption=(Проверка качество беспроводного сигнала перед сменой канала)	   
lb_ChannelText_Fix->Caption=Если одновременно используется больше одного комплекта мыши+клавиатуры, то вы можете закрепить индивидуальый беспроводной канал за каждым устройством. Это поможет избежать автоматической смены канала и обеспечит наилучший результат работы с беспроводными устройствами.	   
lb_CurrentChannelText->Caption=Текущий используемый канал	   
lb_InspectRSSITitle->Caption=Уровень качества передачи сигнала	   
lb_InspectRSSI->Caption=При перемещении мыши, индикатор отобразит текущий уровень качества передачи сигнала. Чем меньше количественное значение, тем лучше сигнал, т.е. цифра меньше 120 означает, что устройство работает отлично. Значение может повышаться при работе на большом расстоянии или при возникновении помех. Если качество передачи сигнала упало, попробуйте переместить мышь ближе к приемнику.	   
//lb_SignalIntensity->Caption=Индикатор сигнала
//MessageConfirm	
DongleNotExist=Приемник не обнаружен!!
InputDigitError=Пожалуйста, введите цифры
ChannelRangeError=Диапазон каналов должен быть между %х и %у


[RSSIDisplay.dll]	
lb_Title->Caption=Качество сигнала отличное	   
lb_AvoidInterferenceTitle->Caption=Избегайте беспроводных конфликтов	   
lb_AvoidInterferenceNotes->Caption=Если беспроводная мышь работает с перебоями из-за возникновения беспроводного конфликта, попробуйте следующие меры для улучшения качества работы с мышью	   
lb_InspectRSSITitle->Caption=Определите уровень качества сигнала	   
lb_InspectRSSI->Caption=При перемещении мыши, индикатор отобразит текущий уровень качества передачи сигнала. Чем меньше количественное значение, тем лучше сигнал, т.е. цифра меньше 120 означает, что устройство работает отлично. Значение может повышаться при работе на большом расстоянии или при возникновении помех. Если качество передачи сигнала упало, попробуйте переместить мышь ближе к приемнику.	   
lb_SignalIntensity->Caption=Индикатор сигнала	   
lb_ImproveSuggestionTitle->Caption=Советы для улучшения качества работы с мышью:	   
lb_Suggestion1->Caption=1. Используйте USB-шнур для подключения приемника к компьютеру и постарайтесь разместить его подальше от возможных источников помех. Pекомендуется или при возникновении беспроводных конфликтов в окружающей рабочей среде.
lb_Suggestion2->Caption=2. Подсоединяйте приемник к компьютеру с той же стороны, с какой вы работаете с мышью, это поможет избежать беспроводного конфликта с вашим ноутбуком.	 


[RSSIDisplay.dll.OEM]	
lb_Title->Caption=Качество сигнала отличное	   
lb_AvoidInterferenceTitle->Caption=Избегайте беспроводных конфликтов	   
lb_AvoidInterferenceNotes->Caption=Если беспроводная мышь работает с перебоями из-за возникновения беспроводного конфликта, попробуйте следующие меры для улучшения качества работы с мышью	   
lb_InspectRSSITitle->Caption=Определите уровень качества сигнала	   
lb_InspectRSSI->Caption=При перемещении мыши, индикатор отобразит текущий уровень качества передачи сигнала. Чем меньше количественное значение, тем лучше сигнал, т.е. цифра меньше 120 означает, что устройство работает отлично. Значение может повышаться при работе на большом расстоянии или при возникновении помех. Если качество передачи сигнала упало, попробуйте переместить мышь ближе к приемнику.	   
lb_SignalIntensity->Caption=Индикатор сигнала	   
lb_ImproveSuggestionTitle->Caption=Советы для улучшения качества работы с мышью:	   
lb_Suggestion1->Caption=1. Используйте USB-шнур для подключения приемника к компьютеру и постарайтесь разместить его подальше от возможных источников помех. Данный способ рекомендуется использовать при условии работы с мышью на большом расстоянии от компьютера, или при возникновении беспроводных конфликтов в окружающей рабочей среде.	   
lb_Suggestion2->Caption=2. Подсоединяйте приемник к компьютеру с той же стороны, с какой вы работаете с мышью, это поможет избежать беспроводного конфликта с вашим ноутбуком.	 


[BatteryForm.dll]	
lb_BatteryTitle->Caption=Батарея
lb_MouseBatteryTitle->Caption=Батарея мыши
lb_KeyboardBatteryTitle->Caption=Батарея клавиатуры
ck_Enable->Caption=Индикатор заряда батареи
lb_LowBatterySet->Caption=Установки


[KeySettingRemind.dll]


[MainApp.ScriptPopupMenu.OEM]
MainForm->lb_MainMenu->Caption=файл
MainForm->mi_NewScript->Caption=новый
MainForm->mi_OpenScript->Caption=открыть
MainForm->mi_ScriptList->Caption=лист
MainForm->mi_SaveScript->Caption=сохранить
MainForm->mi_SaveAsScript->Caption=сохранить как
MainForm->mi_NamedScript->Caption=переименовать
MainForm->mi_DeleteScript->Caption=удалить
MainForm->mi_ImportScript->Caption=импортировать
MainForm->mi_ExportScript->Caption=экспорт
MainForm->mi_ReadScriptFromMouse->Caption=память
MainForm->mi_WriteScriptToMouse->Caption=скачать
MainForm->mi_CloseScript->Caption=выход


[MainApp.TrayIconPopupMenu.OEM]
MainForm->mi_LaunchOnLogin->Caption=автозагрузка
MainForm->mi_MouseControlPanel->Caption=панель управления мыши
MainForm->mi_StandardWheel->Caption=Стандартное колесико Microsoft
MainForm->mi_TiltWheelSetting->Caption=горизонтально
MainForm->mi_BounceSetting->Caption=время отклика
MainForm->mi_OSDSetting->Caption=многофункциональная клавиша
MainForm->mi_W4DSetting->Caption=Колесо 4D прокрутки
MainForm->mi_PowerManagement->Caption=Управление энергопотреблением мыши
MainForm->mi_ChannelSetting->Caption=Установка RF канала
MainForm->mi_ReportRateSetting->Caption=установка скорости выполнения
MainForm->mi_ShortKey->Caption=Тумблер
MainForm->mi_TrayLaunch->Caption=открыть %P
MainForm->mi_Close->Caption=выход
MainForm->mi_ShortKey_None->Caption=Не выбрано действие
MainForm->mi_ShortKey_Custom->Caption=Усовершенствовать
MainForm->mi_AntiVibrate->Caption=Антивибрационные установки
MainForm->mi_StandardRightKey->Caption=Стандартная правая кнопка
MainForm->mi_SingleDPISet->Caption=Установка режима разрешения DPI
MainForm->mi_OpenPairID->Caption=Программа установки идентификационного кода


[MainApp.TrayIconPopupMenu.OEM.G9A]


[MainApp.TriggerSetPopupMenu.OEM]
MainForm->mi_Event1->Caption=не сохранять
MainForm->mi_Event2->Caption=левая кнопка
MainForm->mi_Event3->Caption=Прав кн
MainForm->mi_Event4->Caption=Лев кн
MainForm->mi_Event5->Caption=4-ая кнопка
MainForm->mi_Event6->Caption=5-ая кнопка
MainForm->mi_Event7->Caption=вверх
MainForm->mi_Event8->Caption=вниз
MainForm->mi_Event80->Caption=влево
MainForm->mi_Event81->Caption=вправо
MainForm->mi_Event55->Caption=предыдущая запись
MainForm->mi_Event56->Caption=следующая запись
MainForm->mi_Event57->Caption=стоп
MainForm->mi_Event58->Caption=играть/пауза
MainForm->mi_Event59->Caption=отключение звука
MainForm->mi_Event60->Caption=громкость+
MainForm->mi_Event61->Caption=громкость -
MainForm->mi_Event72->Caption=назад
MainForm->mi_Event71->Caption=вперед
MainForm->mi_Event75->Caption=стоп
MainForm->mi_Event74->Caption=обновить
MainForm->mi_Event66->Caption=сохранить
MainForm->mi_Event67->Caption=избранное
MainForm->mi_Event63->Caption=Web браузер
MainForm->mi_Event64->Caption=e-mail
MainForm->mi_Event62->Caption=калькулятор
MainForm->mi_Event65->Caption=мой компьютер
MainForm->mi_Event77->Caption=спящий режим
MainForm->mi_Event70->Caption=выключить
MainForm->mi_TextKeyboard->Caption=клавиатура …
MainForm->mi_TextMouse->Caption=мышь
MainForm->mi_Office->Caption=офисные настройки
MainForm->mi_TextMedia->Caption=мультимедиа
MainForm->mi_TextInternal->Caption=интернет
MainForm->mi_TextSystem->Caption=система
MainForm->mi_MouseGesture->Caption=16-in-1
MainForm->mi_Macro->Caption=выбрать макрос
MainForm->mi_MacroManager->Caption=макрос менеджер …
MainForm->mi_Event9->Caption=DPI
MainForm->mi_ZoomIn->Caption=увеличение
MainForm->mi_ZoomOut->Caption=уменьшение
MainForm->mi_Text->Caption=вставить текст
MainForm->mi_Software->Caption=выполнить программу
MainForm->mi_2X->Caption=2X Click
MainForm->mi_3X->Caption=3X Click
MainForm->mi_ShortCutGroup->Caption=комбинация клавиш
MainForm->mi_EditerClass->Caption=текст команды
MainForm->mi_FileClass->Caption=файл команды
MainForm->mi_Cut->Caption=вырезать
MainForm->mi_Copy->Caption=копировать
MainForm->mi_Paste->Caption=вставить
MainForm->mi_Delete->Caption=удалить
MainForm->mi_Search->Caption=сохранить
MainForm->mi_SelectAll->Caption=выделить все
MainForm->mi_Repeat->Caption=повторить
MainForm->mi_Recover->Caption=отменить
MainForm->mi_NewFile->Caption=новый файл
MainForm->mi_OpenOldFile->Caption=открыть файл
MainForm->mi_SaveFile->Caption=сохранить файл
MainForm->mi_PrintFile->Caption=печать


[MainApp.TriggerSetPopupMenu.OEM.G9A]
MainForm->mi_MouseGesture->Caption=Функция 16-в-1


[MainApp.TriggerSetPopupMenu.OEM.K3G]
MainForm->mi_MouseGesture->Caption=Функция 8-в-1


[MainApp.ProfilePopupMenu.OEM]
MainForm->mi_Profile1->Caption=профиль 1
MainForm->mi_Profile2->Caption=профиль 2
MainForm->mi_Profile3->Caption=профиль 3
MainForm->mi_Profile4->Caption=профиль 4
MainForm->mi_Profile5->Caption=профиль 5


[MainApp.Gestures16.OEM]
MouseGestureForm->lb_Title->Caption=16-in-1
MouseGestureForm->lb_PlayMode->Caption=непрерывное движение
MouseGestureForm->lb_Distance->Caption=чувствительность
MouseGestureForm->lb_Context->Caption=Использование свойств мыши: нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку «Свойства мыши» и подвигайте мышь в указанном направлении, отпустите кнопку.
MouseGestureForm->lb_Units->Caption=(1=Low)


[MainApp.Gestures8.OEM]
MouseGestureForm->lb_Title->Caption=16-in-1
MouseGestureForm->lb_PlayMode->Caption=непрерывное движение
MouseGestureForm->lb_Distance->Caption=чувствительность
MouseGestureForm->lb_Context->Caption=Использование свойств мыши: нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку «Свойства мыши» и подвигайте мышь в указанном направлении, отпустите кнопку.
MouseGestureForm->lb_Units->Caption=(1=Low)


[MainApp.Gestures4.OEM]
MouseGestureForm->lb_Title->Caption=16-in-1
MouseGestureForm->lb_PlayMode->Caption=непрерывное движение
MouseGestureForm->lb_Distance->Caption=чувствительность
MouseGestureForm->lb_Context->Caption=Использование свойств мыши: нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку «Свойства мыши» и подвигайте мышь в указанном направлении, отпустите кнопку.
MouseGestureForm->lb_Units->Caption=(1=Low)


[MainApp.Misc.OEM]
NullScript=скрипт
NullMacro=макрос
DefaultScript=моя мышь
Key=ключ
ModifyScriptName=изменить имя сценария
PleaseInputScriptName=имя сценария
ScriptExistAlready=%х уже существует, введите повторно
SaveOK=сохранить!
EditModify=сценарий изменен, сохранить?
CorrespondenceScript=The current on-board memory script matches "%x".
NotCorrespondenceScript=текущее задание не  соответствует ни одному из скриптов
DownloadOK=Скачивание завершено успешно!!
DownloadFail=Файл скачен!!!
ScriptIsTooLarge=размер скрипта слишком велик, памяти не достаточно
MouseNotExist=подключите мышь
SelectSoft=выберите имя файла или ярлыка
CommentHint=добавить функцию описания
MouseDetectError=мышь не обнаружена. Пожалуйста, подключите мышь.
ProgressForm->lb_Message->Caption=скачивание прошло успешно!!!


[MainApp.Misc.OEM.G9]
ProgressForm->lb_Message->Caption=Успешная загрузка


[MainApp.Misc.OEM.G9A]
ProgressForm->lb_Message->Caption=Успешная загрузка


[DescriptionForm.OEM]
lb_TypeName->Caption=название программы (например, Counter Strike)
lb_Description->Caption=Описание макроса детально
lb_DescriptionDetail->Caption=Описание функций
lb_WarningMsg->Caption=ввод перед сохранением


[ReportRateForm.dll.OEM]
lb_Title->Caption=Мышь, отчет
lb_Content->Caption=Считывание информации мышью с поверхности в секунду. Например, 500Hz означает, что мышь будет обновлять свою позицию, 500 раз в секунду
lb_Cue->Caption=(Выше время отклика–выше производительность компьютера)
lb_RealTimeList->Caption=лист
lb_AverageReportRate->Caption=среднее
lb_Choice->Caption=Select
lb_125hz->Caption=125Hz (8ms/Office)
lb_250hz->Caption=250Hz (4ms/Photo design)
lb_500hz->Caption=500Hz (2ms/Gamming)
lb_1000hz->Caption=1000Hz (1ms/Gamming)


[OSDForm.dll.OEM]
lb_Enable->Caption=включ функцию/ключ напоминания
lb_DisplayTime->Caption=показывать время напоминаний (сек)
lb_Position->Caption=запоминание координат (X, Y)
lb_Cursor->Caption=Радар
//im_CursorPoint->Hint=Определить X, Y координаты и перенести цель в любую точку экрана.
lb_HasBackground->Caption=фон
lb_BackgroundColor->Caption=цвет
lb_FontSize->Caption=размер шрифта
lb_FontColor->Caption=цвет


[KeyboardPanel.dll.OEM]
cb_window->Caption=Windows
cb_ctrl->Caption=Ctrl
cb_alt->Caption=Alt
cb_shift->Caption=Shift
lb_close->Caption=Close


[DPIForm.dll.OEM]
lb_Section->Caption=Shift
lb_AxisX->Caption=X
lb_AxisY->Caption=Y
lb_LED->Caption=цветовой индикатор
lb_DPI0->Caption=DPI0
lb_DPI1->Caption=DPI1
lb_DPI2->Caption=DPI2
lb_DPI3->Caption=DPI3
lb_DPI4->Caption=DPI4
lb_DPI5->Caption=DPI5
lb_LEDOption->Caption=выбрать  LED индикатор
InputDigitError=пожалуйста, введите число
DPIRangeError=DPI не может быть менбше, чем %x и превышать %y


[InputBox.dll.OEM]
lb_InputMessage->Caption=Задайте имя функции\\\\(Появится описание функции кнопки)


[KeyDebounceForm.dll.OEM]
lb_Title->Caption=время отклика (мсек)
lb_Tip->Caption=Кнопка времени отклика регулирует скорость реакции компьютера на нажатие кнопки мыши. Короткое время отклика в игре поможет Вам поразить противника за считанные миллисекунды. Со временем клик левой кнопкой может производить двойное нажатие. В этом случае просто увеличьте время отклика (большее значение по шкале)
lb_Default->Caption=по умолчанию
lb_Setting->Caption=время
//MessageConfirm	
InputDigitError=Пожалуйста, введите цифры!!!
MinutesRangeError=Количество от %x до %y


[TiltWheelForm.OEM]
lb_TiltSet->Caption=Настройка горизонтально
lb_Line->Caption=число строк в ед времени
lb_Page->Caption=число screen в ед времени
InputDigitError=пожалуйста, введите число


[PenSetForm.dll.OEM]
lb_Title->Caption=Установки указателя строки	   
rb_BoldType3->Caption=Жирный	   
rb_BoldType2->Caption=Нормальный	   
rb_BoldType1->Caption=Тонкий	   
lb_Hint->Caption=В зависимости от требуемого, указатель строки может выделять строки тремя видами линий: жирной, обычной и тонкой. Указателем можно выделять ключевые моменты в тексте, им очень удобно пользоваться при презентациях или в процессе обучения. 	   


[TextForm.dll.OEM]
lb_Text->Caption=ввод текста
mi_EditerCut->Caption=вырезать
mi_EditerCopy->Caption=копировать
mi_EditerPaste->Caption=вставить
N1->Caption=-
mi_LoadFromFile->Caption=читать файл
mi_LoadFromRecord->Caption=конец текста


[ProgressForm.OEM]
lb_Message->Caption=скачивание прошло успешно!!!


[MouseGestures.dll.OEM]
lb_Title->Caption=16-in-1
lb_PlayMode->Caption=непрерывное движение
lb_Distance->Caption=чувствительность
lb_Context->Caption=Использование свойств мыши: нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку «Свойства мыши» и подвигайте мышь в указанном направлении, отпустите кнопку.
lb_Units->Caption=(1=Low)


[ReportRateForm.dll.OEM.G9]
lb_Title->Caption=Мышь, отчет
lb_Content->Caption=Считывание информации мышью с поверхности в секунду. Например, 500Hz означает, что мышь будет обновлять свою позицию, 500 раз в секунду
lb_Cue->Caption=(Выше время отклика–выше производительность компьютера)
lb_RealTimeList->Caption=лист
lb_AverageReportRate->Caption=среднее
lb_Choice->Caption=Select
lb_125hz->Caption=125Hz (8ms/Office)
lb_250hz->Caption=250Hz (4ms/Photo design)
lb_500hz->Caption=500Hz (2ms/Gamming)
lb_1000hz->Caption=1000Hz (1ms/Gamming)


[PowerManagementEx.dll.OEM.G9]	
lb_Title->Caption=Управление энергопотреблением мыши
//lb_Content->Caption=«Умное» управление энергопотреблением мыши поддерживает 4 рабочих режима: легкий, маленький, средний и глубокий. Пользователь может устанавливать временной интервал перед входом в ждущий режим. Мышь автоматически входит в ждущий режим через 6 секунд после выключения компьютера. Лазерный указатель остается в рабочем режиме, так что рекомендуется выключить мышь, если вы не собираетесь ею пользоваться в течение долгого времени. 
lb_Content->Caption=«Умное» управление энергопотреблением мыши поддерживает 4 рабочих режима: легкий, маленький, средний и глубокий. Пользователь может самостоятельно выбрать предпочтительный режим. Примечание: Всегда отключайте мышь, если не собираетесь ею пользоваться в течение долгого времени.
lb_Remind->Caption=Рекомендации: коврики для мыши светлых тонов помогут сэкономить больше энергии, чем коврики темных тонов. При включении полной скорости в 500Hz во время игры потребляется большее количество энергии. Активным пользователям рекомендуется приобрести перезаряжаемые аккумуляторы. Выключайте мышь, если вы долго ею не пользуетесь.
lb_Note->Caption=Примечание: режим супер экономии может привести к понижению качества исполнения, например к запаздыванию и перепрыгиванию курсора.
lb_Timer->Caption=Установка интервала перед вхождением в ждущий режим
lb_Minutes->Caption=Минуты
lb_NoteMinutes->Caption=Установка времени интервала завершена, вход в спящий режим
lb_WakeupByMoving->Caption=Движение мыши для выхода из ждущего режима
lb_NoteWakeupByMoving->Caption=(это удобно для вывода мыши из ждущего режима, при этом мышь продолжает потреблять 0.8 мА\ч, находясь в ждущем режиме)
lb_WakeupByAnykey->Caption=Нажатие клавиши для выхода из ждущего режима
lb_NoteWakeupByAnykey->Caption=(Для выхода из ждущего режима требуется нажатие клавиши, но энергопотребление мыши в ждущем режиме составляет всего 0.04 мА\ч)
InputDigitError=Пожалуйста, введите цифры!!!
MinutesRangeError=Количество минут от %x до %y


[MultiPairManager.dll.XG]
lb_Title->Caption=Программа управления множественным подключением	   
lb_Notes->Caption=6-портовой красный приемник для множественного подключения совместим со следующими сериями мышек и клавиатур	   
lb_Notes_3->Caption=В отличие от обычного 2,4G беспроводного приемника, способного работать лишь с одной мышью и одной клавиатурой, 6-ти портовой красный нано-приемник A4tech может работать с A4tech G3, G7 и G9 сериями мышек и клавиатур и за один раз максимально можно подключить по 3 устройства каждого наименования, что обеспечивает максимальную гибкость и удобство в работе. Вам больше не придется приносить в офис оборудование из дома, или наоборот, забирать его из офиса. Вместо этого вы просто можете подключить 6-ти портовой приемник к своему ноутбуку через USB-соединение и свободно пользоваться беспроводными устройствами вне зависимости от того, где вы находитесь: дома или в офисе. Такой способ позволяет избежать постоянного включени\выключения беспроводного приемника и сброса всех пользовательских установок. Если в вашем рабочем пространстве есть установленные мыши и клавиатуры, которые используются не вами, а, скажем вашими коллегам или членам семьи, то вы легко сможете удалить их из списка своего приемника, во избежание так называемого беспроводного конфликта.	   
lb_MouseStatus->Caption=Статус	   
lb_MouseRemoveID->Caption=Удалить	   
lb_MouseID->Caption=Идентификационный код мыши	   
lb_KeyboardID->Caption=Идентификационный код клавиатуры	   
lb_ActivateDevice->Caption=Использовать	   
lb_NoDeviceString->Caption=Новых устройств не обнаружено	   
DongleString=Приемник
lb_DisplayMouseNameType->Caption=Опции отображения:	   
lb_DisplayMouseText->Caption=Отображение названия	   
lb_DisplayColorCircle->Caption=Отображение цветовой метки	   
lb_Undisplay->Caption=Нет отображения	    
MouseRemoveYesNo=Нажмите "ОК" для удаления идентификационного кода мыши или нажмите "Отмена"	   
KeyboardRemoveYesNo=Удалить идентификационный код клавиатуры?	   
InputDeviceName=Введите название устройства	   
MouseAtLeastOneMessage=Необходимо оставить по крайней мере одну мышь	   
KeyboardDisableYesNo=Удалить настройки клавиатуры?


[MultiPairForm.dll.K3G]
%Mapping%=MultiPairForm.dll.G9


[MultiPairManager.dll.K3G]
%Mapping%=MultiPairManager.dll.G9


[MultiPairForm.dll.K3G5]
%Mapping%=MultiPairForm.dll.G9


[MultiPairManager.dll.K3G5]
%Mapping%=MultiPairManager.dll.G9


[MultiPairForm.dll.K4G4]
%Mapping%=MultiPairForm.dll.G9


[MultiPairManager.dll.K4G4]
%Mapping%=MultiPairManager.dll.G9


[MultiPairForm.dll.G9_SnippingTool]
%Mapping%=MultiPairForm.dll.G9


[MultiPairManager.dll.G9_SnippingTool]
%Mapping%=MultiPairManager.dll.G9


[MultiPairForm.dll.G11_ScreenCapture]
FMultiPairMain->lb_ProgramTitle->Caption=(Примечание: функция множественного подключения не совместима с серией G6	   
FMultiPairMain->lb_Title->Caption=Функция множественного подключения	   
FMultiPairMain->lb_ForMeeting->Caption=6-портовой красный приемник для множественного подключения	   
FMultiPairMain->lb_ForMeetingNotes->Caption=Новая программа синхронизации клавиатуры и мыши позволяет подключить A4tech G3, G7, G9 и G11 серии мышек и клавиатур к 6-ти портовому приемнику серии, за один раз максимально можно подключить по 3 устройства каждого наименования. Благодаря этой программе, вам больше не придется приносить в офис оборудование из дома, или наоборот, забирать его из офиса. Вместо этого вы просто можете подключить 6-ти портовой приемник к своему ноутбуку через USB-соединение и свободно пользоваться беспроводными устройствами вне зависимости от того, где вы находитесь: дома или в офисе. Такой способ позволяет избежать постоянного включени\выключения беспроводного приемника и сброса всех пользовательских установок.	   
FMultiPairMain->lb_ForLifeNotes->Caption=6-портовой приемник для множественного подключения серии также продается отдельно. Он совместим с сериями A4tech G3, G7, G9 и G11. Примечание: некоторые модели предыдущих серий не поддерживают использование мультифункциональных кнопок.  	   

//MultiPairStep1.G11_ScreenCapture//
FMultiPairStep1->lb_Title->Caption=Программа синхронизации для мышек и клавиатур A4tech G3, G7, G9 и G11 серий	   
FMultiPairStep1->lb_Contents->Caption=Новая программа синхронизации клавиатуры и мыши позволяет подключить A4tech G3, G7, G9 и G11 серии мышек и клавиатур	   

//MultiPairStep2.G11_ScreenCapture//
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse1->Caption=(Если мышь находится в ждущем режиме, выведите ее в рабочий режим)	   
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse1->Caption=2. Найдите выключатель ON-OFF	   
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse1->Caption=3. Убедитесь в том, что выключатель находится в позиции OFF, затем переведите его в позицию ON в течение 30 секунд	   
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Mouse1->Caption=Если выключатель находится в позиции ON, переключите его на OFF и затем обратно на ON	   
FMultiPairStep2->lb_Hint_Mouse1->Caption=(Примечание: выключатель находится в нижней части устройства)	   
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Mouse2->Caption=1. Выведите мышь в рабочий режим для запуска программы синхронизации	   
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse2->Caption=Выведите мышь в рабочий режим. Если мышь выключена, нажмите и удерживайте выключатель в течение 3-х секунд	   
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse2->Caption=Мышь включена	   
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse2->Caption=секунды	   
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Keyboard->Caption=Выполните следующие действия в течение 30-ти секунд	   
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Keyboard->Caption=1. Откройте крышку отсека для батареек, расположенную в нижней части клавиатуры	   

//MultiPairStep3.G11_ScreenCapture//
FMultiPairStep3->lb_Hint->Caption=(если соединения не произошло, нажмите кнопку "Назад")	   
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Mouse->Caption=Мышь обнаружена	   
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Mouse->Caption=Курсор пришел в движение \ не пришел в движение	   
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Keyboard->Caption=Клавиатура обнаружена	   
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Keyboard->Caption=Клавиша Windows на клавиатуре работает \ не работает	   

//MultiPairStep4.G11_ScreenCapture//
FMultiPairStep4->lb_SuccessTitle->Caption=Поздравляем!	   
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Mouse->Caption=Отобразить синхронизированную мышь	   
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Mouse->Caption=Ваша мышь готова к работе!	   
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Keyboard->Caption=Отобразить синхронизированную клавиатуру	   
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Keyboard->Caption=Ваша клавиатура готова к работе!


[MultiPairManager.dll.G11_ScreenCapture]
lb_Title->Caption=Программа управления множественным подключением	   
lb_Notes->Caption=6-портовой красный приемник для множественного подключения совместим со следующими сериями мышек и клавиатур	   
lb_Notes_3->Caption=В отличие от обычного 2,4G беспроводного приемника, способного работать лишь с одной мышью и одной клавиатурой, 6-ти портовой красный нано-приемник A4tech может работать с A4tech G3, G7, G9 и G11 сериями мышек и клавиатур и за один раз максимально можно подключить по 3 устройства каждого наименования, что обеспечивает максимальную гибкость и удобство в работе. Вам больше не придется приносить в офис оборудование из дома, или наоборот, забирать его из офиса. Вместо этого вы просто можете подключить 6-ти портовой приемник к своему ноутбуку через USB-соединение и свободно пользоваться беспроводными устройствами вне зависимости от того, где вы находитесь: дома или в офисе. Если в вашем рабочем пространстве есть установленные мыши и клавиатуры, которые используются не вами, а, скажем вашими коллегам или членам семьи, то вы легко сможете удалить их из списка своего приемника, во избежание так называемого беспроводного конфликта.
lb_MouseStatus->Caption=Статус	   
lb_MouseRemoveID->Caption=Удалить	   
lb_MouseID->Caption=Идентификационный код мыши	   
lb_KeyboardID->Caption=Идентификационный код клавиатуры	   
lb_ActivateDevice->Caption=Использовать	   
lb_NoDeviceString->Caption=Никто
DongleString=Приемник
lb_DisplayMouseNameType->Caption=Опции отображения:	   
lb_DisplayMouseText->Caption=Отображение названия	   
lb_DisplayColorCircle->Caption=Отображение цветовой метки	   
lb_Undisplay->Caption=Нет отображения	    
MouseRemoveYesNo=Нажмите "ОК" для удаления идентификационного кода мыши или нажмите "Отмена"	   
KeyboardRemoveYesNo=Удалить идентификационный код клавиатуры?	   
InputDeviceName=Введите название устройства	   
MouseAtLeastOneMessage=Необходимо оставить по крайней мере одну мышь	   
KeyboardDisableYesNo=Удалить настройки клавиатуры?


[MultiPairForm.dll.GxStandard16in1]
%Mapping%=MultiPairForm.dll.G9


[MultiPairManager.dll.GxStandard16in1]
%Mapping%=MultiPairManager.dll.G9


[PairForm.dll.OEM]	
lb_Title->Caption=Программа установки идентификационного кода для беспроводных мышей серий G5/G7/G9
lb_Step1->Caption=1. Вставьте приемник в USB порт и удостоверьтесь, что установка приемника завершена успешно.
lb_Step2->Caption=2. Нажмите кнопку «Начало установки идентификационного кода»
lb_No3Text->Caption=3.
lb_Step3->Caption=Извлеките батарейки из мыши и снова вставьте их через 15 секунд. Дисплей отобразит код 000000 и иконку «Mouse/keyboard pair ID Ok»

le_MouseID->Caption=Отобразить идентификационный код мыши
le_KeybdID->Caption=Отобразить идентификационный код клавиатуры
PAIR_NoReceiverFound=Сначала подсоедините приемник
PAIR_MouseOK=Мышь синхронизирована
PAIR_KeybdOK=Клавиатура синхронизирована
PAIR_Fail=Ошибка синхронизации
PAIR_Second=Секунды


[Fixed4DPIForm.dll.OEM]	
lb_Title->Caption=Инструкция по настройке разрешения дисплея для мыши
lb_SaveText->Caption=Выбрать и сохранить настройки разрешения дисплея в памяти мыши
lb_DPI0Text->Caption=Рекомендованное разрешение дисплея 1280*1024 для 800 DPI
lb_DPI1Text->Caption=Рекомендованное разрешение дисплея 1440*900 для 1000 DPI
lb_DPI2Text->Caption=Рекомендованное разрешение дисплея 1680*1050 для 1200 DPI
lb_DPI3Text->Caption=Рекомендованное разрешение дисплея 1920*1200 для 1600 DPI
lb_Context->Caption=Пример разрешения дисплея для мыши: 800 DPI означает, что когда мышь двигается по поверхности стола на расстояние в 1 дюйм, курсор двигается по экрану монитора на 800 пикселей. Чем выше разрешение, тем дальше двигается курсор.
lb_DPI0->Caption=800 DPI
lb_DPI1->Caption=1000 DPI
lb_DPI2->Caption=1200 DPI
lb_DPI3->Caption=1600 DPI
lb_DPI4->Caption=2000 DPI


[BatteryForm.dll.OEM]	
lb_BatteryTitle->Caption=Батарея
lb_MouseBatteryTitle->Caption=Батарея мыши
lb_KeyboardBatteryTitle->Caption=Батарея клавиатуры
ck_Enable->Caption=Индикатор заряда батареи
lb_LowBatterySet->Caption=Установки


[PopMsgForm.dll.OEM]	
FPopMsg->Caption=Индикатор заряда батареи
lb_Title_Mouse1->Caption=Кончился заряд, замените батарею мыши
lb_Title_Mouse2->Caption=Полный заряд батареи мыши
//lb_Title_Keyboard1->Caption=Кончился заряд, замените батарею клавиатуры
//lb_Title_Keyboard2->Caption=Полный заряд батареи клавиатуры
lb_LowBatteryInform->Caption=Индикатор заряда батареи мыши
lb_LowBatteryInterval->Caption=Интервал предупреждения
lb_Min->Caption=Минуты