[MainApp.ScriptPopupMenu]
MainForm->lb_MainMenu->Caption=剧 本 档 案
MainForm->mi_NewScript->Caption=新建剧本
MainForm->mi_OpenScript->Caption=开旧剧本
MainForm->mi_ScriptList->Caption=快速开启剧本
MainForm->mi_SaveScript->Caption=保存剧本
MainForm->mi_SaveAsScript->Caption=另存剧本
MainForm->mi_NamedScript->Caption=重新命名
MainForm->mi_DeleteScript->Caption=删除剧本
MainForm->mi_ImportScript->Caption=导入
MainForm->mi_ExportScript->Caption=导出
MainForm->mi_ImportExportScript->Caption=导入/导出绝招编程
MainForm->mi_ReadScriptFromMouse->Caption=读出剧本
MainForm->mi_WriteScriptToMouse->Caption=下载剧本
MainForm->mi_CloseScript->Caption=结束


[MainApp.TrayIconPopupMenu]
MainForm->mi_LaunchOnLogin->Caption=开机自动执行
MainForm->mi_MouseControlPanel->Caption=启动-鼠标属性
MainForm->mi_KeyboardControlPanel->Caption=键盘属性
MainForm->mi_StandardWheel->Caption=微软标准滚轮
MainForm->mi_OpenPairID->Caption=开启对码程序
MainForm->mi_SingleDPISet->Caption=鼠标速度(DPI)
MainForm->mi_AntiVibrate->Caption=神定功能设定
MainForm->mi_PenSuitSet->Caption=讲师笔粗细设定
MainForm->mi_TiltWheelSetting->Caption=水平滚动设定
MainForm->mi_BounceSetting->Caption=按键响应设定
MainForm->mi_OSDSetting->Caption=动作提示设定
MainForm->mi_W4DSetting->Caption=进化轮设定
MainForm->mi_Battery->Caption=电池容量
MainForm->mi_PowerManagement->Caption=电源管理
MainForm->mi_ChannelSetting->Caption=多人防跳频设定
MainForm->mi_ReportRateSetting->Caption=鼠标频率响应设定
MainForm->mi_MouseNamedManager->Caption=多鼠同台会议命名管理
MainForm->mi_PenSetting->Caption=讲师笔粗细设定
MainForm->mi_MouseRFDistance->Caption=无线距离设定
MainForm->mi_RSSI->Caption=无线信号最佳检测
MainForm->mi_MultiPairManager->Caption=多连会议技术管理
MainForm->mi_Standard45->Caption=使用标准4,5键
MainForm->mi_StandardRightKey->Caption=使用标准右键
MainForm->mi_ShortKey->Caption=快速切换键
MainForm->mi_TrayLaunch->Caption=开启 %P
MainForm->mi_Close->Caption=离开
MainForm->mi_ShortKey_None->Caption=无
MainForm->mi_ShortKey_Custom->Caption=自订..


[MainApp.TrayIconPopupMenu.G10]
MainForm->mi_PowerManagement->Caption=刹秒省电管理


[MainApp.TrayIconPopupMenu.XG]
MainForm->mi_PowerManagement->Caption=游戏/办公刹秒省电模式管理
MainForm->mi_MultiPairManager->Caption=多连管理程序


[MainApp.TrayIconPopupMenu.G9]
MainForm->mi_MultiPairManager->Caption=天遥一家亲管理程序


[MainApp.TrayIconPopupMenu.G9_SnippingTool]
%Mapping%=MainApp.TrayIconPopupMenu.G9


[MainApp.TrayIconPopupMenu.G11_ScreenCapture]
%Mapping%=MainApp.TrayIconPopupMenu.G9


[MainApp.TrayIconPopupMenu.GxStandard16in1]
MainForm->mi_MultiPairManager->Caption=多连会议技术管理


[MainApp.TriggerSetPopupMenu]
MainForm->mi_Event1->Caption=无设定
MainForm->mi_Event2->Caption=鼠标左键
MainForm->mi_Event3->Caption=鼠标右键
MainForm->mi_Event4->Caption=鼠标中键
MainForm->mi_Event5->Caption=鼠标第四键
MainForm->mi_Event6->Caption=鼠标第五键
MainForm->mi_Event7->Caption=滚轮上滚
MainForm->mi_Event8->Caption=滚轮下滚
MainForm->mi_Event80->Caption=滚轮左滚
MainForm->mi_Event81->Caption=滚轮右滚
MainForm->mi_Event82->Caption=选择频率响应
MainForm->mi_Event55->Caption=上一个
MainForm->mi_Event56->Caption=下一个
MainForm->mi_Event57->Caption=停止
MainForm->mi_Event58->Caption=播放/暂停
MainForm->mi_Event59->Caption=静音
MainForm->mi_Event60->Caption=音量增大
MainForm->mi_Event61->Caption=音量减小
MainForm->mi_Event83->Caption=激光笔(依型号)
MainForm->mi_Event72->Caption=后退
MainForm->mi_Event71->Caption=前进
MainForm->mi_Event75->Caption=停止
MainForm->mi_Event74->Caption=刷新
MainForm->mi_Event66->Caption=搜寻
MainForm->mi_Event67->Caption=收藏夹
MainForm->mi_Event63->Caption=主页浏览器
MainForm->mi_Event64->Caption=电子邮件
MainForm->mi_Event62->Caption=打开 计算器
MainForm->mi_Event65->Caption=打开 我的电脑
MainForm->mi_Event77->Caption=计算机待机
MainForm->mi_Event70->Caption=计算机关机
MainForm->mi_TextKeyboard->Caption=键盘模拟
MainForm->mi_TextMouse->Caption=鼠标模拟
MainForm->mi_Office->Caption=办公常用
MainForm->mi_TextMedia->Caption=多媒体
MainForm->mi_TextInternal->Caption=网络
MainForm->mi_TextSystem->Caption=系统
MainForm->mi_MouseGesture->Caption=一键16雕
MainForm->mi_Macro->Caption=执行绝招编程档案
MainForm->mi_MacroManager->Caption=进入绝招编程程序..
MainForm->mi_Event9->Caption=选择鼠标速度
MainForm->mi_WindowMaximum->Caption=最大化
MainForm->mi_WindowMinimum->Caption=最小化
MainForm->mi_AllWindowMinimum->Caption=全部最小化
MainForm->mi_ZoomIn->Caption=放大
MainForm->mi_ZoomOut->Caption=缩小
MainForm->mi_Text->Caption=粘贴文字
MainForm->mi_Software->Caption=开档案
MainForm->mi_2X->Caption=左键双击
MainForm->mi_3X->Caption=左键3击
MainForm->mi_ShortCutGroup->Caption=组合键
MainForm->mi_EditerClass->Caption=文书处理
MainForm->mi_FileClass->Caption=档案处理
MainForm->mi_Cut->Caption=剪下(Ctrl+X)
MainForm->mi_Copy->Caption=复制(Ctrl+C)
MainForm->mi_Paste->Caption=粘贴(Ctrl+V)
MainForm->mi_Delete->Caption=删除(Del)
MainForm->mi_Search->Caption=查找(Ctrl+F)
MainForm->mi_SelectAll->Caption=全选(Ctrl+A)
MainForm->mi_Repeat->Caption=恢复(Ctrl+Y)
MainForm->mi_Recover->Caption=撤销(Ctrl+Z)
MainForm->mi_NewFile->Caption=新建(Ctrl+N)
MainForm->mi_OpenOldFile->Caption=打开(Ctrl+O)
MainForm->mi_SaveFile->Caption=保存(Ctrl+S)
MainForm->mi_PrintFile->Caption=打印(Ctrl+P)
MainForm->mi_Pen->Caption=会议讲师笔
MainForm->mi_KeySettingRemind->Caption=备忘录
MainForm->mi_Clipboard_Picture->Caption=截屏编辑


[MainApp.TriggerSetPopupMenu.G9]
MainForm->mi_MouseGesture->Caption=一箭16雕


[MainApp.TriggerSetPopupMenu.G9_SnippingTool]
%Mapping%=MainApp.TriggerSetPopupMenu.G9


[MainApp.TriggerSetPopupMenu.G11_ScreenCapture]
%Mapping%=MainApp.TriggerSetPopupMenu.G9


[MainApp.TriggerSetPopupMenu.ScreenCapture]
%Mapping%=MainApp.TriggerSetPopupMenu.G9


[MainApp.TriggerSetPopupMenu.K3G]
MainForm->mi_MouseGesture->Caption=右键8雕


[MainApp.TriggerSetPopupMenu.K3G5]
%Mapping%=MainApp.TriggerSetPopupMenu.K3G


[MainApp.TriggerSetPopupMenu.K4G4]
%Mapping%=MainApp.TriggerSetPopupMenu.K3G


[MainApp.TriggerSetPopupMenu.Standard8inRight]
MainForm->mi_MouseGesture->Caption=右键8雕


[MainApp.Gestures8.PopupMenu]
mi_StandardRightKey->Caption=标准右键
mi_8InRight->Caption=右键8雕


[MainApp.Gestures16.PopupMenu]
mi_StandardRightKey->Caption=标准右键
mi_16InRight->Caption=一箭16雕


[MainApp.ProfilePopupMenu]
MainForm->mi_Profile1->Caption=模式 一
MainForm->mi_Profile2->Caption=模式 二
MainForm->mi_Profile3->Caption=模式 三
MainForm->mi_Profile4->Caption=模式 四
MainForm->mi_Profile5->Caption=模式 五


[MainApp.ProfilePopupMenu.G9]
MainForm->mi_Profile1->Caption=
MainForm->mi_Profile2->Caption=
MainForm->mi_Profile3->Caption=
MainForm->mi_Profile4->Caption=
MainForm->mi_Profile5->Caption=


[MainApp.ProfilePopupMenu.G10]
MainForm->mi_Profile1->Caption=模式 一
MainForm->mi_Profile2->Caption=模式 二
MainForm->mi_Profile3->Caption=模式 三
MainForm->mi_Profile4->Caption=模式 四
MainForm->mi_Profile5->Caption=模式 五


[MainApp.Gestures16]
MouseGestureForm->lb_Title->Caption=一键16雕设定:
MouseGestureForm->lb_Title->Caption.G9=一箭16雕设定:
MouseGestureForm->lb_PlayMode->Caption=实时反应
MouseGestureForm->lb_Distance->Caption=反应灵敏度
MouseGestureForm->lb_Context->Caption=一键16雕使用方法: 按住此设定键, 依箭头方向移动鼠标, 然后松开按键.如勾选下列[实时反应]可以执行8项须要实时反应之常用功能, 亦可自设灵敏度.
MouseGestureForm->lb_Context->Caption.G9=一箭16雕使用方法: 按住此设定键, 依箭头方向移动鼠标, 然后松开按键.如勾选下列[实时反应]可以执行8项须要实时反应之常用功能, 亦可自设灵敏度.
MouseGestureForm->lb_Units->Caption=(1=低)
MouseGestureForm->lb_Default->Caption=恢复默认值
MouseGestureForm->lb_Context->Caption.2X=一键16雕使用方法: 按住手势键键, 依箭头方向移动鼠标, 然后松开按键.如勾选下列[实时反应]可以执行8项须要实时反应之常用功能, 亦可自设灵敏度.


[MainApp.Gestures8]
MouseGestureForm->lb_Title->Caption=右键8雕设定:
MouseGestureForm->lb_PlayMode->Caption=实时反应
MouseGestureForm->lb_Distance->Caption=反应灵敏度
MouseGestureForm->lb_Context->Caption=右键8雕使用方法: 按住鼠标右键, 依箭头方向移动鼠标, 然后松开按键.如勾选下列[实时反应]可以执行4项须要实时反应之常用功能, 亦可自设灵敏度.
MouseGestureForm->lb_Units->Caption=(1=低)
MouseGestureForm->lb_Default->Caption=恢复默认值


[MainApp.Gestures4]
MouseGestureForm->lb_Title->Caption=右键4雕设定:
MouseGestureForm->lb_PlayMode->Caption=实时反应
MouseGestureForm->lb_Distance->Caption=反应灵敏度
MouseGestureForm->lb_Context->Caption=右键4雕使用方法: 按住鼠标右键, 依箭头方向移动鼠标, 然后松开按键.如勾选下列[实时反应]可以执行2项须要实时反应之常用功能, 亦可自设灵敏度.
MouseGestureForm->lb_Units->Caption=(1=低)
MouseGestureForm->lb_Default->Caption=恢复默认值


[MainApp.Misc]
Version=版本 :
NullScript=空白的剧本
NullMacro=空白的编程
DefaultScript=我的个人化鼠标
Key=键
ModifyScriptName=修改剧本名称
PleaseInputScriptName=请输入剧本名称
ScriptExistAlready="%x"剧本名称已经存在, 请另外命名剧本名称
SaveOK=储存完成
EditModify=剧本已修改, 要储存吗?
CorrespondenceScript=鼠标内存的剧本符合 %x
NotCorrespondenceScript=鼠标内存的剧本,不符合剧本数据库中任何一个
DownloadOK=下载完成
DownloadFail=下载失败
ScriptIsTooLarge=剧本过大, 鼠标内存不足
MouseNotExist=鼠标不存在, 请插入鼠标
SelectSoft=选取欲打开的文件档案, 执行程序或快捷方式
CommentHint=点击! 加入描述提醒
MouseDetectError=并未侦测到鼠标, 请先插入鼠标!
ProgressForm->lb_Message->Caption=下载完成
NamedSuccess=天遥G10鼠标命名成功!
DetectMultiDongle=侦测到多个接收器已插入计算机, 请留下一个接收器, 其余接收器请拔除.
RestartComputerAfterInstalled=软件已安装完毕, 必须重新启动.
RecoveryHint=按"确定"鼠标功能恢复到默认模式, 否则单击"取消".
InternetMessageInform=您有 %d 个未处理的通知!
DifferentHSMessage=您所使用的软件与硬件不相符!!按下「确定」后将自动链接与硬件匹配的软件下载网址.
DetectedNotSupportUSBPort=软件目前不支持此家USB3.0芯片! 请将鼠标拔出, 并插入计算机上其他USB端口口, 再重新启动软件.


[MainApp.Misc.X7KB]
MouseDetectError=并未侦测到键盘, 请先插入键盘!


[MainApp.Misc.G9]
ProgressForm->lb_Message->Caption=数据更新完成


[MainApp.Misc.G9_SnippingTool]
%Mapping%=MainApp.Misc.G9


[MainApp.Misc.G11_ScreenCapture]
%Mapping%=MainApp.Misc.G9


[MainApp.Misc.ScreenCapture]
%Mapping%=MainApp.Misc.G9


[MainApp.Misc.G10]
MouseDetectError=并未侦测到天遥G10系列接收器, 请先插入接收器!
ProgressForm->lb_Message->Caption=数据更新完成


[MainApp.Misc.G10_Multi-Mode]
%Mapping%=MainApp.G10


[MainApp.Misc.XG]
MouseDetectError=并未侦测到接收器, 请先插入接收器!
ProgressForm->lb_Message->Caption=数据更新完成


[PowerManagement]
lb_Title->Caption=刹秒省电管理:
lb_Content->Caption=天遥G9零延迟多功能系列, 鼠标待机依时间长短区分为微度, 浅度, 中度与深度4段智能省电休眠模式, 用户自行设定进入深度休眠待机时间, 计算机关机6秒后鼠标自动进入深度休眠.
lb_Remind->Caption=<<提示:选用较白色之鼠垫将较省电, 黑色最为耗电, 游戏选用高速带宽500HZ时较耗电, 每日高用量户可以改用可充式电池, 长期不用请记得关闭电源>>
lb_Note->Caption=(注意:超额省电设计将是无线鼠发生延迟跳标不滑顺现象原因之一)
lb_Timer->Caption=进入深度休眠待机时间设定
lb_Minutes->Caption=(分钟)
lb_NoteMinutes->Caption=(设定待机时间后进入深度休眠模式)
lb_WakeupByMoving->Caption=我选用移动唤醒电源
lb_NoteWakeupByMoving->Caption=(此模式方便使用，但待机期间每小时耗0.8毫安电能.)
lb_WakeupByAnykey->Caption=我选用按任意键唤醒电源:
lb_NoteWakeupByAnykey->Caption=(此模式多一次按键动作但待机期间每小时只耗0.01毫安电能.)


[DescriptionForm]
lb_TypeName->Caption=绝招编程适用何种软件
lb_Description->Caption=绝招编程功能说明
lb_DescriptionDetail->Caption=绝招编程描述提醒
lb_WarningMsg->Caption=储存前! 必须先为您的绝招编程加入说明


[ReportRateForm.dll]
lb_Title->Caption=鼠标频率响应(Mouse Report Rate) :
lb_Content->Caption=『鼠标频率响应』表示在一秒钟之内鼠标传送资料给计算机的次数. 例如 : 『频率响应500Hz』表示在一秒钟之内鼠标向计算机传送了500次的资料 ; 次数愈高则表示鼠标光标的移动更为细腻滑顺, 点击也更为精准（一般普通USB鼠标频率响应率为125Hz, PS/2鼠标频率响应为100Hz）. 双飞燕K3鼠标频率响应250Hz、K4/K5系列鼠标、高性能无线鼠G7/G9系列为高频率响应500Hz. K6/K7系列、顶级游戏鼠X7系列为超高频率响应1000Hz, 提供您前所未有的顺畅精准新体验！
lb_Cue->Caption=(较高的频率响应适用于效能较高的计算机, 如出现鼠标光标偶尔停顿或鼠标动作有延迟时, 请试着调低鼠标的报告率.)
lb_RealTimeList->Caption=实时列表
lb_AverageReportRate->Caption=平均频率响应
lb_Choice->Caption=选择频率响应
lb_125hz->Caption=125Hz (8ms/普通办公)
lb_250hz->Caption=250Hz (4ms/绘图设计)
lb_500hz->Caption=500Hz (2ms/游戏精准)
lb_1000hz->Caption=1000Hz (1ms/游戏更精准)


[ReportRateForm.dll.G10]
lb_Title->Caption=鼠标频率响应(Mouse Report Rate) :
lb_Content->Caption=『鼠标频率响应』表示在一秒钟之内鼠标传送资料给计算机的次数. 例如 : 『频率响应500Hz』表示在一秒钟之内鼠标向计算机传送了500次的资料 ; 次数愈高则表示鼠标光标的移动更为细腻滑顺, 点击也更为精准（一般普通USB鼠标频率响应率为125Hz）. 双飞燕G3频率响应125Hz、高性能零延迟天遥G7/G9/G10系列为高频率响应500Hz. 高频率响应天遥无线鼠标提供您前所未有的无线顺畅精准！
lb_Cue->Caption=(较高的频率响应适用于效能较高的计算机, 如出现鼠标光标偶尔停顿或鼠标动作有延迟时, 请试着调低鼠标的报告率.)
lb_RealTimeList->Caption=实时列表
lb_AverageReportRate->Caption=平均频率响应
lb_Choice->Caption=选择频率响应
lb_125hz->Caption=125Hz (8ms/普通办公)
lb_250hz->Caption=250Hz (4ms/绘图设计)
lb_500hz->Caption=500Hz (2ms/游戏精准)
lb_1000hz->Caption=1000Hz (1ms/游戏更精准)


[ReportRateForm.dll.G9]
lb_Title->Caption=鼠标频率响应(Mouse Report Rate) :
lb_Content->Caption=『鼠标频率响应』表示在一秒钟之内鼠标传送资料给计算机的次数. 例如 : 『频率响应500Hz』表示在一秒钟之内鼠标向计算机传送了500次的资料 ; 次数愈高则表示鼠标光标的移动更为细腻滑顺, 点击也更为精准（一般普通USB鼠标频率响应率为125Hz）. 双飞燕G3频率响应125Hz、高性能零延迟天遥G7/G9/G10/G11系列为高频率响应500Hz. 高频率响应天遥无线鼠标提供您前所未有的无线顺畅精准！
lb_Cue->Caption=(较高的频率响应适用于效能较高的计算机, 如出现鼠标光标偶尔停顿或鼠标动作有延迟时, 请试着调低鼠标的报告率.)
lb_RealTimeList->Caption=实时列表
lb_AverageReportRate->Caption=平均频率响应
lb_Choice->Caption=选择频率响应
lb_125hz->Caption=125Hz (8ms/普通办公)
lb_250hz->Caption=250Hz (4ms/绘图设计)
lb_500hz->Caption=500Hz (2ms/游戏精准)
lb_1000hz->Caption=1000Hz (1ms/游戏更精准)


[ReportRateForm.dll.G9_SnippingTool]
%Mapping%=ReportRateForm.dll.G9


[ReportRateForm.dll.G11_ScreenCapture]
%Mapping%=ReportRateForm.dll.G9


[ReportRateForm.dll.OEM.G9A]
lb_Title->Caption=鼠标频率响应(Mouse Report Rate) :
lb_Content->Caption=『鼠标频率响应』表示在一秒钟之内鼠标传送资料给计算机的次数. 例如 : 『频率响应500Hz』表示在一秒钟之内鼠标向计算机传送了500次的资料 ; 次数愈高则表示鼠标光标的移动更为细腻滑顺, 点击也更为精准（一般普通USB鼠标频率响应率为125Hz）. G3频率响应125Hz、高性能G7/G9/G10系列为高频率响应500Hz. 高频率响应无线鼠标提供您前所未有的无线顺畅精准！
lb_Cue->Caption=(较高的频率响应适用于效能较高的计算机, 如出现鼠标光标偶尔停顿或鼠标动作有延迟时, 请试着调低鼠标的报告率.)
lb_RealTimeList->Caption=实时列表
lb_AverageReportRate->Caption=平均频率响应
lb_Choice->Caption=选择频率响应
lb_125hz->Caption=125Hz (8ms/普通办公)
lb_250hz->Caption=250Hz (4ms/绘图设计)
lb_500hz->Caption=500Hz (2ms/游戏精准)
lb_1000hz->Caption=1000Hz (1ms/游戏更精准)


[ReportRateForm.dll.XG]
lb_Title->Caption=鼠标频率响应(Mouse Report Rate) :
lb_Content->Caption=『鼠标频率响应』表示在一秒钟之内鼠标传送资料给计算机的次数. 例如 : 『频率响应500Hz』表示在一秒钟之内鼠标向计算机传送了500次的资料 ; 次数愈高则表示鼠标光标的移动更为细腻滑顺, 点击也更为精准（一般普通USB鼠标频率响应率为125Hz）. 双飞燕，冠冑X7有线鼠标系列频率响应为1000Hz、XG零延迟无线鼠标系列为四倍带宽响应500Hz. 高频率响应鼠标提供您前所未有的无线顺畅精准！
lb_Cue->Caption=(较高的频率响应适用于效能较高的计算机, 如出现鼠标光标偶尔停顿或鼠标动作有延迟时, 请试着调低鼠标的报告率.)
lb_RealTimeList->Caption=实时列表
lb_AverageReportRate->Caption=平均频率响应
lb_Choice->Caption=选择频率响应
lb_125hz->Caption=125Hz (8ms/普通办公)
lb_250hz->Caption=250Hz (4ms/绘图设计)
lb_500hz->Caption=500Hz (2ms/游戏精准)
lb_1000hz->Caption=1000Hz (1ms/游戏更精准)


[OSDForm.dll]
lb_Enable->Caption=启用按键提示
lb_DisplayTime->Caption=显示时间(秒)
lb_Position->Caption=显示位置(X,Y)
lb_Cursor->Caption=定位器
//im_CursorPoint->Hint=可以按住此雷达图标, 并移动到屏幕上任何位置, 来取得屏幕的坐标.
lb_HasBackground->Caption=有背景
lb_BackgroundColor->Caption=背景颜色
lb_FontSize->Caption=字体大小
lb_FontColor->Caption=字体颜色
InputDigitError=请输入数字!!!
OSDSecondsRangeError=显示时间设定值范围应于 %x 至 %y.
OSDFontSizeRangeError=字体大小设定值范围应于 %x 至 %y.


[KeyboardPanel.dll]
cb_Window->Caption=Windows
cb_Ctrl->Caption=左Ctrl
cb_Alt->Caption=左Alt
cb_Shift->Caption=左Shift
lb_Close->Caption=关闭


[DPIForm.dll]
lb_Section->Caption=段数
lb_AxisX->Caption=Axis-X
lb_AxisY->Caption=Axis-Y
lb_LED->Caption=段数指示灯
lb_DPI0->Caption=DPI0
lb_DPI1->Caption=DPI1
lb_DPI2->Caption=DPI2
lb_DPI3->Caption=DPI3
lb_DPI4->Caption=DPI4
lb_DPI5->Caption=DPI5
lb_MemoryModeSet->Caption=设定DPI记忆模式 :
lb_OpenMemoryFun->Caption=选择您的鼠标变速键具有记忆功能.
lb_CloseMemoryFun->Caption=选择您的鼠标变速键无记忆功能, 每次开机后鼠标回到出厂默认值.
lb_LEDOption->Caption=请选取 LED 显示方式 :
InputDigitError=请输入数字!!!
DPIRangeError=DPI范围不可低于 %x 或 超过 %y.
NeedToSelectInOrder=选取请依照顺序由上往下, 若取消请由下往上.


[ProfileDPIForm.dll]
lb_Title->Caption=鼠标移动速度(DPI)设定:
lb_SaveText->Caption=依据使用的显示器分辨率来选用并储存至鼠标接收器中
lb_DPI0Text->Caption=显示器分辨率1280*1024 建议选用800  DPI
lb_DPI1Text->Caption=显示器分辨率1440*900  建议选用1000 DPI
lb_DPI2Text->Caption=显示器分辨率1680*1050 建议选用1200 DPI
lb_DPI3Text->Caption=显示器分辨率1920x1200 建议选用1600 DPI
lb_Context->Caption=鼠标移动速度 : 例如800DPI意指鼠标在桌面移动1英寸时光标在显示屏中移动800点的距离, 移动速度愈大则光标移动距离愈大.

lb_DPISet->Caption=DPI 设定 :
lb_AxisX->Caption=DPI X轴 :
lb_AxisY->Caption=DPI Y轴 :
//MessageConfirm
InputDigitError=请输入数字!!!
DPIRangeError=DPI 范围不可低于 %x 或 超过 %y


[ChannelSetting]
lb_Title->Caption=多人密集使用防跳频无线频道设定 :
lb_ChannelText->Caption=无线频道的设定, 可以让您依您的使用环境, 选择一个最适当的设定, 以获得绝佳传输质量.
lb_LockChannel->Caption=锁定频道
lb_UsingChannel->Caption=使用频道
lb_ChannelText_Fix->Caption=当多个无线鼠标(或无线键鼠组)存在于同一环境下使用时, 可以选择锁定频道, 并分配每只鼠标一个不同的频道, 彼此之间永远不会因自动跳频而互干扰, 进而达到零延迟的操控性.
lb_AutoHopping->Caption=自动跳频
lb_ChannelText_Auto->Caption=当单人使用时, 或您不了解什么是RF频道时, 则可选择自动跳频.
lb_CurrentChannelText->Caption=目前工作频道
DongleNotExist=找不到接收器!!


[InputBox.dll]
lb_InputMessage->Caption=描述提醒


[Fixed4DPIForm.dll]
lb_Title->Caption=鼠标移动速度(DPI)设定:
lb_SaveText->Caption=依据使用的显示器分辨率来选用并储存至鼠标接收器中
lb_DPI0Text->Caption=显示器分辨率1280*1024 建议选用800  DPI
lb_DPI1Text->Caption=显示器分辨率1440*900  建议选用1000 DPI
lb_DPI2Text->Caption=显示器分辨率1680*1050 建议选用1200 DPI
lb_DPI3Text->Caption=显示器分辨率1920x1200 建议选用1600 DPI
lb_DPI4Text->Caption=
lb_Context->Caption=鼠标移动速度 : 例如800速度意指鼠标在桌面移动1英寸时光标在显示屏中移动800点的距离, 移动速度愈大则光标移动距离愈大.
lb_DPI0->Caption=800  DPI
lb_DPI1->Caption=1000 DPI
lb_DPI2->Caption=1200 DPI
lb_DPI3->Caption=1600 DPI
lb_DPI4->Caption=2000 DPI


[PairForm.dll]
lb_Title->Caption=双飞燕天遥G5/G7/G9系列键鼠配对码程序
lb_Step1->Caption=1.  将接收器插入USB 埠, 并确认接收器安装完毕.
lb_Step2->Caption=2.  开启双飞燕G7/G9对码程序, 按下”对码”按钮.
lb_No3Text->Caption=3.
lb_Step3->Caption=15秒内将键鼠电池卸下后并重新装上,
lb_Step31->Caption=程序将显示出6位数之配对码, 并显示鼠标/键盘配对完成字样.
le_MouseID->Caption=显示鼠标配对码
le_KeybdID->Caption=显示键盘配对码
PAIR_NoReceiverFound=请先插入接收器
PAIR_MouseOK=鼠标配对完成
PAIR_KeybdOK=键盘配对完成
PAIR_Fail=配对失败
PAIR_Second=秒


[PairForm.dll.G10]
lb_Title->Caption=双飞燕天遥G10键鼠配对码程序
lb_Step1->Caption=1.  将接收器插入USB 埠, 并确认接收器安装完毕.
lb_Step2->Caption=2.  开启双飞燕对码程序, 按下”对码”按钮.
lb_No3Text->Caption=3.
lb_Step3->Caption=15秒内将键鼠电池卸下后并重新装上,
lb_Step31->Caption=程序将显示出6位数之配对码, 并显示鼠标/键盘配对完成字样.
le_MouseID->Caption=显示鼠标配对码
le_KeybdID->Caption=显示键盘配对码
PAIR_NoReceiverFound=请先插入接收器
PAIR_MouseOK=鼠标配对完成
PAIR_KeybdOK=键盘配对完成
PAIR_Fail=配对失败
PAIR_Second=秒


[PairForm.dll.XG]
lb_Title->Caption=X7奥斯卡键鼠配对码程序
lb_Step1->Caption=1.  将接收器插入USB 埠, 并确认接收器安装完毕.
lb_Step2->Caption=2.  开启双飞燕对码程序, 按下”对码”按钮.
lb_No3Text->Caption=3.
lb_Step3->Caption=15秒内将键鼠电池卸下后并重新装上,
lb_Step31->Caption=程序将显示出6位数之配对码, 并显示鼠标/键盘配对完成字样.
le_MouseID->Caption=显示鼠标配对码
le_KeybdID->Caption=显示键盘配对码
PAIR_NoReceiverFound=请先插入接收器
PAIR_MouseOK=鼠标配对完成
PAIR_KeybdOK=键盘配对完成
PAIR_Fail=配对失败
PAIR_Second=秒


[KeyDebounceForm.dll]
lb_Title->Caption=设定"鼠标左, 右键及火力键"响应速度 :
lb_Tip->Caption=说明:    设定数值愈小则按键之电子响应传输至计算器速度愈快, 新鼠标"左,右"两键及"火力键"仍新, 可以承受较高响应速度, 游戏中可享先发之乐, 鼠标长时使用后出现"单击"变"双击"时表示"按键已老化", 此时应把响应速度调低(设定数值越大), 可改善此双击误动作现象, 但也失去在游戏中的先发之乐了!!!
lb_Default->Caption=恢复默认值
lb_Setting->Caption=设定值(毫秒)
InputDigitError=请输入数字!!!
MinutesRangeError=设定值范围应于 %x 至 %y.


[PopMsgForm.dll]
FPopMsg->Caption=鼠标低电量警告设定
lb_Title_Mouse1->Caption=鼠标电量不足, 请更换电池
lb_Title_Mouse2->Caption=鼠标电量充足
//lb_Title_Keyboard1->Caption=键盘电量不足, 请更换电池
//lb_Title_Keyboard2->Caption=键盘电量充足
lb_LowBatteryInform->Caption=低电量警告 :
lb_LowBatteryInterval->Caption=警告提示间隔 (分) :
lb_Min->Caption=分


[TiltWheelForm]
lb_TiltSet->Caption=水平卷动设定 :
lb_Line->Caption=一次卷动行数
lb_Page->Caption=一次卷动一页
InputDigitError=请输入数字!!!


[TextForm.dll]
lb_Text->Caption=请键入要输出的文字
mi_EditerCut->Caption=剪下     Ctrl+X
mi_EditerCopy->Caption=复制     Ctrl+C
mi_EditerPaste->Caption=粘贴     Ctrl+P
N1->Caption=-
mi_LoadFromFile->Caption=从档案载入..
mi_LoadFromRecord->Caption=最近的纪录


[ProgressForm]
lb_Message->Caption=下载完成


[ProfileManagementForm.dll]
lb_Title->Caption=模式管理
lb_Models->Caption=模式选用
lb_ModelName->Caption=模式命名
lb_Model1->Caption=模式一
lb_Model2->Caption=模式二
lb_Model3->Caption=模式三
lb_Model4->Caption=模式四
lb_Model5->Caption=模式五
lb_ModeSet->Caption=模式选用 :
lb_ModeSetHint->Caption=移除模式时, 按由下至上的顺序依次取消勾选 ; 增加模式时, 按由上至下的顺序依次勾选. \\\\\\\\使用鼠标模式切换键在已选用模式间相互转换, 对应的模式名称将同时显示于屏幕右下角.
NeedToSelectInOrder=选取请依照顺序由上往下, 若取消请由下往上.


[ProfileManagementForm.dll.G10]
lb_Title->Caption=天遥G10模式管理
lb_Models->Caption=模式选用
lb_ModelName->Caption=模式命名
lb_Model1->Caption=模式一
lb_Model2->Caption=模式二
lb_Model3->Caption=模式三
lb_Model4->Caption=模式四
lb_Model5->Caption=模式五
lb_ModeSet->Caption=模式选用 :
lb_ModeSetHint->Caption=移除模式时, 按由下至上的顺序依次取消勾选 ; 增加模式时, 按由上至下的顺序依次勾选. \\\\\\\\使用鼠标模式切换键在已选用模式间相互转换, 对应的模式名称将同时显示于屏幕右下角.
NeedToSelectInOrder=选取请依照顺序由上往下, 若取消请由下往上.


[ProfileManagementForm.dll.G9]
lb_Title->Caption=天遥G9模式管理
lb_Models->Caption=模式选用
lb_ModelName->Caption=模式命名
lb_Model1->Caption=模式一
lb_Model2->Caption=模式二
lb_Model3->Caption=模式三
lb_Model4->Caption=模式四
lb_Model5->Caption=模式五
lb_ModeSet->Caption=模式选用 :
lb_ModeSetHint->Caption=移除模式时, 按由下至上的顺序依次取消勾选 ; 增加模式时, 按由上至下的顺序依次勾选. \\\\\\\\使用鼠标模式切换键在已选用模式间相互转换, 对应的模式名称将同时显示于屏幕右下角.
NeedToSelectInOrder=选取请依照顺序由上往下, 若取消请由下往上.


[ProfileManagementForm.dll.XG]
lb_Title->Caption=X7奥斯卡模式管理
lb_Models->Caption=模式选用
lb_ModelName->Caption=模式命名
lb_Model1->Caption=模式一
lb_Model2->Caption=模式二
lb_Model3->Caption=模式三
lb_Model4->Caption=模式四
lb_Model5->Caption=模式五
lb_ModeSet->Caption=模式选用 :
lb_ModeSetHint->Caption=移除模式时, 按由下至上的顺序依次取消勾选 ; 增加模式时, 按由上至下的顺序依次勾选. \\\\\\\\使用鼠标模式切换键在已选用模式间相互转换, 对应的模式名称将同时显示于屏幕右下角.
NeedToSelectInOrder=选取请依照顺序由上往下, 若取消请由下往上.


[PowerManagementEx.dll]
lb_Title->Caption=刹秒省电管理:
lb_Content->Caption=鼠标待机依时间长短区分为微度, 浅度, 中度与深度4段智能省电休眠模式, 用户自行设定进入深度休眠待机时间, 计算机关机6秒后鼠标自动进入深度休眠, (计算机关机鼠标进入深度休眠后激光笔依然可使用, 旅途中长期不用请记得关闭电源开关)
lb_Remind->Caption=<<提示:选用较白色之鼠垫将较省电, 黑色最为耗电, 游戏选用高速带宽500HZ时较耗电, 每日高用量户可以改用可充式电池, 长期不用请记得关闭电源>>
lb_Note->Caption=(注意:超额省电设计将是无线鼠发生延迟跳标不滑顺现象原因之一)
lb_Timer->Caption=进入深度休眠待机时间设定
lb_Minutes->Caption=(分钟)
lb_NoteMinutes->Caption=(设定待机时间后进入深度休眠模式)
lb_WakeupByMoving->Caption=我选用移动唤醒电源
lb_NoteWakeupByMoving->Caption=(此模式方便使用, 鼠标待机期间每小时耗0.8毫安电能.但当电脑开机、重启或休眠, 鼠标6秒后将自动进入深度休眠, 需您使用按键唤醒鼠标.)
lb_WakeupByAnykey->Caption=我选用按任意键唤醒电源:
lb_NoteWakeupByAnykey->Caption=(此模式多一次按键动作但待机期间每小时只耗0.04毫安电能.)
InputDigitError=请输入数字!!!
MinutesRangeError=休眠待机时间设定值范围应于 %x 至 %y.


[PowerManagementEx.dll.G10]
lb_Title->Caption=刹秒省电管理:
lb_Content->Caption=双飞燕天遥G10节能系列, 鼠标待机依时间长短区分为微度, 浅度, 中度与深度4段智能省电休眠模式, 用户自行设定进入深度休眠待机时间, 电脑关机6秒后鼠标自动进入深度休眠, (电脑关机鼠标进入深度休眠后激光笔依然可使用, 旅途中长期不用请记得关闭电源开关)
lb_Remind->Caption=<<提示:选用较白色之鼠垫将较省电, 黑色最为耗电, 游戏选用高速带宽500HZ时较耗电, 每日高用量户可以改用可充式电池, 长期不用请记得关闭电源>>
lb_Note->Caption=(注意:超额省电设计将是无线鼠发生延迟跳标不滑顺现象原因之一)
lb_Timer->Caption=进入深度休眠待机时间设定
lb_Minutes->Caption=(分钟)
lb_NoteMinutes->Caption=
lb_WakeupByMoving->Caption=我选用移动唤醒电源
lb_NoteWakeupByMoving->Caption=(此模式方便使用, 鼠标待机期间每小时耗0.8毫安电能.但当电脑开机、重启或休眠, 鼠标6秒后将自动进入深度休眠, 需您使用按键唤醒鼠标.)
lb_WakeupByAnykey->Caption=我选用按任意键唤醒电源:
lb_NoteWakeupByAnykey->Caption=(此模式多一次按键动作但待机期间每小时只耗0.04毫安电能.)
InputDigitError=请输入数字!!!
MinutesRangeError=休眠待机时间设定值范围应于 %x 至 %y.


[PowerManagementEx.dll.G9]
lb_Title->Caption=刹秒省电管理:
lb_Content->Caption=双飞燕天遥G9节能系列, 鼠标待机依时间长短区分为微度, 浅度, 中度与深度4段智能省电休眠模式, 用户自行设定进入深度休眠待机时间, 电脑关机6秒后鼠标自动进入深度休眠.
lb_Remind->Caption=<<提示:选用较白色之鼠垫将较省电, 黑色最为耗电, 游戏选用高速带宽500HZ时较耗电, 每日高用量户可以改用可充式电池, 长期不用请记得关闭电源>>
lb_Note->Caption=(注意:超额省电设计将是无线鼠发生延迟跳标不滑顺现象原因之一)
lb_Timer->Caption=进入深度休眠待机时间设定
lb_Minutes->Caption=(分钟)
lb_NoteMinutes->Caption=
lb_WakeupByMoving->Caption=我选用移动唤醒电源
lb_NoteWakeupByMoving->Caption=(此模式方便使用, 鼠标待机期间每小时耗0.8毫安电能.但当电脑开机、重启或休眠, 鼠标6秒后将自动进入深度休眠, 需您使用按键唤醒鼠标.)
lb_WakeupByAnykey->Caption=我选用按任意键唤醒电源:
lb_NoteWakeupByAnykey->Caption=(此模式多一次按键动作但待机期间每小时只耗0.04毫安电能.)
InputDigitError=请输入数字!!!
MinutesRangeError=休眠待机时间设定值范围应于 %x 至 %y.


[PowerManagementEx.dll.G9_SnippingTool]
%Mapping%=PowerManagementEx.dll.G9


[PowerManagementEx.dll.G11_ScreenCapture]
lb_Title->Caption=刹秒省电管理:
lb_Content->Caption=鼠标待机依时间长短区分为微度, 浅度, 中度与深度4段智能省电休眠模式, 用户自行设定进入深度休眠待机时间, 电脑关机6秒后鼠标自动进入深度休眠.
lb_Remind->Caption=<<提示:选用较白色之鼠垫将较省电, 黑色最为耗电, 游戏选用高速带宽500HZ时较耗电, 每日高用量户可以改用可充式电池, 长期不用请记得关闭电源>>
lb_Note->Caption=(注意:超额省电设计将是无线鼠发生延迟跳标不滑顺现象原因之一)
lb_Timer->Caption=进入深度休眠待机时间设定
lb_Minutes->Caption=(分钟)
lb_NoteMinutes->Caption=
lb_WakeupByMoving->Caption=我选用移动唤醒电源
lb_NoteWakeupByMoving->Caption=(此模式方便使用, 鼠标待机期间每小时耗0.8毫安电能.但当电脑开机、重启或休眠, 鼠标6秒后将自动进入深度休眠, 需您使用按键唤醒鼠标.)
lb_WakeupByAnykey->Caption=我选用按任意键唤醒电源:
lb_NoteWakeupByAnykey->Caption=(此模式多一次按键动作但待机期间每小时只耗0.04毫安电能.)
InputDigitError=请输入数字!!!
MinutesRangeError=休眠待机时间设定值范围应于 %x 至 %y.
UnableToCheckBattery=您的鼠标不支持"查看电量"!


[PowerManagementEx.dll.GxStandard16in1]
lb_Title->Caption=刹秒省电管理:
lb_Content->Caption=鼠标待机依时间长短区分为微度, 浅度, 中度与深度4段智能省电休眠模式, 用户自行设定进入深度休眠待机时间, 电脑关机6秒后鼠标自动进入深度休眠.
lb_Remind->Caption=<<提示:选用较白色之鼠垫将较省电, 黑色最为耗电, 游戏选用高速带宽500HZ时较耗电, 每日高用量户可以改用可充式电池, 长期不用请记得关闭电源>>
lb_Note->Caption=(注意:超额省电设计将是无线鼠发生延迟跳标不滑顺现象原因之一)
lb_Timer->Caption=进入深度休眠待机时间设定
lb_Minutes->Caption=(分钟)
lb_NoteMinutes->Caption=
lb_WakeupByMoving->Caption=我选用移动唤醒电源
lb_NoteWakeupByMoving->Caption=(此模式方便使用, 鼠标待机期间每小时耗0.8毫安电能.但当电脑开机、重启或休眠, 鼠标6秒后将自动进入深度休眠, 需您使用按键唤醒鼠标.)
lb_WakeupByAnykey->Caption=我选用按任意键唤醒电源:
lb_NoteWakeupByAnykey->Caption=(此模式多一次按键动作但待机期间每小时只耗0.04毫安电能.)
InputDigitError=请输入数字!!!
MinutesRangeError=休眠待机时间设定值范围应于 %x 至 %y.


[PowerManagementEx.dll.OEM.G9A]
lb_Title->Caption=刹秒省电管理:
lb_Content->Caption=G9节能系列, 鼠标待机依时间长短区分为微度, 浅度, 中度与深度4段智能省电休眠模式, 用户自行设定进入深度休眠待机时间, 电脑关机6秒后鼠标自动进入深度休眠.
lb_Remind->Caption=<<提示:选用较白色之鼠垫将较省电, 黑色最为耗电, 游戏选用高速带宽500HZ时较耗电, 每日高用量户可以改用可充式电池, 长期不用请记得关闭电源>>
lb_Note->Caption=(注意:超额省电设计将是无线鼠发生延迟跳标不滑顺现象原因之一)
lb_Timer->Caption=进入深度休眠待机时间设定
lb_Minutes->Caption=(分钟)
lb_NoteMinutes->Caption=
lb_WakeupByMoving->Caption=我选用移动唤醒电源
lb_NoteWakeupByMoving->Caption=(此模式方便使用, 鼠标待机期间每小时耗0.8毫安电能.但当电脑开机、重启或休眠, 鼠标6秒后将自动进入深度休眠, 需您使用按键唤醒鼠标.)
lb_WakeupByAnykey->Caption=我选用按任意键唤醒电源:
lb_NoteWakeupByAnykey->Caption=(此模式多一次按键动作但待机期间每小时只耗0.04毫安电能.)
InputDigitError=请输入数字!!!
MinutesRangeError=休眠待机时间设定值范围应于 %x 至 %y.


[PowerManagementEx.dll.XG]
lb_Title->Caption=刹秒省电管理:
lb_Content->Caption=X7奥斯卡系列, 鼠标待机依时间长短区分为微度, 浅度, 中度与深度4段智能省电休眠模式, 用户自行设定进入深度休眠待机时间, 电脑关机6秒后鼠标自动进入深度休眠, (电脑关机鼠标进入深度休眠后激光笔依然可使用, 旅途中长期不用请记得关闭电源开关)
lb_Remind->Caption=<<提示:选用较白色之鼠垫将较省电, 黑色最为耗电, 游戏选用高速带宽500HZ时较耗电, 每日高用量户可以改用可充式电池, 长期不用请记得关闭电源>>
lb_Note->Caption=(注意:超额省电设计将是无线鼠发生延迟跳标不滑顺现象原因之一)
lb_Timer->Caption=进入深度休眠待机时间设定
lb_Minutes->Caption=(分钟)
lb_NoteMinutes->Caption=
lb_WakeupByMoving->Caption=我选用移动唤醒电源
lb_NoteWakeupByMoving->Caption=(此模式方便使用, 鼠标待机期间每小时耗0.8毫安电能.但当电脑开机、重启或休眠, 鼠标6秒后将自动进入深度休眠, 需您使用按键唤醒鼠标.)
lb_WakeupByAnykey->Caption=我选用按任意键唤醒电源:
lb_NoteWakeupByAnykey->Caption=(此模式多一次按键动作但待机期间每小时只耗0.04毫安电能.)
InputDigitError=请输入数字!!!
MinutesRangeError=休眠待机时间设定值范围应于 %x 至 %y.


[LockDeviceForm]
lb_Title->Caption=鼠标装置管理
lb_DeviceName->Caption=设备名称
//lb_Device1->Caption=鼠标一
//lb_Device2->Caption=鼠标二
//lb_Device3->Caption=鼠标三
lb_Hint->Caption=用户使用多只同系列鼠标,需设定您使用的鼠标装置和软件做锁定,锁定后的鼠标装置才可以和软件做功能下载设定。
InputDeviceName=请输入设备名称 :


[LockDeviceForm.G10]
lb_Title->Caption=天遥G10鼠标装置管理
lb_DeviceName->Caption=设备名称
//lb_Device1->Caption=鼠标一
//lb_Device2->Caption=鼠标二
//lb_Device3->Caption=鼠标三
lb_Hint->Caption=用户使用多只天遥G10,需设定您使用的鼠标装置和多模适软件做锁定,锁定后的鼠标装置才可以和多模适软件做功能下载设定。
InputDeviceName=请输入设备名称 :


[AntiVibrateForm.dll]
lb_Title->Caption=神定功能设定
rb_OpenAntiVibrate->Caption=开启神定功能
rb_CloseAntiVibrate->Caption=关闭神定功能
lb_OpenNote->Caption=抬起鼠标后,鼠标指针原位锁定,此神定设计非常适合专业用户在游戏或办公环境中抬起鼠标后,需求鼠标一样定位精准.
lb_CloseNote->Caption=抬起鼠标后, 鼠标指针不锁定且会依卓面使用环境不同产生跳动,此状态下鼠标指针定位不精准.


[Wheel4DEx.dll]
lb_Title->Caption=进化轮
lb_SubTitle->Caption=进化为4方卷动
lb_VersionTitle->Caption=普级版
lb_SubTitle2->Caption=我们一起飞
lb_Wheel4DSet->Caption=进化轮功能设定
lb_ChooseWheel4D->Caption=选用进化轮
lb_ChooseStandard->Caption=选用标准滚轮
lb_HideWheel4DIcon->Caption=隐藏进化轮图标
lb_HidePartialIcon->Caption=隐藏分区图标
lb_VerticalScrollSet->Caption=垂直滚动
lb_VerticalScrollLines->Caption=一次滚动行数 :
lb_VerticalScrollPage->Caption=一次滚动一个屏幕
lb_HorizontalScrollSet->Caption=水平滚动
lb_HorizontalScrollNote->Caption=鼠标滚轮可一次滚动显示的字符数量 :
lb_Wheel4DTitleOfNotes->Caption=进化轮功能介绍
lb_Wheel4DNotes->Caption=创新专利进化轮改变单轮为四方向滚动,在 EXCEL 中只需移动鼠标的光标到 A/B 两个不同的区域,即可自动切换上下、左右滚动的功能,简单快捷,莭省更多时间,办公效率极大提高.
lb_ARegionNotes->Caption=光标在A区上下卷动
lb_BRegionNotes->Caption=光标在B区左右卷动
lb_PartialIcon->Caption=分区图标
lb_Wheel4DFormHint->Caption=点击移动图标调整 A/B 区比例
lb_OpenWeb->Caption=点击进入天遥网站
InputDigitError=请输入数字!!!
Wheel4DSetValueRange=设定值范围应于 %x 至 %y.


[MouseRFRangeSetting.dll]
lb_Title->Caption=会议无线距离调远设定
lb_RFRange->Caption=无线通信距离 :
lb_MouseRFRangeNotes->Caption=会议场所大小不同, 您可以选用不同距离, 较远距离将多耗一些电, 会议结束记得调回较短距离, 以节约用电.
lb_MouseRFRangeHints->Caption=( 上述各段距离是在无干扰源环境下测试的数据, 实际使用距离将依不同环境而有些差异 )
Meter=米


[MultiPairForm.dll]
FMultiPairMain->lb_ProgramTitle->Caption=多连会议技术
FMultiPairMain->lb_ForMeeting->Caption=会议进步 :
FMultiPairMain->lb_ForLife->Caption=轻松移动 :
FMultiPairMain->lb_ForMeetingNotes->Caption=　天遥多连G10微型无线接收器内含内存, 使用【新增键鼠对码程序】可增加配对使用5套天遥键鼠.使用【多连键鼠会议管理程序】开会时可同时管理多达5套天遥G10键鼠,人手一只, 多连多沟通, 脑力聚焦进步大!
FMultiPairMain->lb_ForLifeNotes->Caption=　将家里与办公室的天遥G10无线键鼠共同连接于一只天遥蓝壳G10多连接收器.您无须拿家里的键鼠至公司, 或把公司的键鼠带回家, 只要多连接收器固定于可自由移动的笔记本USB接口上, 避免经常插拔丢失.

//MultiPairStep1//
FMultiPairStep1->lb_ProgramTitle->Caption=新增键鼠"对码"程序
FMultiPairStep1->lb_Contents->Caption=使用此"对码"程序就可以用一个天遥G10多连接收器\\\\\\\\配对5只天遥G10鼠与5只天遥G10键盘.
FMultiPairStep1->lb_MousePair->Caption=配对鼠标
FMultiPairStep1->lb_MousePair_Type->Caption=选择电源开关类型(电源开关位于设备的底部)
FMultiPairStep1->rb_MousePair_Type1->Caption=拨动式开关
FMultiPairStep1->rb_MousePair_Type2->Caption=按键式开关
FMultiPairStep1->lb_KeyboardPair->Caption=配对键盘

//MultiPairStep2//
//Mouse
FMultiPairStep2->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=鼠标对码程序
//MousePairType1
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Mouse1->Caption=鼠标配对程序：
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Mouse1->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Mouse1->Caption=1. 唤醒您要配对的鼠标.
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse1->Caption=　(如鼠标正在休眠于按键唤醒状态时, 必须先唤醒)
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse1->Caption=2. 找到OFF--ON电源开关.
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Mouse1->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse1->Caption=3. 于30秒内,拨动电源开关至OFF, 然后再拨动至ON
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Mouse1->Caption=　(如电源开关已于ON位置, 须先往OFF位置拨, 再重往ON位置拨)
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Mouse1->Caption=4. 上述动作完成后, 鼠标正在配对中, 请稍等! 配对完成后将自     动进入下一页.
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Mouse1->Caption=　(如配对失败须按『上一步』重新配对)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Mouse1->Caption=　OFF\\\\(电源关)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Mouse1->Caption=　ON \\\\(电源开)
FMultiPairStep2->lb_Hint_Mouse1->Caption=(提示 : 电源开关位于设备的底部)
//MousePairType2
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Mouse2->Caption=1. 唤醒您未配对的鼠标 :
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse2->Caption=(如鼠标正在于休眠按键唤醒状态时, 必须先按键唤醒. 如鼠标在关机状态时, 需将开关电源长按3秒后即可唤醒鼠标)
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse2->Caption=电源开
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse2->Caption=2. 于30秒内, 取出鼠标电池然后重新装入电池      并盖上电池盖.
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Mouse2->Caption=3. 上述动作完成后设备正与接收器配对, 请稍等! 配对完成后       自动进入下一页.
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Mouse2->Caption=取出电池
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Mouse2->Caption=装入电池
FMultiPairStep2->lb_Hint_Mouse2->Caption=

//Keyboard
FMultiPairStep2->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=键盘对码程序
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Keyboard->Caption=天遥系列键盘配对程序
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Keyboard->Caption=于30秒内完成下列步骤
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Keyboard->Caption=1. 于键盘底部打开电池盖
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Keyboard->Caption=2. 取出电池
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Keyboard->Caption=3. 重新装入电池, 盖上电池盖
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Keyboard->Caption=4. 上述动作完成后, 键盘正与接收器配对, 请稍等!配对完成后     自动进入下一页
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Keyboard->Caption=　(如配对失败须按『上一步』重新配对)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Keyboard->Caption=取出电池
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Keyboard->Caption=装入电池
FMultiPairStep2->lb_Hint_Keyboard->Caption=

//MultiPairStep3
FMultiPairStep3->lb_Hint->Caption=(否则, 单击 "返回", 或选择“否”并单击“下一步”, 重新启动配对过程)
FMultiPairStep3->lb_Yes->Caption=是 (Y)
FMultiPairStep3->lb_No->Caption=否 (N)
//Mouse
FMultiPairStep3->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=鼠标对码程序
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Mouse->Caption=多连接收器已检测到鼠标
FMultiPairStep3->lb_TitleNotes_Mouse->Caption=为确保配对检测到的就是您手中的鼠标, 请移动鼠标以为确认。
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Mouse->Caption=请确认鼠标指针在移动 :
//Keyboard
FMultiPairStep3->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=键盘对码程序
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Keyboard->Caption=多连接收器已检测到键盘
FMultiPairStep3->lb_TitleNotes_Keyboard->Caption=为确保配对检测到的就是您手中的键盘, 请按下windows键确认.
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Keyboard->Caption=请确认键盘 Windows 键是否启用 :

//MultiPairStep4//
FMultiPairStep4->lb_SuccessTitle->Caption=恭禧!
UnKnowDeviceName=未命名
//Mouse
FMultiPairStep4->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=鼠标对码程序
FMultiPairStep4->lb_NotesTitle_Mouse->Caption=鼠标命名何用 :
FMultiPairStep4->lb_DeviceName_Mouse->Caption=请给您的鼠标命名或忽略 :
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Mouse->Caption=显示鼠标配对码 :
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Mouse->Caption=您的鼠标现在已可以使用!
FMultiPairStep4->lb_Notes_Mouse->Caption=多只天遥鼠标共同使用于会议时, 移动的光标下方可显示命名, 尊重利辨识.
//Keyboard
FMultiPairStep4->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=键盘对码程序
FMultiPairStep4->lb_NotesTitle_Keyboard->Caption=键盘命名何用 :
FMultiPairStep4->lb_DeviceName_Keyboard->Caption=请给您的键盘命名或忽略 :
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Keyboard->Caption=显示键盘配对码 :
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Keyboard->Caption=您的键盘现在已可以使用!
FMultiPairStep4->lb_Notes_Keyboard->Caption=多只天遥 G10 键盘共同使用于会议时, 成员操作键盘, 右下角会显示成员名称代号, 示尊重又利辨识. ( 同一时间计算器只能一只键盘操作, 须等他方停止操作键盘, 方可操作自己的键盘 )


[MultiPairForm.dll.G9]
FMultiPairMain->lb_ProgramTitle->Caption= (注意:G6非天遥系列不能使用此多连功能)
FMultiPairMain->lb_Title->Caption=天遥一家亲
FMultiPairMain->lb_ForMeeting->Caption=[天遥一家亲-红壳六连]
FMultiPairMain->lb_ForMeetingNotes->Caption=通过使用 [新增键鼠对码程序] 可增加配对使用3套(六连)天遥键鼠. 将家里, 办公室或其他地方的天遥G3/G7/G9/G10系列无线键鼠共同连接于一只天遥G9一家亲红壳六连接收器. 您无须把家里的键鼠带至公司, 或把公司的键鼠带回家, 只要天遥红壳六连接收器固定于可自由移动的笔记本USB接口上, 在家在外的天遥键鼠立马可用, 避免经常插拔接收器而造成丢失.
FMultiPairMain->lb_ForLife->Caption=
FMultiPairMain->lb_ForLifeNotes->Caption=天遥红壳六连接收器亦有单独包装销售,让已经上市的G3/G7天遥系列, 轻松回归为一家, 天遥一家亲程序向下兼纳, 但鼠标按键数较少之机型并不能发挥多按键的附加功能.

//MultiPairStep1.G9//
FMultiPairStep1->lb_ProgramTitle->Caption=
FMultiPairStep1->lb_Title->Caption=双飞燕天遥系列键鼠配对程序
FMultiPairStep1->lb_Contents->Caption=使用此"对码"程序\\\\就可以配对天遥G3.G7.G9.G10系列键鼠.
FMultiPairStep1->lb_MousePair->Caption=配对鼠标
FMultiPairStep1->lb_MousePair_Type->Caption=选择电源开关类型(电源开关位于设备的底部)
FMultiPairStep1->rb_MousePair_Type1->Caption=拨动式开关
FMultiPairStep1->rb_MousePair_Type2->Caption=按键式开关
FMultiPairStep1->lb_KeyboardPair->Caption=配对键盘

//MultiPairStep2.G9//
//Mouse
FMultiPairStep2->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=
//MousePairType1
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Mouse1->Caption=鼠标对码程序 :
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Mouse1->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Mouse1->Caption=1. 唤醒您要配对的鼠标.
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse1->Caption=　(如鼠标正在休眠于按键唤醒状态时, 必须先唤醒)
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse1->Caption=2. 找到OFF--ON电源开关.
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Mouse1->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse1->Caption=3. 于30秒内,拨动电源开关至OFF, 然后再拨动至ON
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Mouse1->Caption=　(如电源开关已于ON位置, 须先往OFF位置拨, 再重往ON位置拨)
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Mouse1->Caption=4. 上述动作完成后, 鼠标正在配对中, 请稍等! 配对完成后将自动       进入下一页.
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Mouse1->Caption=　(如配对失败须按『上一步』重新配对)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Mouse1->Caption=　OFF\\\\(电源关)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Mouse1->Caption=　ON\\\\(电源开)
FMultiPairStep2->lb_Hint_Mouse1->Caption=(提示 : 电源开关位于设备的底部)
//MousePairType2
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Mouse2->Caption=鼠标配对程序 :
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Mouse2->Caption=1. 唤醒您未配对的鼠标 :
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse2->Caption=(如鼠标正在于休眠按键唤醒状态时, 必须先按键唤醒. 如鼠标在关机状态时, 需将开关电源长按3秒后即可唤醒鼠标)
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse2->Caption=电源开
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse2->Caption=2. 于30秒内, 取出鼠标电池然后重新装入电池       并盖上电池盖.
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Mouse2->Caption=3. 上述动作完成后设备正与接收器配对, 请稍等! 配对完成后         自动进入下一页.
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Mouse2->Caption=取出电池
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Mouse2->Caption=装入电池
FMultiPairStep2->lb_Hint_Mouse2->Caption=

//Keyboard
FMultiPairStep2->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Keyboard->Caption=键盘对码程序
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Keyboard->Caption=于30秒内完成下列步骤
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Keyboard->Caption=1. 于键盘底部打开电池盖
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Keyboard->Caption=2. 取出电池
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Keyboard->Caption=3. 重新装入电池, 盖上电池盖
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Keyboard->Caption=4. 上述动作完成后, 键盘正与接收器配对, 请稍等!配对完成后      自动进入下一页
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Keyboard->Caption=　(如配对失败须按『上一步』重新配对)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Keyboard->Caption=取出电池
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Keyboard->Caption=装入电池
FMultiPairStep2->lb_Hint_Keyboard->Caption=

//MultiPairStep3.G9//
FMultiPairStep3->lb_Hint->Caption=(否则, 单击 "返回", 或选择 "否" 并单击 "下一步", 重新启动配对过程)
FMultiPairStep3->lb_Yes->Caption=是 (Y)
FMultiPairStep3->lb_No->Caption=否 (N)
//Mouse
FMultiPairStep3->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=
FMultiPairStep3->lb_Title_Mouse->Caption=鼠标对码程序
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Mouse->Caption=接收器已检测到鼠标
FMultiPairStep3->lb_TitleNotes_Mouse->Caption=为确保配对检测到的就是您手中的鼠标, 请移动鼠标以为确认。
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Mouse->Caption=请确认鼠标指针在移动 :
//Keyboard
FMultiPairStep3->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep3->lb_Title_Keyboard->Caption=键盘对码程序
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Keyboard->Caption=接收器已检测到键盘
FMultiPairStep3->lb_TitleNotes_Keyboard->Caption=为确保配对检测到的就是您手中的键盘, 请按下windows键确认.
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Keyboard->Caption=请确认键盘 Windows 键是否启用 :

//MultiPairStep4.G9//
FMultiPairStep4->lb_SuccessTitle->Caption=恭喜您!
//Mouse
FMultiPairStep4->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=鼠标对码程序
FMultiPairStep4->lb_Title_Mouse->Caption=鼠标对码程序
FMultiPairStep4->lb_NotesTitle_Mouse->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceName_Mouse->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Mouse->Caption=显示鼠标配对码 :
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Mouse->Caption=您的鼠标现在已可以使用!
FMultiPairStep4->lb_Notes_Mouse->Caption=
//Keyboard
FMultiPairStep4->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_Title_Keyboard->Caption=键盘对码程序
FMultiPairStep4->lb_NotesTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceName_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Keyboard->Caption=显示键盘配对码 :
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Keyboard->Caption=您的键盘现在已可以使用!
FMultiPairStep4->lb_Notes_Keyboard->Caption=


[MultiPairManager.dll]
lb_ProgramTitle->Caption=多连键鼠会议管理程序
lb_Notes->Caption=　　天遥G10多连接收器(蓝色壳)已连接下列键鼠, 会议时多鼠共用接收器，依设定方式于光标下方显示成员名称或色圈，尊重利辨识, 维护会议秩序, 有优先权设计, 抢用将受限, 须待使用人把手离开鼠标且光标名称转变为黄底色『天遥有请』或绿色方形标志, 此时其它人员方可接续使用其鼠标, 亦可选用不显示成员名称. 
lb_Notes_1->Caption=
lb_Notes_2->Caption= 
lb_Notes_3->Caption=　　会议结束把“勾选”取消, 停止启用, 光标下成员名称或色圈不再显示  下次会议只须勾选重启用, 不须重新配对, 如有未来不再使用的键鼠, 则可以点击"移除"钮. 
lb_Notes_4->Caption=　　讲师笔之颜色依序为红蓝绿橙紫, 使用方式为压住所设定的键移动鼠标, 双击可删除自己笔迹, 三連击可删除全部笔迹.
lb_Notes_5->Caption=　　善用此世界上首创之天遥G10多连会议利器, 企业会议多连多沟通, 脑力聚焦进步大!(企业间拜访常送有害的烟酒礼, 如改送天遥G10礼盒, 相互间转为鼓励, 企业加速进步!)
lb_Notes_6->Caption=
lb_Notes_7->Caption=　　双飞燕独家创新天遥G10多连会, 开启多鼠共连会议之门, 充分体现国人自主研发创新的重要, 今作一首天遥赋以为续志:
lb_DongleName->Caption=天遥 G10 接收器选用 :
lb_MousePen1->Caption=红
lb_MousePen2->Caption=蓝
lb_MousePen3->Caption=绿
lb_MousePen4->Caption=橙
lb_MousePen5->Caption=紫
lb_PenColor->Caption=笔色
lb_MouseStatus->Caption=状态
lb_KeyboardStatus->Caption=状态
lb_MouseRemoveID->Caption=移除ID
lb_MouseID->Caption=鼠标ID
lb_MouseName->Caption=鼠标名称
lb_KeyboardRemoveID->Caption=移除ID
lb_KeyboardID->Caption=键盘ID
lb_KeyboardName->Caption=键盘名称
lb_ActivateDevice->Caption=启用
lb_NoDeviceString->Caption=未新增设备
lb_Notes2->Caption=双飞燕总经理特感谢研发团队的精湛智慧!
lb_DisplayMouseNameType->Caption=多连会鼠标名称显示设定:
lb_DisplayMouseText->Caption=多人会议显示鼠标名称
lb_DisplayColorCircle->Caption=多人会议显示鼠标色圈
lb_Undisplay->Caption=多人会议不显示任何
DongleString=接收器
MouseRemoveYesNo=按"确定"移除鼠标ID, 否则单击"取消".
KeyboardRemoveYesNo=确定要删除此键盘ID吗?
InputDeviceName=请输入设备名称 :
MouseAtLeastOneMessage=鼠标请最少留下一只。
KeyboardDisableYesNo=确定要取消此键盘的启用吗?


[MultiPairManager.dll.G9]
lb_ProgramTitle->Caption=
lb_Title->Caption=天遥一家亲管理程序
lb_Notes->Caption=天遥一家亲--红壳六连接收器连接下列键鼠:
lb_Notes_1->Caption=
lb_Notes_2->Caption=
lb_Notes_3->Caption=传统的2.4G无线适配器和键鼠是一对一的配对模式，一个适配器只配对一套无线键鼠，双飞燕【天遥一家亲】红壳六连接收器内含内存, 可在一个微型接收器同连接上3套天遥G3,G7,G9,G10系列键鼠，为用户提供无限便利。您无须把家里的键鼠带至公司, 或把公司的键鼠带回家, 接收器只要固定于可自由移动的笔记本USB接口上, 在家在外的天遥键鼠立马可用, 有效避免因经常插拔接收器而造成可能丢失。但如您连接的为相邻近的键鼠, 例如: 同事, 同学或兄妹的, 为了避免多套键鼠同时使用所产生的串扰，您可以通过把“勾选”取消, 停止启用相邻近的键鼠ID, 这样就不会相互影响， 要用时只须勾选重新启用, 不须重新配对, 长期不再使用的键鼠, 可点击"移除"钮.
lb_Notes_4->Caption=
lb_Notes_5->Caption=
lb_Notes_6->Caption=
lb_Notes_7->Caption=
lb_DongleName->Caption=
lb_MousePen1->Caption=
lb_MousePen2->Caption=
lb_MousePen3->Caption=
lb_MousePen4->Caption=
lb_MousePen5->Caption=
lb_PenColor->Caption=
lb_MouseStatus->Caption=状态
lb_KeyboardStatus->Caption=状态
lb_MouseRemoveID->Caption=移除
lb_MouseID->Caption=鼠标ID码
lb_MouseName->Caption=
lb_KeyboardRemoveID->Caption=移除
lb_KeyboardID->Caption=键盘ID码
lb_KeyboardName->Caption=
lb_ActivateDevice->Caption=启用
lb_NoDeviceString->Caption=未新增设备
lb_Notes2->Caption=
lb_DisplayMouseNameType->Caption=
lb_DisplayMouseText->Caption=
lb_DisplayColorCircle->Caption=
lb_Undisplay->Caption=
DongleString=接收器
MouseRemoveYesNo=按"确定"移除鼠标ID, 否则单击"取消".
KeyboardRemoveYesNo=确定要删除此键盘ID吗?
InputDeviceName=请输入设备名称 :
MouseAtLeastOneMessage=鼠标请最少留下一只。
KeyboardDisableYesNo=确定要取消此键盘的启用吗?


[MouseTextForm]
MouseStatic=天遥有请
MouseNoNamed=无名氏


[MouseGestures.dll]
lb_Title->Caption=一键16雕设定 :
lb_Context->Caption=一键16雕使用方法: 按住此设定键, 依箭头方向移动鼠标, 然后松开按键.如勾选下列[实时反应]可以执行8项须要实时反应之常用功能, 亦可自设灵敏度.
lb_PlayMode->Caption=实时反应
lb_Distance->Caption=反应灵敏度
lb_Units->Caption=(1=低)
lb_Default->Caption=恢复默认值
lb_Context->Caption.2X=一键16雕使用方法: 按住手势键键, 依箭头方向移动鼠标, 然后松开按键.如勾选下列[实时反应]可以执行8项须要实时反应之常用功能, 亦可自设灵敏度.
InputDigitError=请输入数字!!!
DistanceRangeError=反应灵敏度设定值范围应于 %x 至 %y.


[MouseGestures.dll.G9]
lb_Title->Caption=一箭16雕设定:
lb_Context->Caption=一箭16雕使用方法: 按住此设定键, 依箭头方向移动鼠标, 然后松开按键.如勾选下列[实时反应]可以执行8项须要实时反应之常用功能, 亦可自设灵敏度.
lb_PlayMode->Caption=实时反应
lb_Distance->Caption=反应灵敏度
lb_Units->Caption=(1=低)
lb_Default->Caption=恢复默认值
lb_Context->Caption.2X=一箭16雕使用方法: 按住手势键键, 依箭头方向移动鼠标, 然后松开按键.如勾选下列[实时反应]可以执行8项须要实时反应之常用功能, 亦可自设灵敏度.
InputDigitError=请输入数字!!!
DistanceRangeError=反应灵敏度设定值范围应于 %x 至 %y.


[MouseGestures.dll.Standard8inRight]
%Mapping%=MouseGestures.dll.8InRight


[MouseGestures.dll.G9_SnippingTool]
%Mapping%=MouseGestures.dll.G9


[MouseGestures.dll.G11_ScreenCapture]
%Mapping%=MouseGestures.dll.G9


[MouseGestures.dll.8InRight]
lb_Title->Caption=右键8雕设定:
lb_Context->Caption=右键8雕使用方法: 按住鼠标右键, 依箭头方向移动鼠标, 然后松开按键.如勾选下列[实时反应]可以执行4项须要实时反应之常用功能, 亦可自设灵敏度.
lb_PlayMode->Caption=实时反应
lb_Distance->Caption=反应灵敏度
lb_Units->Caption=(1=低)
lb_Default->Caption=恢复默认值
InputDigitError=请输入数字!!!
DistanceRangeError=反应灵敏度设定值范围应于 %x 至 %y.


[MouseGestures.dll.OEM.G9A]
lb_Title->Caption=一箭16雕设定 :
lb_Context->Caption=一箭16雕使用方法: 按住此设定键, 依箭头方向移动鼠标, 然后松开按键, 程序自动执行对照的功能.
lb_PlayMode->Caption=实时反应
lb_Distance->Caption=反应灵敏度
lb_Units->Caption=(1=低)
lb_Default->Caption=恢复默认值
lb_Context->Caption.2X=一箭16雕使用方法: 按住2X键, 依箭头方向移动鼠标, 然后松开按键, 程序自动执行对照的功能.
InputDigitError=请输入数字!!!
DistanceRangeError=反应灵敏度设定值范围应于 %x 至 %y.


[PenSetForm.dll]
lb_Title->Caption=讲师笔功能设定
lb_HandwritingEraseType->Caption=清除笔迹设定 :
rb_EraseType1->Caption=我选用自动清除笔迹
rb_EraseType2->Caption=我选用按键清除笔迹
lb_EraseType1->Caption=按住按键并移动鼠标画线, 松开按键后笔迹自动清除.
lb_EraseType2->Caption=按住按键并移动鼠标画线, 双击按键后笔迹清除.
lb_BoldType->Caption=笔迹粗细设定 :
rb_BoldType3->Caption=粗
rb_BoldType2->Caption=细
rb_BoldType1->Caption=精细
lb_Hint->Caption=依使用环境需要可设讲师笔三种粗细的线条，方便用户于教学或开会简报圈示重点更明了。
lb_PenColor->Caption=点选笔迹颜色 :


[ChannelSettingEx.dll]
lb_Title->Caption=多人密集使用防跳频无线频道设定 :
lb_ChannelText->Caption=无线环境设定, 可以让您的使用环境不受到外界干扰, 使无线鼠标达到零延迟最佳状态, 通过无线接收信号强弱指示来改变您的无线鼠标是否需要锁频或使用USB延长线.
lb_Signal0->Caption=无接收信号!无线鼠无动作,请检查无线鼠是否可正常使用.
lb_Signal1->Caption=接收信号差!无线鼠无法正常移动,请使用USB延长线.
lb_Signal2->Caption=接收信号不好!无线鼠移动有延迟跳标,请使用USB延长线或改变鼠标接收器位置.
lb_Signal3->Caption=接收信号一般!无线鼠移动会跳标,请锁频或改变鼠标接收器位置.
lb_Signal4->Caption=接收信号强! 鼠标移动顺畅,零延迟最佳等级.
lb_AutoHopping->Caption=自动跳频
lb_ChannelText_Auto->Caption=选用时机 : 当单人使用时, 或附近无干扰源时.
lb_LockChannel->Caption=锁定频道
lb_UsingChannel->Caption=使用频道
lb_Set->Caption=(改变频道时, 试用无线质量)
lb_ChannelText_Fix->Caption=当多个无线鼠标(或无线键鼠组)存在于同一环境下使用时, 可以选择锁定频道, 并分配每只鼠标一个不同的频道, 彼此之间永远不会因自动跳频而互干扰, 进而达到零延迟的操控性.
lb_CurrentChannelText->Caption=目前工作频道
lb_InspectRSSITitle->Caption=检测接收信号强度 :
lb_InspectRSSI->Caption=移动鼠标或敲击键盘, 强度计之数字愈小接收信号愈强, 数字低于120则属优良, 距离愈大, 或受干扰造成信号变弱, 数字则增大, 改善鼠标或是键盘与接收器之间相对位置并寻找出最低数字的接收器摆放位置即为最佳改善.
lb_SignalIntensity->Caption=信号强度计
//MessageConfirm
DongleNotExist=找不到接收器!!
InputDigitError=请输入数字!!!
ChannelRangeError=频道设定值范围应于 %x 至 %y.


[RSSIDisplay.dll]
lb_Title->Caption=无线信号最佳强度检测
lb_AvoidInterferenceTitle->Caption=寻找避开无线干扰
lb_AvoidInterferenceNotes->Caption=使用无线鼠标常因无线信号受干扰而不顺畅, 下列方法可助您得到最佳改善.
lb_InspectRSSITitle->Caption=检测接收信号强度 :
lb_InspectRSSI->Caption=移动鼠标或敲击键盘, 强度计之数字愈小接收信号愈强, 数字低于120则属优良, 距离愈大, 或受干扰造成信号变弱, 数字则增大, 改善鼠标或是键盘与接收器之间相对位置并寻找出最低数字的接收器摆放位置即为最佳改善.
lb_SignalIntensity->Caption=信号强度计
lb_ImproveSuggestionTitle->Caption=改善建议 :
lb_Suggestion1->Caption=1. 因为计算机本体即是一干扰源, 接收器改插于可自由移位之USB延长线上, 远离计算机本体,或其他干扰源, 适用于要求长距离会议使用或干扰强度较大时.
lb_Suggestion2->Caption=2. 接收器插于笔记本电脑, 左或右侧接口, 但与鼠标或键盘同一侧为佳, 避免隔机而受笔记本电脑主机干扰影响.
//MessageConfirm
DongleNotExist=找不到接收器!!


[RSSIDisplay.dll.OEM]
lb_Title->Caption=无线信号最佳强度检测
lb_AvoidInterferenceTitle->Caption=寻找避开无线干扰
lb_AvoidInterferenceNotes->Caption=使用无线鼠标常因无线信号受干扰而不顺畅, 下列方法可助您得到最佳改善.
lb_InspectRSSITitle->Caption=检测接收信号强度 :
lb_InspectRSSI->Caption=移动鼠标或敲击键盘, 强度计之数字愈小接收信号愈强, 数字低于120则属优良, 距离愈大, 或受干扰造成信号变弱, 数字则增大, 改善鼠标或是键盘与接收器之间相对位置并寻找出最低数字的接收器摆放位置即为最佳改善.
lb_SignalIntensity->Caption=信号强度计
lb_ImproveSuggestionTitle->Caption=改善建议 :
lb_Suggestion1->Caption=1. 因为计算机本体即是一干扰源, 接收器改插于可自由移位之USB延长线上, 远离计算机本体,或其他干扰源, 适用于要求长距离会议使用或干扰强度较大时.
lb_Suggestion2->Caption=2. 接收器插于笔记本电脑, 左或右侧接口, 但与鼠标或键盘同一侧为佳, 避免隔机而受笔记本电脑主机干扰影响.
//MessageConfirm
DongleNotExist=找不到接收器!!


[BatteryForm.dll]
lb_Title->Caption=查看电量
lb_BatteryTitle->Caption=剩余电池电量 :
lb_MouseBatteryTitle->Caption=鼠标电池电量 :
lb_MouseBatteryVoltage->Caption=鼠标电池电压
lb_Voltage->Caption=V(伏特)
lb_KeyboardBatteryTitle->Caption=键盘电池电量 :
lb_Notes1->Caption=注意 : 如你的鼠标有激光笔功能, 在使用电池供电低于1.1 伏且电量为25%, 
lb_Notes2->Caption=则激光笔功能将不能使用, 因激光
lb_Notes3->Caption=笔使用时较耗电, 建议您更换新电池.
ck_Enable->Caption=低电量通知
lb_LowBatterySet->Caption=低电量警示设定..


[KeySettingRemind.dll]
lb_Title->Caption=
lb_Notes->Caption=显示各键的设定功能\\\\提醒你讲义在那一键可以调出来。


[MultiPairForm.dll.XG]
FMultiPairMain->lb_ProgramTitle->Caption=
FMultiPairMain->lb_Title->Caption=冠冑X7无线XG竞技键鼠配对程序
FMultiPairMain->lb_ForMeeting->Caption=
FMultiPairMain->lb_ForMeetingNotes->Caption=通过使用 [新增键鼠对码程序] 可配对新的无线游戏键鼠. 
FMultiPairMain->lb_ForLife->Caption=
FMultiPairMain->lb_ForLifeNotes->Caption=

//MultiPairStep1.XG//
FMultiPairStep1->lb_ProgramTitle->Caption=
FMultiPairStep1->lb_Title->Caption=冠冑X7无线XG竞技键鼠配对程序：
FMultiPairStep1->lb_Contents->Caption=使用此"对码"程序\\\\就可以配对冠冑X7无线XG竞技系列键鼠.
FMultiPairStep1->lb_MousePair->Caption=配对鼠标
//FMultiPairStep1->lb_MousePair_Type->Caption=选择电源开关类型(电源开关位于设备的底部)
//FMultiPairStep1->rb_MousePair_Type1->Caption=拨动式开关
//FMultiPairStep1->rb_MousePair_Type2->Caption=按键式开关
FMultiPairStep1->lb_KeyboardPair->Caption=配对键盘

//MultiPairStep2.XG//
//Mouse
FMultiPairStep2->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=
//MousePairType1
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Mouse1->Caption=冠冑X7无线竞技鼠配对程序：
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Mouse1->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Mouse1->Caption=1. 唤醒您要配对的鼠标.
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse1->Caption=　(如鼠标正在休眠于按键唤醒状态时, 必须先唤醒)
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse1->Caption=2. 找到OFF--ON电源开关.
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Mouse1->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse1->Caption=3. 于30秒内,拨动电源开关至OFF, 然后再拨动至ON
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Mouse1->Caption=　(如电源开关已于ON位置, 须先往OFF位置拨, 再重往ON位置拨)
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Mouse1->Caption=4. 上述动作完成后, 鼠标正在配对中, 请稍等! 配对完成后将自动       进入下一页.
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Mouse1->Caption=　(如配对失败须按『上一步』重新配对)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Mouse1->Caption=　ON\\\\(电源开)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Mouse1->Caption=　OFF\\\\(电源关)
FMultiPairStep2->lb_Hint_Mouse1->Caption=(提示 : 电源开关位于设备的底部)
//MousePairType2
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Mouse2->Caption=冠冑X7无线竞技鼠配对程序 :
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Mouse2->Caption=1. 唤醒您未配对的鼠标 :
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse2->Caption=(如鼠标正在于休眠按键唤醒状态时, 必须先按键唤醒. 如鼠标在关机状态时, 需将开关电源长按3秒后即可唤醒鼠标)
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse2->Caption=电源开
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse2->Caption=2. 于30秒内, 取出鼠标电池然后重新装入电池       并盖上电池盖.
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Mouse2->Caption=3. 上述动作完成后设备正与接收器配对, 请稍等! 配对完成后         自动进入下一页.
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Mouse2->Caption=取出电池
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Mouse2->Caption=装入电池
FMultiPairStep2->lb_Hint_Mouse2->Caption=

//Keyboard
FMultiPairStep2->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Keyboard->Caption=冠冑X7无线竞技键盘配对程序：
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Keyboard->Caption=于30秒内完成下列步骤
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Keyboard->Caption=1. 于键盘底部打开电池盖
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Keyboard->Caption=2. 取出电池
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Keyboard->Caption=3. 重新装入电池, 盖上电池盖
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Keyboard->Caption=4. 上述动作完成后, 键盘正与接收器配对, 请稍等!配对完成后      自动进入下一页
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Keyboard->Caption=　(如配对失败须按『上一步』重新配对)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Keyboard->Caption=取出电池
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Keyboard->Caption=装入电池
FMultiPairStep2->lb_Hint_Keyboard->Caption=
 
//MultiPairStep3.XG//
FMultiPairStep3->lb_Hint->Caption=(否则, 单击 "返回", 或选择 "否" 并单击 "下一步", 重新启动配对过程)
FMultiPairStep3->lb_Yes->Caption=是 (Y)
FMultiPairStep3->lb_No->Caption=否 (N)
//Mouse
FMultiPairStep3->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=
FMultiPairStep3->lb_Title_Mouse->Caption=冠冑X7无线竞技鼠配对程序：
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Mouse->Caption=接收器已检测到鼠标
FMultiPairStep3->lb_TitleNotes_Mouse->Caption=为确保配对检测到的就是您手中的鼠标, 请移动鼠标以为确认。
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Mouse->Caption=请确认鼠标指针在移动 :
//Keyboard
FMultiPairStep3->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep3->lb_Title_Keyboard->Caption=冠冑X7无线竞技键盘配对程序：
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Keyboard->Caption=接收器已检测到键盘
FMultiPairStep3->lb_TitleNotes_Keyboard->Caption=为确保配对检测到的就是您手中的键盘, 请按下windows键确认.
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Keyboard->Caption=请确认键盘 Windows 键是否启用 :

//MultiPairStep4.XG//
FMultiPairStep4->lb_SuccessTitle->Caption=恭喜您!
//Mouse
FMultiPairStep4->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=冠冑X7无线竞技鼠配对程序：
FMultiPairStep4->lb_Title_Mouse->Caption=冠冑X7无线竞技鼠配对程序：
FMultiPairStep4->lb_NotesTitle_Mouse->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceName_Mouse->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Mouse->Caption=显示鼠标配对码 :
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Mouse->Caption=您的鼠标现在已可以使用!
FMultiPairStep4->lb_Notes_Mouse->Caption=
//Keyboard
FMultiPairStep4->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_Title_Keyboard->Caption=冠冑X7无线竞技键盘配对程序：
FMultiPairStep4->lb_NotesTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceName_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Keyboard->Caption=显示键盘配对码 :
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Keyboard->Caption=您的键盘现在已可以使用!
FMultiPairStep4->lb_Notes_Keyboard->Caption=


[TrayIconWebAdvertisement.dll]
lb_Title->Caption=广告页面
lb_Close->Caption=关闭


[UpgradeHint.dll]
lb_Title->Caption=软件更新
lb_Content->Caption=软件已有最新版，是否执行更新?
//UpgradeProgress
lb_Connecting->Caption=联机中...
lb_Loading->Caption=新版软件下载中...
lb_DownloadSuccess->Caption=下载完成!
lb_DownLoadFail->Caption=下载失败!
lb_UpgradeFail->Caption=更新失败!


[LoginMsgSetting]
lb_Title->Caption=登入与讯息设定
lb_AutoReceiveUpgradeMsg->Caption=自动接收升级通知
lb_ShowWebAfterLogin->Caption=登入后显示今日焦点
lb_ReceiveNewsIrregularly->Caption=不定时接收最新消息


[ImportAndExport.dll]
lb_Title->Caption=导入/导出-绝招编程
lb_MacroList->Caption=绝招编程清单 : 
sb_Import->Caption=导入
sb_Export->Caption=导出


[WebAdvertisement]
FadWeb->Caption=双飞燕


[ProfileAndLEDSetting.dll]
lb_Title->Caption=模式管理
lb_Models->Caption=模式选用
lb_ModelName->Caption=模式命名
lb_Model1->Caption=模式一
lb_Model2->Caption=模式二
lb_Model3->Caption=模式三
lb_Model4->Caption=模式四
lb_Model5->Caption=模式五
lb_ProfileLED->Caption=模式指示灯
lb_ModeSet->Caption=模式选用 :
lb_ModeSetHint->Caption=移除模式时, 按由下至上的顺序依次取消勾选 ; 增加模式时, 按由上至下的顺序依次勾选. \\\\\\\\使用鼠标模式切换键在已选用模式间相互转换, 对应的模式名称将同时显示于屏幕右下角.
NeedToSelectInOrder=选取请依照顺序由上往下, 若取消请由下往上。
lb_LEDOption->Caption=请选取 LED 显示方式 :


[ProfileAndLEDSetting.dll.X7KB]
lb_Title->Caption=模式管理
lb_Models->Caption=模式选用
lb_ModelName->Caption=模式命名
lb_Model1->Caption=模式一
lb_Model2->Caption=模式二
lb_Model3->Caption=模式三
lb_Model4->Caption=模式四
lb_Model5->Caption=模式五
lb_ProfileLED->Caption=模式指示灯
lb_ModeSet->Caption=模式选用 :
lb_ModeSetHint->Caption=移除模式时, 按由下至上的顺序依次取消勾选 ; 增加模式时, 按由上至下的顺序依次勾选. \\\\\\\\使用鼠标模式切换键在已选用模式间相互转换, 对应的模式名称将同时显示于屏幕右下角.
NeedToSelectInOrder=选取请依照顺序由上往下, 若取消请由下往上。
lb_LEDOption->Caption=请选取 LED 显示方式 :


[PowerConsumptionMode.dll.XG]
lb_Title->Caption=游戏/办公刹秒省电模式管理:
lb_Content->Caption=冠冑X7无线XG竞技鼠标系列, 其节能设计区分为 "游戏竞技时模式"与"普通办公时模式" 因使用模式差异而自动改变不同节能参数, 以适应满足优化使用需求, 计算机关机6秒后鼠标强制进入最深度睡眠, 计算机开机后须按任意键唤醒电源.
lb_Remind->Caption=<<节能建议 : 选用较白色之鼠垫将较省电, 黑色最为耗电, 游戏选用高频响应500Hz时较耗电, 每日高用量户可以改用可充式电池, 旅行或长期不用请记得关闭鼠标电源>>
rb_GamingMode->Caption=我选用--游戏竞技时模式(默认)
rb_OfficeMode->Caption=我选用--普通办公时模式
lb_Timer->Caption=进入深度休眠待机时间设定
lb_Minutes->Caption=(分钟)
rb_WakeupByMoving->Caption=我选用移动唤醒电源(预设)
lb_NoteWakeupByMoving->Caption=(此模式方便使用, 但待机期间每小时耗0.8毫安电能.但当电脑开机、重启或休眠, 鼠标6秒后将自动进入深度休眠, 需您使用按键唤醒鼠标.)
rb_WakeupByAnykey->Caption=我选用按任意键唤醒电源
lb_NoteWakeupByAnykey->Caption=(此模式多一次按键动作但待机期间每小时只耗0.04毫安电能.)
InputDigitError=请输入数字!!!
MinutesRangeError=休眠待机时间设定值范围应于 %x 至 %y


[MultiPairForm.dll.OEM.G9A]
FMultiPairMain->lb_ProgramTitle->Caption=(注意:G6不能使用此多连功能)
FMultiPairMain->lb_Title->Caption=多连
FMultiPairMain->lb_ForMeeting->Caption=多连键鼠接收器
FMultiPairMain->lb_ForMeetingNotes->Caption=通过使用【新增键鼠对码程序】可增加配对使用3套键鼠。将家里, 办公室或其他地方的 G-CUBE G3/G7/G9/G10 系列无线键鼠共同连接于一只 G-CUBE G9接收器。您无须把家里的键鼠带至公司, 或把公司的键鼠带回家, 只要接收器固定于可自由移动的笔记本USB接口上, 在家在外的键鼠立即可用,避免经常插拔接收器而造成丢失。
FMultiPairMain->lb_ForLife->Caption=
FMultiPairMain->lb_ForLifeNotes->Caption=接收器亦有单独包装销售,让已经上市的G3/G7系列, 轻松回归为一家, 多连配对程序向下兼纳, 但鼠标按键数较少之机型并不能发挥多按键的附加功能. 

//MultiPairStep1.G9A//
FMultiPairStep1->lb_ProgramTitle->Caption=
FMultiPairStep1->lb_Title->Caption=G-CUBE键鼠配对程序
FMultiPairStep1->lb_Contents->Caption=使用此"对码"程序\\\\就可以配对G3.G7.G9.G10系列键鼠.
FMultiPairStep1->lb_MousePair->Caption=配对鼠标
FMultiPairStep1->lb_MousePair_Type->Caption=选择电源开关类型(电源开关位于设备的底部)
FMultiPairStep1->rb_MousePair_Type1->Caption=拨动式开关
FMultiPairStep1->rb_MousePair_Type2->Caption=按键式开关
FMultiPairStep1->lb_KeyboardPair->Caption=配对键盘

//MultiPairStep2.G9A//
//Mouse
FMultiPairStep2->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=
//MousePairType1
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Mouse1->Caption=鼠标对码程序 :
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Mouse1->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Mouse1->Caption=1. 唤醒您要配对的鼠标.
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse1->Caption=　(如鼠标正在休眠于按键唤醒状态时, 必须先唤醒)
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse1->Caption=2. 找到OFF--ON电源开关.
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Mouse1->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse1->Caption=3. 于30秒内,拨动电源开关至OFF, 然后再拨动至ON
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Mouse1->Caption=　(如电源开关已于ON位置, 须先往OFF位置拨, 再重往ON位置拨)
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Mouse1->Caption=4. 上述动作完成后, 鼠标正在配对中, 请稍等! 配对完成后将自动       进入下一页.
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Mouse1->Caption=　(如配对失败须按『上一步』重新配对)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Mouse1->Caption=　OFF\\\\(电源关)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Mouse1->Caption=　ON\\\\(电源开)
FMultiPairStep2->lb_Hint_Mouse1->Caption=(提示 : 电源开关位于设备的底部)
//MousePairType2
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Mouse2->Caption=鼠标配对程序 :
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Mouse2->Caption=1. 唤醒您未配对的鼠标 :
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse2->Caption=(如鼠标正在于休眠按键唤醒状态时, 必须先按键唤醒. 如鼠标在关机状态时, 需将开关电源长按3秒后即可唤醒鼠标)
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse2->Caption=电源开
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse2->Caption=2. 于30秒内, 取出鼠标电池然后重新装入电池       并盖上电池盖.
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Mouse2->Caption=3. 上述动作完成后设备正与接收器配对, 请稍等! 配对完成后         自动进入下一页.
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Mouse2->Caption=取出电池
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Mouse2->Caption=装入电池
FMultiPairStep2->lb_Hint_Mouse2->Caption=

//Keyboard
FMultiPairStep2->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Keyboard->Caption=键盘对码程序
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Keyboard->Caption=于30秒内完成下列步骤
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Keyboard->Caption=1. 于键盘底部打开电池盖
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Keyboard->Caption=2. 取出电池
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Keyboard->Caption=3. 重新装入电池, 盖上电池盖
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Keyboard->Caption=4. 上述动作完成后, 键盘正与接收器配对, 请稍等!配对完成后      自动进入下一页
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Keyboard->Caption=　(如配对失败须按『上一步』重新配对)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Keyboard->Caption=装入电池
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Keyboard->Caption=取出电池
FMultiPairStep2->lb_Hint_Keyboard->Caption=

//MultiPairStep3.G9A//
FMultiPairStep3->lb_Hint->Caption=(否则, 单击 "返回", 或选择 "否" 并单击 "下一步", 重新启动配对过程)
FMultiPairStep3->lb_Yes->Caption=是 (Y)
FMultiPairStep3->lb_No->Caption=否 (N)
//Mouse
FMultiPairStep3->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=
FMultiPairStep3->lb_Title_Mouse->Caption=鼠标对码程序
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Mouse->Caption=接收器已检测到鼠标
FMultiPairStep3->lb_TitleNotes_Mouse->Caption=为确保配对检测到的就是您手中的鼠标, 请移动鼠标以为确认。
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Mouse->Caption=请确认鼠标指针在移动 :
//Keyboard
FMultiPairStep3->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep3->lb_Title_Keyboard->Caption=键盘对码程序
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Keyboard->Caption=接收器已检测到键盘
FMultiPairStep3->lb_TitleNotes_Keyboard->Caption=为确保配对检测到的就是您手中的键盘, 请按下windows键确认.
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Keyboard->Caption=请确认键盘 Windows 键是否启用 :

//MultiPairStep4.G9A//
FMultiPairStep4->lb_SuccessTitle->Caption=恭喜您!
//Mouse
FMultiPairStep4->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=
FMultiPairStep4->lb_Title_Mouse->Caption=鼠标对码程序
FMultiPairStep4->lb_NotesTitle_Mouse->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceName_Mouse->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Mouse->Caption=显示鼠标配对码 :
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Mouse->Caption=您的鼠标现在已可以使用!
FMultiPairStep4->lb_Notes_Mouse->Caption=
//Keyboard
FMultiPairStep4->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_Title_Keyboard->Caption=键盘对码程序
FMultiPairStep4->lb_NotesTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceName_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Keyboard->Caption=显示键盘配对码 :
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Keyboard->Caption=您的键盘现在已可以使用!
FMultiPairStep4->lb_Notes_Keyboard->Caption=


[MultiPairManager.dll.OEM.G9A]
lb_ProgramTitle->Caption=
lb_Title->Caption=多连管理程序
lb_Notes->Caption=接收器连接下列键鼠:
lb_Notes_1->Caption=
lb_Notes_2->Caption=
lb_Notes_3->Caption=传统的2.4G无线适配器和键鼠是一对一的配对模式，一个适配器只配对一套无线键鼠，G-CUBE 接收器内含内存, 可在一个微型接收器同连接上3套G3,G7,G9,G10系列键鼠，为用户提供无限便利。您无须把家里的键鼠带至公司, 或把公司的键鼠带回家, 接收器只要固定于可自由移动的笔记本USB接口上, 在家在外的键鼠立即可用, 有效避免因经常插拔接收器而造成可能丢失。但如您连接的为相邻近的键鼠, 例如: 同事, 同学或兄妹的, 为了避免多套键鼠同时使用所产生的干扰，您可以通过把“勾选”取消, 停止启用相邻近的键鼠ID, 这样就不会相互影响， 要用时只须勾选重新启用, 不须重新配对, 长期不再使用的键鼠, 可点击"移除"钮.
lb_Notes_4->Caption=
lb_Notes_5->Caption=
lb_Notes_6->Caption=
lb_Notes_7->Caption=
lb_DongleName->Caption=
lb_MousePen1->Caption=
lb_MousePen2->Caption=
lb_MousePen3->Caption=
lb_MousePen4->Caption=
lb_MousePen5->Caption=
lb_PenColor->Caption=
lb_MouseStatus->Caption=状态
lb_KeyboardStatus->Caption=状态
lb_MouseRemoveID->Caption=移除
lb_MouseID->Caption=鼠标ID码
lb_MouseName->Caption=
lb_KeyboardRemoveID->Caption=移除
lb_KeyboardID->Caption=键盘ID码
lb_KeyboardName->Caption=
lb_ActivateDevice->Caption=启用
lb_NoDeviceString->Caption=未新增设备
lb_Notes2->Caption=
lb_DisplayMouseNameType->Caption=
lb_DisplayMouseText->Caption=
lb_DisplayColorCircle->Caption=
lb_Undisplay->Caption=
DongleString=接收器
MouseRemoveYesNo=按"确定"移除鼠标ID, 否则单击"取消".
KeyboardRemoveYesNo=确定要删除此键盘ID吗?
InputDeviceName=请输入设备名称 :
MouseAtLeastOneMessage=鼠标请最少留下一只。
KeyboardDisableYesNo=确定要取消此键盘的启用吗?


[MainApp.ScriptPopupMenu.OEM]
MainForm->lb_MainMenu->Caption=    剧 本 档 案
MainForm->mi_NewScript->Caption=新建剧本
MainForm->mi_OpenScript->Caption=开旧剧本
MainForm->mi_ScriptList->Caption=快速开启剧本
MainForm->mi_SaveScript->Caption=保存剧本
MainForm->mi_SaveAsScript->Caption=另存剧本
MainForm->mi_NamedScript->Caption=重新命名
MainForm->mi_DeleteScript->Caption=删除剧本
MainForm->mi_ImportScript->Caption=导入
MainForm->mi_ExportScript->Caption=导出
MainForm->mi_ImportExportScript->Caption=导入/导出绝招编程
MainForm->mi_ReadScriptFromMouse->Caption=读出剧本
MainForm->mi_WriteScriptToMouse->Caption=下载剧本
MainForm->mi_CloseScript->Caption=结束


[MainApp.TrayIconPopupMenu.OEM]
MainForm->mi_LaunchOnLogin->Caption=开机自动执行
MainForm->mi_MouseControlPanel->Caption=启动-鼠标 属性
MainForm->mi_StandardWheel->Caption=微软标准滚轮
MainForm->mi_OpenPairID->Caption=开启对码程序
MainForm->mi_SingleDPISet->Caption=鼠标速度(DPI)
MainForm->mi_PenSuitSet->Caption=讲师笔粗细设定
MainForm->mi_AntiVibrate->Caption=神定功能设定
MainForm->mi_TiltWheelSetting->Caption=水平滚动设定
MainForm->mi_BounceSetting->Caption=按键响应设定
MainForm->mi_OSDSetting->Caption=动作提示设定
MainForm->mi_W4DSetting->Caption=进化轮设定
MainForm->mi_Battery->Caption=电池容量
MainForm->mi_PowerManagement->Caption=电源管理
MainForm->mi_ChannelSetting->Caption=多人防跳频设定
MainForm->mi_ReportRateSetting->Caption=鼠标频率响应设定
MainForm->mi_MouseNamedManager->Caption=多鼠同台会议命名管理
MainForm->mi_PenSetting->Caption=五色朱砂笔设置
MainForm->mi_MouseRFDistance->Caption=无线距离设定
MainForm->mi_RSSI->Caption=无线信号最佳检测
MainForm->mi_MultiPairManager->Caption=多连会议技术管理
MainForm->mi_Standard45->Caption=使用标准4,5键
MainForm->mi_StandardRightKey->Caption=使用标准右键
MainForm->mi_ShortKey->Caption=快速切换键
MainForm->mi_TrayLaunch->Caption=开启 %P
MainForm->mi_Close->Caption=离开
MainForm->mi_ShortKey_None->Caption=无
MainForm->mi_ShortKey_Custom->Caption=自订..


[MainApp.TrayIconPopupMenu.OEM.G9A]
MainForm->mi_MultiPairManager->Caption=G-CUBE多连管理程序


[MainApp.TriggerSetPopupMenu.OEM]
MainForm->mi_Event1->Caption=无动作
MainForm->mi_Event2->Caption=鼠标左键
MainForm->mi_Event3->Caption=鼠标右键
MainForm->mi_Event4->Caption=鼠标中键
MainForm->mi_Event5->Caption=鼠标第四键
MainForm->mi_Event6->Caption=鼠标第五键
MainForm->mi_Event7->Caption=滚轮上滚
MainForm->mi_Event8->Caption=滚轮下滚
MainForm->mi_Event80->Caption=滚轮左滚
MainForm->mi_Event81->Caption=滚轮右滚
MainForm->mi_Event82->Caption=选择频率响应
MainForm->mi_Event55->Caption=上一个
MainForm->mi_Event56->Caption=下一个
MainForm->mi_Event57->Caption=停止
MainForm->mi_Event58->Caption=播放/暂停
MainForm->mi_Event59->Caption=静音
MainForm->mi_Event60->Caption=音量增大
MainForm->mi_Event61->Caption=音量减小
MainForm->mi_Event83->Caption=激光笔(依型号)
MainForm->mi_Event72->Caption=后退
MainForm->mi_Event71->Caption=前进
MainForm->mi_Event75->Caption=停止
MainForm->mi_Event74->Caption=刷新
MainForm->mi_Event66->Caption=搜寻
MainForm->mi_Event67->Caption=收藏夹
MainForm->mi_Event63->Caption=主页浏览器
MainForm->mi_Event64->Caption=电子邮件
MainForm->mi_Event62->Caption=打开 计算器
MainForm->mi_Event65->Caption=打开 我的电脑
MainForm->mi_Event77->Caption=计算机待机
MainForm->mi_Event70->Caption=计算机关机
MainForm->mi_TextKeyboard->Caption=键盘..
MainForm->mi_TextMouse->Caption=鼠标
MainForm->mi_Office->Caption=办公常用
MainForm->mi_TextMedia->Caption=多媒体
MainForm->mi_TextInternal->Caption=网络
MainForm->mi_TextSystem->Caption=系统
MainForm->mi_MouseGesture->Caption=一键16雕
MainForm->mi_Macro->Caption=执行编程档案
MainForm->mi_MacroManager->Caption=进入编程程序..
MainForm->mi_Event9->Caption=选择鼠标速度
MainForm->mi_ZoomIn->Caption=放大
MainForm->mi_ZoomOut->Caption=缩小
MainForm->mi_Text->Caption=粘贴文字
MainForm->mi_Software->Caption=执行软件
MainForm->mi_2X->Caption=左键双击
MainForm->mi_3X->Caption=左键3击
MainForm->mi_WindowMaximum->Caption=最大化
MainForm->mi_WindowMinimum->Caption=最小化
MainForm->mi_AllWindowMinimum->Caption=全部最小化
MainForm->mi_ShortCutGroup->Caption=组合键
MainForm->mi_EditerClass->Caption=文书处理
MainForm->mi_FileClass->Caption=档案处理
MainForm->mi_Cut->Caption=剪下(Ctrl+X)
MainForm->mi_Copy->Caption=复制(Ctrl+C)
MainForm->mi_Paste->Caption=粘贴(Ctrl+V)
MainForm->mi_Delete->Caption=删除(Del)
MainForm->mi_Search->Caption=查找(Ctrl+F)
MainForm->mi_SelectAll->Caption=全选(Ctrl+A)
MainForm->mi_Repeat->Caption=恢复(Ctrl+Y)
MainForm->mi_Recover->Caption=撤销(Ctrl+Z)
MainForm->mi_NewFile->Caption=新建(Ctrl+N)
MainForm->mi_OpenOldFile->Caption=打开(Ctrl+O)
MainForm->mi_SaveFile->Caption=保存(Ctrl+S)
MainForm->mi_PrintFile->Caption=打印(Ctrl+P)
MainForm->mi_Pen->Caption=会议讲师笔
MainForm->mi_Clipboard_Picture->Caption=截屏编辑


[MainApp.TriggerSetPopupMenu.OEM.G9]
MainForm->mi_MouseGesture->Caption=一箭16雕


[MainApp.TriggerSetPopupMenu.OEM.G9A]
MainForm->mi_MouseGesture->Caption=一箭16雕


[MainApp.TriggerSetPopupMenu.OEM.K3G]
MainForm->mi_MouseGesture->Caption=右键8雕


[MainApp.ProfilePopupMenu.OEM]
MainForm->mi_Profile1->Caption=模式 一
MainForm->mi_Profile2->Caption=模式 二
MainForm->mi_Profile3->Caption=模式 三
MainForm->mi_Profile4->Caption=模式 四
MainForm->mi_Profile5->Caption=模式 五


[MainApp.Gestures16.OEM]
MouseGestureForm->lb_Title->Caption=一键16雕设定:
MouseGestureForm->lb_PlayMode->Caption=实时反应
MouseGestureForm->lb_Distance->Caption=反应灵敏度
MouseGestureForm->lb_Context->Caption=一键16雕使用方法: 按住此设定键, 依箭头方向移动鼠标, 然后松开按键.如勾选下列[实时反应]可以执行8项须要实时反应之常用功能, 亦可自设灵敏度.
MouseGestureForm->lb_Units->Caption=(1=低)
MouseGestureForm->lb_Default->Caption=恢复默认值
MouseGestureForm->lb_Context->Caption.2X=一键16雕使用方法: 按住2X键, 依箭头方向移动鼠标, 然后松开按键.如勾选下列[实时反应]可以执行8项须要实时反应之常用功能, 亦可自设灵敏度.


[MainApp.Gestures8.OEM]
MouseGestureForm->lb_Title->Caption=一键16雕设定:
MouseGestureForm->lb_PlayMode->Caption=实时反应
MouseGestureForm->lb_Distance->Caption=反应灵敏度
MouseGestureForm->lb_Context->Caption=一键16雕使用方法: 按住此设定键, 依箭头方向移动鼠标, 然后松开按键.如勾选下列[实时反应]可以执行8项须要实时反应之常用功能, 亦可自设灵敏度.
MouseGestureForm->lb_Units->Caption=(1=低)
MouseGestureForm->lb_Default->Caption=恢复默认值


[MainApp.Gestures4.OEM]
MouseGestureForm->lb_Title->Caption=一键16雕设定:
MouseGestureForm->lb_PlayMode->Caption=实时反应
MouseGestureForm->lb_Distance->Caption=反应灵敏度
MouseGestureForm->lb_Context->Caption=一键16雕使用方法: 按住此设定键, 依箭头方向移动鼠标, 然后松开按键.如勾选下列[实时反应]可以执行8项须要实时反应之常用功能, 亦可自设灵敏度.
MouseGestureForm->lb_Units->Caption=(1=低)
MouseGestureForm->lb_Default->Caption=恢复默认值


[MainApp.Misc.OEM]
Version=版本 :
NullScript=空白的剧本
NullMacro=空白的编程
DefaultScript=我的个人化鼠标
Key=键
ModifyScriptName=修改剧本名称
PleaseInputScriptName=请输入剧本名称
ScriptExistAlready="%x"剧本名称已经存在, 请另外命名剧本名称
SaveOK=储存完成
EditModify=剧本已修改, 要储存吗?
CorrespondenceScript=鼠标内存的剧本符合 %x
NotCorrespondenceScript=鼠标内存的剧本,不符合剧本数据库中任何一个
DownloadOK=下载完成
DownloadFail=下载失败
ScriptIsTooLarge=剧本过大, 鼠标内存不足
MouseNotExist=鼠标不存在, 请插入鼠标
SelectSoft=请选取您想要执行的档案或快捷方式
CommentHint=点击! 加入动作描述
MouseDetectError=并未侦测到鼠标, 请先插入鼠标!
ProgressForm->lb_Message->Caption=下载完成
NamedSuccess=鼠标命名成功!
DetectMultiDongle=侦测到多个多连接收器已插入计算机, 请留下一个接收器, 其余接收器请拔除.
RestartComputerAfterInstalled=软件已安装完毕, 必须重新启动.
InternetMessageInform=您有 %d 个未处理的通知!
DifferentHSMessage=您所使用的软件与硬件不相符!!按下「确定」后将自动链接与硬件匹配的软件下载网址.


[MainApp.Misc.OEM.G9]
ProgressForm->lb_Message->Caption=数据更新完成


[MainApp.Misc.OEM.G9A]
ProgressForm->lb_Message->Caption=数据更新完成


[PowerManagement.OEM]
lb_Title->Caption=刹秒省电管理:
lb_Content->Caption=鼠标零延迟多功能系列, 鼠标待机依时间长短区分为微度, 浅度, 中度与深度4段智能省电休眠模式, 用户自行设定进入深度休眠待机时间, 电脑关机6秒后鼠标自动进入深度休眠, (电脑关机鼠标进入深度休眠后镭射指示灯依然可使用, 旅途中长期不用请记得关闭电源开关)
lb_Remind->Caption=<<提示:选用较白色之鼠垫将较省电, 黑色最为耗电, 游戏选用高速带宽500HZ时较耗电, 每日高用量户可以改用可充式电池, 长期不用请记得关闭电源>>
lb_Note->Caption=(注意:超额省电设计将是无线鼠发生延迟跳标不滑顺现象原因之一)
lb_Timer->Caption=进入深度休眠待机时间设定
lb_Minutes->Caption=(分钟)
lb_NoteMinutes->Caption=(设定待机时间后进入深度休眠模式)
lb_WakeupByMoving->Caption=我选用移动唤醒电源
lb_NoteWakeupByMoving->Caption=(此模式方便使用，但待机期间每小时耗0.8毫安电能.)
lb_WakeupByAnykey->Caption=我选用按任意键唤醒电源:
lb_NoteWakeupByAnykey->Caption=(此模式多一次按键动作但待机期间每小时只耗0.01毫安电能.)


[DescriptionForm.OEM]
lb_TypeName->Caption=编程适用何种软件
lb_Description->Caption=编程功能说明
lb_DescriptionDetail->Caption=编程动作描述
lb_WarningMsg->Caption=储存前! 必须先为您的编程加入说明


[ReportRateForm.dll.OEM]
lb_Title->Caption=鼠标频率响应(Mouse Report Rate) :
lb_Content->Caption=『鼠标频率响应』表示在一秒钟之内鼠标传送资料给计算机的次数. 例如 : 『频率响应500Hz』表示在一秒钟之内鼠标向计算机传送了500次的资料 ; 次数愈高则表示鼠标光标的移动更为细腻滑顺, 点击也更为精准（一般普通USB鼠标响应频率率为125Hz, PS/2鼠标响应频率为100Hz）.
lb_Cue->Caption=(较高的频率响应适用于效能较高的计算机, 如出现鼠标光标偶尔停顿或鼠标动作有延迟时, 请试着调低鼠标的报告率.)
lb_RealTimeList->Caption=实时列表
lb_AverageReportRate->Caption=平均频率响应
lb_Choice->Caption=选择频率响应
lb_125hz->Caption=125Hz (8ms/普通办公)
lb_250hz->Caption=250Hz (4ms/绘图设计)
lb_500hz->Caption=500Hz (2ms/游戏精准)
lb_1000hz->Caption=1000Hz (1ms/游戏更精准)


[OSDForm.dll.OEM]
lb_Enable->Caption=启用按键提示
lb_DisplayTime->Caption=显示时间(秒)
lb_Position->Caption=显示位置(X,Y)
lb_Cursor->Caption=定位器
//im_CursorPoint->Hint=可以按住此雷达图标, 并移动到屏幕上任何位置, 来取得屏幕的坐标.
lb_HasBackground->Caption=有背景
lb_BackgroundColor->Caption=背景颜色
lb_FontSize->Caption=字体大小
lb_FontColor->Caption=字体颜色
InputDigitError=请输入数字!!!
OSDSecondsRangeError=显示时间设定值范围应于 %x 至 %y.
OSDFontSizeRangeError=字体大小设定值范围应于 %x 至 %y.


[KeyboardPanel.dll.OEM]
cb_Window->Caption=Windows
cb_Ctrl->Caption=左Ctrl
cb_Alt->Caption=左Alt
cb_Shift->Caption=左Shift
lb_Close->Caption=关闭


[DPIForm.dll.OEM]
lb_Section->Caption=段数
lb_AxisX->Caption=Axis-X
lb_AxisY->Caption=Axis-Y
lb_LED->Caption=段数指示灯
lb_DPI0->Caption=DPI0
lb_DPI1->Caption=DPI1
lb_DPI2->Caption=DPI2
lb_DPI3->Caption=DPI3
lb_DPI4->Caption=DPI4
lb_DPI5->Caption=DPI5
lb_MemoryModeSet->Caption=设定DPI记忆模式 :
lb_OpenMemoryFun->Caption=选择您的鼠标变速键具有记忆功能.
lb_CloseMemoryFun->Caption=选择您的鼠标变速键无记忆功能, 每次开机后鼠标回到出厂默认值.
lb_LEDOption->Caption=请选取 LED 显示方式 :
InputDigitError=请输入数字!!!
DPIRangeError=DPI范围不可低于 %x 或 超过 %y.
NeedToSelectInOrder=选取请依照顺序由上往下, 若取消请由下往上.


[ProfileDPIForm.dll.OEM]
lb_Title->Caption=鼠标移动速度(DPI)设定:
lb_SaveText->Caption=依据使用的显示器分辨率来选用并储存至鼠标接收器中
lb_DPI0Text->Caption=显示器分辨率1280*1024 建议选用800  DPI
lb_DPI1Text->Caption=显示器分辨率1440*900  建议选用1000 DPI
lb_DPI2Text->Caption=显示器分辨率1680*1050 建议选用1200 DPI
lb_DPI3Text->Caption=显示器分辨率1920x1200 建议选用1600 DPI
lb_Context->Caption=鼠标移动速度 : 例如800DPI意指鼠标在桌面移动1英寸时光标在显示屏中移动800点的距离, 移动速度愈大则光标移动距离愈大.

lb_DPISet->Caption=DPI 设定 :
lb_AxisX->Caption=DPI X轴 :
lb_AxisY->Caption=DPI Y轴 :
//MessageConfirm
InputDigitError=请输入数字!!!
DPIRangeError=DPI 范围不可低于 %x 或 超过 %y


[ChannelSetting.OEM]
lb_Title->Caption=多人密集使用防跳频无线频道设定 :
lb_ChannelText->Caption=无线频道的设定, 可以让您依您的使用环境, 选择一个最适当的设定, 以获得绝佳传输质量.
lb_LockChannel->Caption=锁定频道
lb_UsingChannel->Caption=使用频道
lb_ChannelText_Fix->Caption=当多个无线鼠标(或无线键鼠组)存在于同一环境下使用时, 可以选择锁定频道, 并分配每只鼠标一个不同的频道, 彼此之间永远不会因自动跳频而互干扰, 进而达到零延迟的操控性.
lb_AutoHopping->Caption=自动跳频
lb_ChannelText_Auto->Caption=当单人使用时, 或您不了解什么是RF频道时, 则可选择自动跳频.
lb_CurrentChannelText->Caption=目前工作频道
DongleNotExist=找不到接收器!!


[InputBox.dll.OEM]
lb_InputMessage->Caption=动作描述


[Fixed4DPIForm.dll.OEM]
lb_Title->Caption=鼠标移动速度(DPI)设定:
lb_SaveText->Caption=依据使用的显示器分辨率来选用并储存至鼠标接收器中
lb_DPI0Text->Caption=显示器分辨率1280*1024 建议选用800  DPI
lb_DPI1Text->Caption=显示器分辨率1440*900  建议选用1000 DPI
lb_DPI2Text->Caption=显示器分辨率1680*1050 建议选用1200 DPI
lb_DPI3Text->Caption=显示器分辨率1920x1200 建议选用1600 DPI
lb_Context->Caption=鼠标移动速度 : 例如800速度意指鼠标在桌面移动1英寸时光标在显示屏中移动800点的距离, 移动速度愈大则光标移动距离愈大.
lb_DPI0->Caption=800  DPI
lb_DPI1->Caption=1000 DPI
lb_DPI2->Caption=1200 DPI
lb_DPI3->Caption=1600 DPI


[PairForm.dll.OEM]
lb_Title->Caption=键鼠配对码程序
lb_Step1->Caption=1.  将接收器插入USB 埠, 并确认接收器安装完毕.
lb_Step2->Caption=2.  开启键鼠对码程序, 按下”对码”按钮.
lb_No3Text->Caption=3.
lb_Step3->Caption=15秒内将键鼠电池卸下后并重新装上,
lb_Step31->Caption=程序将显示出6位数之配对码, 并显示鼠标/键盘配对完成字样.
le_MouseID->Caption=显示鼠标配对码
le_KeybdID->Caption=显示键盘配对码
PAIR_NoReceiverFound=请先插入接收器
PAIR_MouseOK=鼠标配对完成
PAIR_KeybdOK=键盘配对完成
PAIR_Fail=配对失败
PAIR_Second=秒


[KeyDebounceForm.dll.OEM]
lb_Title->Caption=设定"鼠标左, 右键及火力键"响应速度 :
lb_Tip->Caption=说明:    设定数值愈小则按键之电子响应传输至计算器速度愈快, 新鼠标"左,右"两键及"火力键"仍新, 可以承受较高响应速度, 游戏中可享先发之乐, 鼠标长时使用后出现"单击"变"双击"时表示"按键已老化", 此时应把响应速度调低(设定数值越大), 可改善此双击误动作现象, 但也失去在游戏中的先发之乐了!!!
lb_Default->Caption=恢复默认值
lb_Setting->Caption=设定值(毫秒)
InputDigitError=请输入数字!!!
MinutesRangeError=设定值范围应于 %x 至 %y.

[BatteryForm.dll.OEM]
lb_Title->Caption=剩余电池电量 :
lb_BatteryTitle->Caption=剩余电池电量 :
lb_MouseBatteryTitle->Caption=鼠标电池电量 :
lb_KeyboardBatteryTitle->Caption=键盘电池电量 :
lb_MouseBatteryVoltage->Caption=鼠标电池电压
lb_Voltage->Caption=V(伏特)
ck_Enable->Caption=低电量通知
lb_LowBatterySet->Caption=低电量警示设定..


[PopMsgForm.dll.OEM]
FPopMsg->Caption=鼠标低电量警告设定
lb_Title_Mouse1->Caption=鼠标电量不足, 请更换电池
lb_Title_Mouse2->Caption=鼠标电量充足
//lb_Title_Keyboard1->Caption=键盘电量不足, 请更换电池
//lb_Title_Keyboard2->Caption=键盘电量充足
lb_LowBatteryInform->Caption=低电量警告 :
lb_LowBatteryInterval->Caption=警告提示间隔 (分) :
lb_Min->Caption=分


[TiltWheelForm.OEM]
lb_TiltSet->Caption=水平卷动设定 :
lb_Line->Caption=一次卷动行数
lb_Page->Caption=一次卷动一页
InputDigitError=请输入数字!!!


[TextForm.dll.OEM]
lb_Text->Caption=请键入要输出的文字
mi_EditerCut->Caption=剪下     Ctrl+X
mi_EditerCopy->Caption=复制     Ctrl+C
mi_EditerPaste->Caption=粘贴     Ctrl+P
N1->Caption=-
mi_LoadFromFile->Caption=从档案载入..
mi_LoadFromRecord->Caption=最近的纪录


[ProgressForm.OEM]
lb_Message->Caption=下载完成


[ProfileManagementForm.dll.OEM]
lb_Title->Caption=模式管理
lb_Models->Caption=模式选用
lb_ModelName->Caption=模式命名
lb_Model1->Caption=模式一
lb_Model2->Caption=模式二
lb_Model3->Caption=模式三
lb_Model4->Caption=模式四
lb_Model5->Caption=模式五
lb_ModeSet->Caption=模式选用 :
lb_ModeSetHint->Caption=移除模式时, 按由下至上的顺序依次取消勾选 ; 增加模式时, 按由上至下的顺序依次勾选. \\\\\\\\使用鼠标模式切换键在已选用模式间相互转换, 对应的模式名称将同时显示于屏幕右下角.
NeedToInOrder=选取请依照顺序由上往下, 若取消请由下往上.


[PowerManagementEx.dll.OEM]
lb_Title->Caption=刹秒省电管理:
lb_Content->Caption=鼠标待机依时间长短区分为微度, 浅度, 中度与深度4段智能省电休眠模式, 用户自行设定进入深度休眠待机时间, 电脑关机6秒后鼠标自动进入深度休眠, (电脑关机鼠标进入深度休眠后镭射指示灯依然可使用, 旅途中长期不用请记得关闭电源开关)
lb_Remind->Caption=<<提示:选用较白色之鼠垫将较省电, 黑色最为耗电, 游戏选用高速带宽500HZ时较耗电, 每日高用量户可以改用可充式电池, 长期不用请记得关闭电源>>
lb_Note->Caption=(注意:超额省电设计将是无线鼠发生延迟跳标不滑顺现象原因之一)
lb_Timer->Caption=进入深度休眠待机时间设定
lb_Minutes->Caption=(分钟)
lb_NoteMinutes->Caption=(设定待机时间后进入深度休眠模式)
lb_WakeupByMoving->Caption=我选用移动唤醒电源
lb_NoteWakeupByMoving->Caption=(此模式方便使用, 鼠标待机期间每小时耗0.8毫安电能.但当电脑开机、重启或休眠, 鼠标6秒后将自动进入深度休眠, 需您使用按键唤醒鼠标.)
lb_WakeupByAnykey->Caption=我选用按任意键唤醒电源:
lb_NoteWakeupByAnykey->Caption=(此模式多一次按键动作但待机期间每小时只耗0.04毫安电能.)
InputDigitError=请输入数字!!!
MinutesRangeError=休眠待机时间设定值范围应于 %x 至 %y.


[LockDeviceForm.OEM]
lb_Title->Caption=鼠标装置管理
lb_DeviceName->Caption=设备名称
//lb_Device1->Caption=鼠标一
//lb_Device2->Caption=鼠标二
//lb_Device3->Caption=鼠标三
lb_Hint->Caption=用户使用多只同系列鼠标,需设定您使用的鼠标装置和软件做锁定,锁定后的鼠标装置才可以和软件做功能下载设定。
InputDeviceName=请输入设备名称 :


[PenSetForm.dll.OEM]
lb_Title->Caption=讲师笔功能设定
lb_HandwritingEraseType->Caption=清除笔迹设定 :
rb_EraseType1->Caption=我选用自动清除笔迹
rb_EraseType2->Caption=我选用按键清除笔迹
lb_EraseType1->Caption=按住按键并移动鼠标画线, 松开按键后笔迹自动清除.
lb_EraseType2->Caption=按住按键并移动鼠标画线, 双击按键后笔迹清除.
lb_BoldType->Caption=笔迹粗细设定 :
rb_BoldType3->Caption=粗
rb_BoldType2->Caption=细
rb_BoldType1->Caption=精细
lb_Hint->Caption=依使用环境需要可设讲师笔三种粗细的线条，方便用户于教学或开会简报圈示重点更明了。
lb_PenColor->Caption=点选笔迹颜色 :


[ChannelSettingEx.dll.OEM]
lb_Title->Caption=多人密集使用防跳频无线频道设定 :
lb_ChannelText->Caption=无线环境设定, 可以让您的使用环境不受到外界干扰, 使无线鼠标达到零延迟最佳状态, 通过无线接收信号强弱指示来改变您的无线鼠标是否需要锁频或使用USB延长线.
lb_Signal0->Caption=无接收信号!无线鼠无动作,请检查无线鼠是否可正常使用.
lb_Signal1->Caption=接收信号差!无线鼠无法正常移动,请使用USB延长线.
lb_Signal2->Caption=接收信号不好!无线鼠移动有延迟跳标,请使用USB延长线或改变鼠标接收器位置.
lb_Signal3->Caption=接收信号一般!无线鼠移动会跳标,请锁频或改变鼠标接收器位置.
lb_Signal4->Caption=接收信号强! 鼠标移动顺畅,零延迟最佳等级.
lb_AutoHopping->Caption=自动跳频
lb_ChannelText_Auto->Caption=选用时机 : 当单人使用时, 或附近无干扰源时.
lb_LockChannel->Caption=锁定频道
lb_UsingChannel->Caption=使用频道
lb_Set->Caption=(改变频道时, 试用无线质量)
lb_ChannelText_Fix->Caption=当多个无线鼠标(或无线键鼠组)存在于同一环境下使用时, 可以选择锁定频道, 并分配每只鼠标一个不同的频道, 彼此之间永远不会因自动跳频而互干扰, 进而达到零延迟的操控性.
lb_CurrentChannelText->Caption=目前工作频道
lb_InspectRSSITitle->Caption=检测接收信号强度 :
lb_InspectRSSI->Caption=移动鼠标或敲击键盘, 强度计之数字愈小接收信号愈强, 数字低于120则属优良, 距离愈大, 或受干扰造成信号变弱, 数字则增大, 改善鼠标或是键盘与接收器之间相对位置并寻找出最低数字的接收器摆放位置即为最佳改善.
lb_SignalIntensity->Caption=信号强度计
//MessageConfirm
DongleNotExist=找不到接收器!!
InputDigitError=请输入数字!!!
ChannelRangeError=频道设定值范围应于 %x 至 %y.


[ChannelSettingEx.dll.OEM.G9]
lb_Title->Caption=多人密集使用防跳频无线频道设定 :
lb_ChannelText->Caption=无线环境设定, 可以让您的使用环境不受到外界干扰, 使无线鼠标达到零延迟最佳状态, 通过无线接收信号强弱指示来改变您的无线鼠标是否需要锁频或使用USB延长线.
lb_Signal0->Caption=无接收信号!无线鼠无动作,请检查无线鼠是否可正常使用.
lb_Signal1->Caption=接收信号差!无线鼠无法正常移动,请使用USB延长线.
lb_Signal2->Caption=接收信号不好!无线鼠移动有延迟跳标,请使用USB延长线或改变鼠标接收器位置.
lb_Signal3->Caption=接收信号一般!无线鼠移动会跳标,请锁频或改变鼠标接收器位置.
lb_Signal4->Caption=接收信号强! 鼠标移动顺畅,零延迟最佳等级.
lb_AutoHopping->Caption=自动跳频
lb_ChannelText_Auto->Caption=选用时机 : 当单人使用时, 或附近无干扰源时.
lb_LockChannel->Caption=锁定频道
lb_UsingChannel->Caption=使用频道
lb_Set->Caption=(改变频道时, 试用无线质量)
lb_ChannelText_Fix->Caption=当多个无线鼠标(或无线键鼠组)存在于同一环境下使用时, 可以选择锁定频道, 并分配每只鼠标一个不同的频道, 彼此之间永远不会因自动跳频而互干扰, 进而达到零延迟的操控性.
lb_CurrentChannelText->Caption=目前工作频道
lb_InspectRSSITitle->Caption=检测接收信号强度 :
lb_InspectRSSI->Caption=移动鼠标或敲击键盘, 强度计之数字愈小接收信号愈强, 数字低于120则属优良, 距离愈大, 或受干扰造成信号变弱, 数字则增大, 改善鼠标或是键盘与接收器之间相对位置并寻找出最低数字的接收器摆放位置即为最佳改善.
lb_SignalIntensity->Caption=信号强度计
//MessageConfirm
DongleNotExist=找不到接收器!!
InputDigitError=请输入数字!!!
ChannelRangeError=频道设定值范围应于 %x 至 %y.


[ChannelSettingEx.dll.OEM.G9A]
lb_Title->Caption=多人密集使用防跳频无线频道设定 :
lb_ChannelText->Caption=无线环境设定, 可以让您的使用环境不受到外界干扰, 使无线鼠标达到零延迟最佳状态, 通过无线接收信号强弱指示来改变您的无线鼠标是否需要锁频或使用USB延长线.
lb_Signal0->Caption=无接收信号!无线鼠无动作,请检查无线鼠是否可正常使用.
lb_Signal1->Caption=接收信号差!无线鼠无法正常移动,请使用USB延长线.
lb_Signal2->Caption=接收信号不好!无线鼠移动有延迟跳标,请使用USB延长线或改变鼠标接收器位置.
lb_Signal3->Caption=接收信号一般!无线鼠移动会跳标,请锁频或改变鼠标接收器位置.
lb_Signal4->Caption=接收信号强! 鼠标移动顺畅,零延迟最佳等级.
lb_AutoHopping->Caption=自动跳频
lb_ChannelText_Auto->Caption=选用时机 : 当单人使用时, 或附近无干扰源时.
lb_LockChannel->Caption=锁定频道
lb_UsingChannel->Caption=使用频道
lb_Set->Caption=(改变频道时, 试用无线质量)
lb_ChannelText_Fix->Caption=当多个无线鼠标(或无线键鼠组)存在于同一环境下使用时, 可以选择锁定频道, 并分配每只鼠标一个不同的频道, 彼此之间永远不会因自动跳频而互干扰, 进而达到零延迟的操控性.
lb_CurrentChannelText->Caption=目前工作频道
lb_InspectRSSITitle->Caption=检测接收信号强度 :
lb_InspectRSSI->Caption=移动鼠标或敲击键盘, 强度计之数字愈小接收信号愈强, 数字低于120则属优良, 距离愈大, 或受干扰造成信号变弱, 数字则增大, 改善鼠标或是键盘与接收器之间相对位置并寻找出最低数字的接收器摆放位置即为最佳改善.
lb_SignalIntensity->Caption=信号强度计
//MessageConfirm
DongleNotExist=找不到接收器!!
InputDigitError=请输入数字!!!
ChannelRangeError=频道设定值范围应于 %x 至 %y.


[AntiVibrateForm.dll.OEM]
lb_Title->Caption=神定功能设定
rb_OpenAntiVibrate->Caption=开启神定功能
rb_CloseAntiVibrate->Caption=关闭神定功能
lb_OpenNote->Caption=抬起鼠标后,鼠标指针原位锁定,此神定设计非常适合专业用户在游戏或办公环境中抬起鼠标后,需求鼠标一样定位精准.
lb_CloseNote->Caption=抬起鼠标后, 鼠标指针不锁定且会依卓面使用环境不同产生跳动,此状态下鼠标指针定位不精准.


[Wheel4DEx.dll.OEM]
lb_Title->Caption=进化轮
lb_SubTitle->Caption=进化为4方卷动
lb_VersionTitle->Caption=普级版
lb_SubTitle2->Caption=我们一起飞
lb_Wheel4DSet->Caption=进化轮功能设定
lb_ChooseWheel4D->Caption=选用进化轮
lb_ChooseStandard->Caption=选用标准滚轮
lb_HideWheel4DIcon->Caption=隐藏进化轮图标
lb_HidePartialIcon->Caption=隐藏分区图标
lb_VerticalScrollSet->Caption=垂直滚动
lb_VerticalScrollLines->Caption=一次滚动行数 :
lb_VerticalScrollPage->Caption=一次滚动一个屏幕
lb_HorizontalScrollSet->Caption=水平滚动
lb_HorizontalScrollNote->Caption=鼠标滚轮可一次滚动显示的字符数量 :
lb_Wheel4DTitleOfNotes->Caption=进化轮功能介绍
lb_Wheel4DNotes->Caption=创新专利进化轮改变单轮为四方向滚动,在 EXCEL 中只需移动鼠标的光标到 A/B 两个不同的区域,即可自动切换上下、左右滚动的功能,简单快捷,莭省更多时间,办公效率极大提高.
lb_ARegionNotes->Caption=光标在A区上下卷动
lb_BRegionNotes->Caption=光标在B区左右卷动
lb_PartialIcon->Caption=分区图标
lb_Wheel4DFormHint->Caption=点击移动图标调整 A/B 区比例
lb_OpenWeb->Caption=点击进入网站
InputDigitError=请输入数字!!!
Wheel4DSetValueRange=设定值范围应于 %x 至 %y.


[MouseRFRangeSetting.dll.OEM]
lb_Title->Caption=会议时无线距离调远设定
lb_RFRange->Caption=无线通信距离 :
lb_MouseRFRangeNotes->Caption=会议场所大小不同, 您可以选用不同距离, 较远距离将多耗一些电, 会议结束记得调回较短距离, 以节约用电.
lb_MouseRFRangeHints->Caption=( 上述各段距离是在无干扰源环境下测试的数据, 实际使用距离将依不同环境而有些差异 )
Meter=米


[MouseGestures.dll.OEM]
lb_Title->Caption=一键16雕设定 :
lb_Title->Caption.G9=一箭16雕设定:
lb_Context->Caption=一键16雕使用方法: 按住此设定键, 依箭头方向移动鼠标, 然后松开按键.如勾选下列[实时反应]可以执行8项须要实时反应之常用功能, 亦可自设灵敏度.
lb_Context->Caption.G9=一箭16雕使用方法: 按住此设定键, 依箭头方向移动鼠标, 然后松开按键.如勾选下列[实时反应]可以执行8项须要实时反应之常用功能, 亦可自设灵敏度.
lb_PlayMode->Caption=实时反应
lb_Distance->Caption=反应灵敏度
lb_Units->Caption=(1=低)
lb_Default->Caption=恢复默认值
lb_Context->Caption.2X=一键16雕使用方法: 按住2X键, 依箭头方向移动鼠标, 然后松开按键.如勾选下列[实时反应]可以执行8项须要实时反应之常用功能, 亦可自设灵敏度.
InputDigitError=请输入数字!!!
DistanceRangeError=反应灵敏度设定值范围应于 %x 至 %y.


[ReportRateForm.dll.OEM.G9]
lb_Title->Caption=鼠标频率响应(Mouse Report Rate) :
lb_Content->Caption=『鼠标频率响应』表示在一秒钟之内鼠标传送资料给计算机的次数. 例如 : 『频率响应500Hz』表示在一秒钟之内鼠标向计算机传送了500次的资料 ; 次数愈高则表示鼠标光标的移动更为细腻滑顺, 点击也更为精准（一般普通USB鼠标响应频率率为125Hz, PS/2鼠标响应频率为100Hz）.
lb_Cue->Caption=(较高的频率响应适用于效能较高的计算机, 如出现鼠标光标偶尔停顿或鼠标动作有延迟时, 请试着调低鼠标的报告率.)
lb_RealTimeList->Caption=实时列表
lb_AverageReportRate->Caption=平均频率响应
lb_Choice->Caption=选择频率响应
lb_125hz->Caption=125Hz (8ms/普通办公)
lb_250hz->Caption=250Hz (4ms/绘图设计)
lb_500hz->Caption=500Hz (2ms/游戏精准)
lb_1000hz->Caption=1000Hz (1ms/游戏更精准)


[PowerManagementEx.dll.OEM.G9]
lb_Title->Caption=刹秒省电管理:
lb_Content->Caption=鼠标待机依时间长短区分为微度, 浅度, 中度与深度4段智能省电休眠模式, 用户自行设定进入深度休眠待机时间, 电脑关机6秒后鼠标自动进入深度休眠, (电脑关机鼠标进入深度休眠后镭射指示灯依然可使用, 旅途中长期不用请记得关闭电源开关)
lb_Remind->Caption=<<提示:选用较白色之鼠垫将较省电, 黑色最为耗电, 游戏选用高速带宽500HZ时较耗电, 每日高用量户可以改用可充式电池, 长期不用请记得关闭电源>>
lb_Note->Caption=(注意:超额省电设计将是无线鼠发生延迟跳标不滑顺现象原因之一)
lb_Timer->Caption=进入深度休眠待机时间设定
lb_Minutes->Caption=(分钟)
lb_NoteMinutes->Caption=(设定待机时间后进入深度休眠模式)
lb_WakeupByMoving->Caption=我选用移动唤醒电源
lb_NoteWakeupByMoving->Caption=(此模式方便使用, 鼠标待机期间每小时耗0.8毫安电能.但当电脑开机、重启或休眠, 鼠标6秒后将自动进入深度休眠, 需您使用按键唤醒鼠标.)
lb_WakeupByAnykey->Caption=我选用按任意键唤醒电源:
lb_NoteWakeupByAnykey->Caption=(此模式多一次按键动作但待机期间每小时只耗0.04毫安电能.)
InputDigitError=请输入数字!!!
MinutesRangeError=休眠待机时间设定值范围应于 %x 至 %y.


[ScreenCapture.dll]
FScreen->rb_Rectangle->Hint=方框
FScreen->rb_Ellipse->Hint=楕圆
FScreen->rb_Arrow->Hint=箭头
FScreen->rb_Brush->Hint=笔刷
FScreen->rb_Text->Hint=文字
FScreen->bt_Restore->Hint=复原
FScreen->bt_Save->Hint=存档
FScreen->bt_Giveup->Hint=放弃
FScreen->bt_Finish->Hint=完成
FScreen->rb_ToolAttributePenSize1->Hint=笔粗1
FScreen->rb_ToolAttributePenSize2->Hint=笔粗2
FScreen->rb_ToolAttributePenSize3->Hint=笔粗3
FScreen->ck_FontBold->Hint=粗体
FScreen->ck_FontItalic->Hint=斜体
FScreen->ck_FontUnderLine->Hint=底线


[MultiPairManager.dll.XG]
lb_ProgramTitle->Caption=
lb_Title->Caption=天遥一家亲管理程序
lb_Notes->Caption=天遥一家亲--红壳六连接收器连接下列键鼠:
lb_Notes_1->Caption=
lb_Notes_2->Caption=
lb_Notes_3->Caption=传统的2.4G无线适配器和键鼠是一对一的配对模式，一个适配器只配对一套无线键鼠，双飞燕【天遥一家亲】红壳六连接收器内含内存, 可在一个微型接收器同连接上3套天遥G3,G7,G9,G10系列键鼠，为用户提供无限便利。您无须把家里的键鼠带至公司, 或把公司的键鼠带回家, 接收器只要固定于可自由移动的笔记本USB接口上, 在家在外的天遥键鼠立马可用, 有效避免因经常插拔接收器而造成可能丢失。但如您连接的为相邻近的键鼠, 例如: 同事, 同学或兄妹的, 为了避免多套键鼠同时使用所产生的串扰，您可以通过把“勾选”取消, 停止启用相邻近的键鼠ID, 这样就不会相互影响， 要用时只须勾选重新启用, 不须重新配对, 长期不再使用的键鼠, 可点击"移除"钮.
lb_Notes_4->Caption=
lb_Notes_5->Caption=
lb_Notes_6->Caption=
lb_Notes_7->Caption=
lb_DongleName->Caption=
lb_MousePen1->Caption=
lb_MousePen2->Caption=
lb_MousePen3->Caption=
lb_MousePen4->Caption=
lb_MousePen5->Caption=
lb_PenColor->Caption=
lb_MouseStatus->Caption=状态
lb_KeyboardStatus->Caption=状态
lb_MouseRemoveID->Caption=移除
lb_MouseID->Caption=鼠标ID码
lb_MouseName->Caption=
lb_KeyboardRemoveID->Caption=移除
lb_KeyboardID->Caption=键盘ID码
lb_KeyboardName->Caption=
lb_ActivateDevice->Caption=启用
lb_NoDeviceString->Caption=未新增设备
lb_Notes2->Caption=
lb_DisplayMouseNameType->Caption=
lb_DisplayMouseText->Caption=
lb_DisplayColorCircle->Caption=
lb_Undisplay->Caption=
DongleString=接收器
MouseRemoveYesNo=按"确定"移除鼠标ID, 否则单击"取消".
KeyboardRemoveYesNo=确定要删除此键盘ID吗?
InputDeviceName=请输入设备名称 :
MouseAtLeastOneMessage=鼠标请最少留下一只。
KeyboardDisableYesNo=确定要取消此键盘的启用吗?


[MultiPairForm.dll.K3G]
%Mapping%=MultiPairForm.dll.G9


[MultiPairManager.dll.K3G]
%Mapping%=MultiPairManager.dll.G9


[MultiPairForm.dll.K3G5]
%Mapping%=MultiPairForm.dll.G9


[MultiPairManager.dll.K3G5]
%Mapping%=MultiPairManager.dll.G9


[MultiPairForm.dll.K4G4]
%Mapping%=MultiPairForm.dll.G9


[MultiPairManager.dll.K4G4]
%Mapping%=MultiPairManager.dll.G9


[MultiPairForm.dll.G9_SnippingTool]
%Mapping%=MultiPairForm.dll.G9


[MultiPairManager.dll.G9_SnippingTool]
%Mapping%=MultiPairManager.dll.G9


[MultiPairForm.dll.G11_ScreenCapture]
FMultiPairMain->lb_ProgramTitle->Caption= (注意:G6非天遥系列不能使用此多连功能)
FMultiPairMain->lb_Title->Caption=天遥一家亲
FMultiPairMain->lb_ForMeeting->Caption=[天遥一家亲-红壳六连]
FMultiPairMain->lb_ForMeetingNotes->Caption=通过使用【新增键鼠对码程序】可增加配对使用3套(六连)天遥键鼠。将家里, 办公室或其他地方的天遥G3/G7/G9/G10/G11系列无线键鼠共同连接于一只天遥一家亲红壳六连接收器。您无须把家里的键鼠带至公司, 或把公司的键鼠带回家, 只要天遥红壳六连接收器固定于可自由移动的笔记本USB接口上, 在家在外的天遥键鼠立即可用,避免经常插拔接收器而造成丢失。
FMultiPairMain->lb_ForLife->Caption=
FMultiPairMain->lb_ForLifeNotes->Caption=天遥红壳六连接收器亦有单独包装销售,让已经上市的G3/G7天遥系列, 轻松回归为一家, 天遥一家亲程序向下兼纳, 但鼠标按键数较少之机型并不能发挥多按键的附加功能. 

//MultiPairStep1.G11_ScreenCapture//
FMultiPairStep1->lb_ProgramTitle->Caption=
FMultiPairStep1->lb_Title->Caption=双飞燕天遥系列键鼠配对程序
FMultiPairStep1->lb_Contents->Caption=使用此"对码"程序\\\\就可以配对天遥G3.G7.G9.G10.G11系列键鼠.
FMultiPairStep1->lb_MousePair->Caption=配对鼠标
FMultiPairStep1->lb_MousePair_Type->Caption=选择电源开关类型(电源开关位于设备的底部)
FMultiPairStep1->rb_MousePair_Type1->Caption=拨动式开关
FMultiPairStep1->rb_MousePair_Type2->Caption=无电源开关 (锂电无孔鼠选择此项)
FMultiPairStep1->lb_KeyboardPair->Caption=配对键盘

//MultiPairStep2.G11_ScreenCapture//
//Mouse
FMultiPairStep2->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=
//MousePairType1
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Mouse1->Caption=鼠标对码程序 :
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Mouse1->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Mouse1->Caption=1. 唤醒您要配对的鼠标.
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse1->Caption=　(如鼠标正在休眠于按键唤醒状态时, 必须先唤醒)
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse1->Caption=2. 找到OFF--ON电源开关.
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Mouse1->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse1->Caption=3. 于30秒内,拨动电源开关至OFF, 然后再拨动至ON
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Mouse1->Caption=　(如电源开关已于ON位置, 须先往OFF位置拨, 再重往ON位置拨)
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Mouse1->Caption=4. 上述动作完成后, 鼠标正在配对中, 请稍等! 配对完成后将自动       进入下一页.
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Mouse1->Caption=　(如配对失败须按『上一步』重新配对)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Mouse1->Caption=　OFF\\\\(电源关)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Mouse1->Caption=　ON\\\\(电源开)
FMultiPairStep2->lb_Hint_Mouse1->Caption=(提示 : 电源开关位于设备的底部)
//MousePairType2
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Mouse2->Caption=鼠标配对程序 :
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Mouse2->Caption=1. 将USB充电线插入你的计算机USB端口中 :
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse2->Caption=(计算机必须是开机状态)
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse2->Caption=2. 依照图标找到鼠标充电位置端口.
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse2->Caption=3. 于30秒内, 取出充电插头插入到鼠标充电端口中.
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Mouse2->Caption=(如滚轮处有红色灯常亮, 表示鼠标已开启电源)
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Mouse2->Caption=4. 上述动作完成后, 鼠标正在配对中, 请稍等! 配对完成后将自动进入         下一页.
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Mouse2->Caption=(如配对失败须按「上一步」重新配对)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_Hint_Mouse2->Caption=

//Keyboard
FMultiPairStep2->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Keyboard->Caption=键盘对码程序
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Keyboard->Caption=于30秒内完成下列步骤
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Keyboard->Caption=1. 于键盘底部打开电池盖
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Keyboard->Caption=2. 取出电池
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Keyboard->Caption=3. 重新装入电池, 盖上电池盖
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Keyboard->Caption=4. 上述动作完成后, 键盘正与接收器配对, 请稍等!配对完成后      自动进入下一页
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Keyboard->Caption=　(如配对失败须按『上一步』重新配对)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Keyboard->Caption=取出电池
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Keyboard->Caption=装入电池
FMultiPairStep2->lb_Hint_Keyboard->Caption=

//MultiPairStep3.G11_ScreenCapture
FMultiPairStep3->lb_Hint->Caption=(否则, 单击 "返回", 或选择 "否" 并单击 "下一步", 重新启动配对过程)
FMultiPairStep3->lb_Yes->Caption=是 (Y)
FMultiPairStep3->lb_No->Caption=否 (N)
//Mouse
FMultiPairStep3->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=
FMultiPairStep3->lb_Title_Mouse->Caption=鼠标对码程序
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Mouse->Caption=接收器已检测到鼠标
FMultiPairStep3->lb_TitleNotes_Mouse->Caption=为确保配对检测到的就是您手中的鼠标, 请移动鼠标以为确认。
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Mouse->Caption=请确认鼠标指针在移动 :
//Keyboard
FMultiPairStep3->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep3->lb_Title_Keyboard->Caption=键盘对码程序
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Keyboard->Caption=接收器已检测到键盘
FMultiPairStep3->lb_TitleNotes_Keyboard->Caption=为确保配对检测到的就是您手中的键盘, 请按下windows键确认.
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Keyboard->Caption=请确认键盘 Windows 键是否启用 :

//MultiPairStep4.G11_ScreenCapture
FMultiPairStep4->lb_SuccessTitle->Caption=恭喜您!
//Mouse
FMultiPairStep4->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=鼠标对码程序
FMultiPairStep4->lb_Title_Mouse->Caption=鼠标对码程序
FMultiPairStep4->lb_NotesTitle_Mouse->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceName_Mouse->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Mouse->Caption=显示鼠标配对码 :
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Mouse->Caption=您的鼠标现在已可以使用!
FMultiPairStep4->lb_Notes_Mouse->Caption=
//Keyboard
FMultiPairStep4->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_Title_Keyboard->Caption=键盘对码程序
FMultiPairStep4->lb_NotesTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceName_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Keyboard->Caption=显示键盘配对码 :
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Keyboard->Caption=您的键盘现在已可以使用!
FMultiPairStep4->lb_Notes_Keyboard->Caption=


[MultiPairManager.dll.G11_ScreenCapture]
lb_ProgramTitle->Caption=
lb_Title->Caption=天遥一家亲管理程序
lb_Notes->Caption=天遥一家亲--红壳六连接收器连接下列键鼠:
lb_Notes_1->Caption=
lb_Notes_2->Caption=
lb_Notes_3->Caption=传统的2.4G无线适配器和键鼠是一对一的配对模式，一个适配器只配对一套无线键鼠，双飞燕【天遥一家亲】红壳六连接收器内含内存, 可在一个微型接收器同连接上3套天遥G3,G7,G9,G10,G11系列键鼠，为用户提供无限便利。您无须把家里的键鼠带至公司, 或把公司的键鼠带回家, 接收器只要固定于可自由移动的笔记本USB接口上, 在家在外的天遥键鼠立马可用, 有效避免因经常插拔接收器而造成可能丢失。但如您连接的为相邻近的键鼠, 例如: 同事, 同学或兄妹的, 为了避免多套键鼠同时使用所产生的串扰，您可以通过把“勾选”取消, 停止启用相邻近的键鼠ID, 这样就不会相互影响， 要用时只须勾选重新启用, 不须重新配对, 长期不再使用的键鼠, 可点击"移除"钮.
lb_Notes_4->Caption=
lb_Notes_5->Caption=
lb_Notes_6->Caption=
lb_Notes_7->Caption=
lb_DongleName->Caption=
lb_MousePen1->Caption=
lb_MousePen2->Caption=
lb_MousePen3->Caption=
lb_MousePen4->Caption=
lb_MousePen5->Caption=
lb_PenColor->Caption=
lb_MouseStatus->Caption=状态
lb_KeyboardStatus->Caption=状态
lb_MouseRemoveID->Caption=移除
lb_MouseID->Caption=鼠标ID码
lb_MouseName->Caption=
lb_KeyboardRemoveID->Caption=移除
lb_KeyboardID->Caption=键盘ID码
lb_KeyboardName->Caption=
lb_ActivateDevice->Caption=启用
lb_NoDeviceString->Caption=未新增设备
lb_Notes2->Caption=
lb_DisplayMouseNameType->Caption=
lb_DisplayMouseText->Caption=
lb_DisplayColorCircle->Caption=
lb_Undisplay->Caption=
DongleString=接收器
MouseRemoveYesNo=按"确定"移除鼠标ID, 否则单击"取消".
KeyboardRemoveYesNo=确定要删除此键盘ID吗?
InputDeviceName=请输入设备名称 :
MouseAtLeastOneMessage=鼠标请最少留下一只。
KeyboardDisableYesNo=确定要取消此键盘的启用吗?


[ImportAndExport.dll.OEM]
lb_Title->Caption=导入/导出-绝招编程
lb_MacroList->Caption=绝招编程清单 : 
sb_Import->Caption=导入
sb_Export->Caption=导出


[MultiPairForm.dll.GxStandard16in1]
FMultiPairMain->lb_ProgramTitle->Caption= (注意:G6非天遥系列不能使用此多连功能)
FMultiPairMain->lb_Title->Caption=天遥一家亲
FMultiPairMain->lb_ForMeeting->Caption=[天遥一家亲-红壳六连]
FMultiPairMain->lb_ForMeetingNotes->Caption=通过使用 [新增键鼠对码程序] 可增加配对使用3套(六连)天遥键鼠. 将家里, 办公室或其他地方的天遥G3/G7/G9/G10系列无线键鼠共同连接于一只天遥G9一家亲红壳六连接收器. 您无须把家里的键鼠带至公司, 或把公司的键鼠带回家, 只要天遥红壳六连接收器固定于可自由移动的笔记本USB接口上, 在家在外的天遥键鼠立马可用, 避免经常插拔接收器而造成丢失.
FMultiPairMain->lb_ForLife->Caption=
FMultiPairMain->lb_ForLifeNotes->Caption=天遥红壳六连接收器亦有单独包装销售,让已经上市的G3/G7天遥系列, 轻松回归为一家, 天遥一家亲程序向下兼纳, 但鼠标按键数较少之机型并不能发挥多按键的附加功能.

//MultiPairStep1.GxStandard16in1//
FMultiPairStep1->lb_ProgramTitle->Caption=
FMultiPairStep1->lb_Title->Caption=双飞燕天遥系列键鼠配对程序
FMultiPairStep1->lb_Contents->Caption=使用此"对码"程序\\\\就可以配对天遥G3.G7.G9.G10系列键鼠.
FMultiPairStep1->lb_MousePair->Caption=配对鼠标
FMultiPairStep1->lb_MousePair_Type->Caption=选择电源开关类型(电源开关位于设备的底部)
FMultiPairStep1->rb_MousePair_Type1->Caption=拨动式开关
FMultiPairStep1->rb_MousePair_Type2->Caption=按键式开关
FMultiPairStep1->lb_KeyboardPair->Caption=配对键盘

//MultiPairStep2.GxStandard16in1//
//Mouse
FMultiPairStep2->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=
//MousePairType1
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Mouse1->Caption=鼠标对码程序 :
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Mouse1->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Mouse1->Caption=1. 唤醒您要配对的鼠标.
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse1->Caption=　(如鼠标正在休眠于按键唤醒状态时, 必须先唤醒)
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse1->Caption=2. 找到OFF--ON电源开关.
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Mouse1->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse1->Caption=3. 于30秒内,拨动电源开关至OFF, 然后再拨动至ON
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Mouse1->Caption=　(如电源开关已于ON位置, 须先往OFF位置拨, 再重往ON位置拨)
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Mouse1->Caption=4. 上述动作完成后, 鼠标正在配对中, 请稍等! 配对完成后将自动       进入下一页.
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Mouse1->Caption=　(如配对失败须按『上一步』重新配对)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Mouse1->Caption=　OFF\\\\(电源关)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Mouse1->Caption=　ON\\\\(电源开)
FMultiPairStep2->lb_Hint_Mouse1->Caption=(提示 : 电源开关位于设备的底部)
//MousePairType2
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Mouse2->Caption=鼠标配对程序 :
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Mouse2->Caption=1. 唤醒您未配对的鼠标 :
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Mouse2->Caption=(如鼠标正在于休眠按键唤醒状态时, 必须先按键唤醒. 如鼠标在关机状态时, 需将开关电源长按3秒后即可唤醒鼠标)
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Mouse2->Caption=电源开
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Mouse2->Caption=2. 于30秒内, 取出鼠标电池然后重新装入电池       并盖上电池盖.
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Mouse2->Caption=3. 上述动作完成后设备正与接收器配对, 请稍等! 配对完成后         自动进入下一页.
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Mouse2->Caption=
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Mouse2->Caption=取出电池
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Mouse2->Caption=装入电池
FMultiPairStep2->lb_Hint_Mouse2->Caption=

//Keyboard
FMultiPairStep2->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceTitle_Keyboard->Caption=键盘对码程序
FMultiPairStep2->lb_ActivateDeviceHint_Keyboard->Caption=于30秒内完成下列步骤
FMultiPairStep2->lb_FirstNotes_Keyboard->Caption=1. 于键盘底部打开电池盖
FMultiPairStep2->lb_FirstNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_SecondNotes_Keyboard->Caption=2. 取出电池
FMultiPairStep2->lb_SecondNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotes_Keyboard->Caption=3. 重新装入电池, 盖上电池盖
FMultiPairStep2->lb_ThirdNotesHint_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep2->lb_FourthNotes_Keyboard->Caption=4. 上述动作完成后, 键盘正与接收器配对, 请稍等!配对完成后      自动进入下一页
FMultiPairStep2->lb_FourthNotesHint_Keyboard->Caption=　(如配对失败须按『上一步』重新配对)
FMultiPairStep2->lb_PicNotes1_Keyboard->Caption=取出电池
FMultiPairStep2->lb_PicNotes2_Keyboard->Caption=装入电池
FMultiPairStep2->lb_Hint_Keyboard->Caption=

//MultiPairStep3.GxStandard16in1//
FMultiPairStep3->lb_Hint->Caption=(否则, 单击 "返回", 或选择 "否" 并单击 "下一步", 重新启动配对过程)
FMultiPairStep3->lb_Yes->Caption=是 (Y)
FMultiPairStep3->lb_No->Caption=否 (N)
//Mouse
FMultiPairStep3->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=
FMultiPairStep3->lb_Title_Mouse->Caption=鼠标对码程序
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Mouse->Caption=接收器已检测到鼠标
FMultiPairStep3->lb_TitleNotes_Mouse->Caption=为确保配对检测到的就是您手中的鼠标, 请移动鼠标以为确认。
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Mouse->Caption=请确认鼠标指针在移动 :
//Keyboard
FMultiPairStep3->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep3->lb_Title_Keyboard->Caption=键盘对码程序
FMultiPairStep3->lb_ConfirmDeviceTitle_Keyboard->Caption=接收器已检测到键盘
FMultiPairStep3->lb_TitleNotes_Keyboard->Caption=为确保配对检测到的就是您手中的键盘, 请按下windows键确认.
FMultiPairStep3->lb_ConfirmYesNo_Keyboard->Caption=请确认键盘 Windows 键是否启用 :

//MultiPairStep4.GxStandard16in1//
FMultiPairStep4->lb_SuccessTitle->Caption=恭喜您!
//Mouse
FMultiPairStep4->lb_ProgramTitle_Mouse->Caption=鼠标对码程序
FMultiPairStep4->lb_Title_Mouse->Caption=鼠标对码程序
FMultiPairStep4->lb_NotesTitle_Mouse->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceName_Mouse->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Mouse->Caption=显示鼠标配对码 :
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Mouse->Caption=您的鼠标现在已可以使用!
FMultiPairStep4->lb_Notes_Mouse->Caption=
//Keyboard
FMultiPairStep4->lb_ProgramTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_Title_Keyboard->Caption=键盘对码程序
FMultiPairStep4->lb_NotesTitle_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceName_Keyboard->Caption=
FMultiPairStep4->lb_DeviceID_Keyboard->Caption=显示键盘配对码 :
FMultiPairStep4->lb_SuccessNotes_Keyboard->Caption=您的键盘现在已可以使用!
FMultiPairStep4->lb_Notes_Keyboard->Caption=


[MultiPairManager.dll.GxStandard16in1]
lb_ProgramTitle->Caption=
lb_Title->Caption=天遥一家亲管理程序
lb_Notes->Caption=天遥一家亲--红壳六连接收器连接下列键鼠:
lb_Notes_1->Caption=
lb_Notes_2->Caption=
lb_Notes_3->Caption=传统的2.4G无线适配器和键鼠是一对一的配对模式，一个适配器只配对一套无线键鼠，双飞燕【天遥一家亲】红壳六连接收器内含内存, 可在一个微型接收器同连接上3套天遥G3,G7,G9,G10系列键鼠，为用户提供无限便利。您无须把家里的键鼠带至公司, 或把公司的键鼠带回家, 接收器只要固定于可自由移动的笔记本USB接口上, 在家在外的天遥键鼠立马可用, 有效避免因经常插拔接收器而造成可能丢失。但如您连接的为相邻近的键鼠, 例如: 同事, 同学或兄妹的, 为了避免多套键鼠同时使用所产生的串扰，您可以通过把“勾选”取消, 停止启用相邻近的键鼠ID, 这样就不会相互影响， 要用时只须勾选重新启用, 不须重新配对, 长期不再使用的键鼠, 可点击"移除"钮.
lb_Notes_4->Caption=
lb_Notes_5->Caption=
lb_Notes_6->Caption=
lb_Notes_7->Caption=
lb_DongleName->Caption=
lb_MousePen1->Caption=
lb_MousePen2->Caption=
lb_MousePen3->Caption=
lb_MousePen4->Caption=
lb_MousePen5->Caption=
lb_PenColor->Caption=
lb_MouseStatus->Caption=状态
lb_KeyboardStatus->Caption=状态
lb_MouseRemoveID->Caption=移除
lb_MouseID->Caption=鼠标ID码
lb_MouseName->Caption=
lb_KeyboardRemoveID->Caption=移除
lb_KeyboardID->Caption=键盘ID码
lb_KeyboardName->Caption=
lb_ActivateDevice->Caption=启用
lb_NoDeviceString->Caption=未新增设备
lb_Notes2->Caption=
lb_DisplayMouseNameType->Caption=
lb_DisplayMouseText->Caption=
lb_DisplayColorCircle->Caption=
lb_Undisplay->Caption=
DongleString=接收器
MouseRemoveYesNo=按"确定"移除鼠标ID, 否则单击"取消".
KeyboardRemoveYesNo=确定要删除此键盘ID吗?
InputDeviceName=请输入设备名称 :
MouseAtLeastOneMessage=鼠标请最少留下一只。
KeyboardDisableYesNo=确定要取消此键盘的启用吗?